**Załącznik nr 1**

# Szczegółowy zakres prac składających się na Przedmiot Umowy

Przedmiotem prac **„Demontaże na stacji napowietrznej 15/6kV”** zlokalizowanej na terenie zakładu Orlen Południe S.A. w Jedliczu, ul. Trzecieskiego 14.

Wszystkie poniższe punkty winny zostać zweryfikowane w trakcie postępowania ofertowego i wizji lokalnej.

1. Demontaż urządzeń strony pierwotnej pola nr 1 i 2A oraz ich transport pod wskazane

miejsce na terenie zakładu Orlen Południe Jedlicze.

1. Demontaż konstrukcji wsporczych i złożenie złomu we wskazanym miejscu na terenie zakładu Orlen Południe Jedlicze.
2. Demontaż misy olejowej i pozostałych fundamentów pola nr 1 i 2A obejmujący

utylizację gruzu oraz pozostałych odpadów z wyłączeniem złomu stalowego, który

zostanie złożony we wskazanym miejscu na terenie zakładu Orlen Południe Jedlicze.

1. Demontaż aparatów i konstrukcji wsporczej w polu pomiaru napięcia nr 5
2. Zasypanie ziemią i zagęszczenie powstałych dołów po demontażach.
3. Demontaż zbędnego okablowania strony wtórnej.
4. Demontaż stojaków w nastawni.
5. Montaż szaf pola liniowego nr 3 i 4. z przełożeniem okablowania
6. Podłączenie urządzeń oraz aparatury.
7. Wymiana istniejącego wyłącznika z pola nr 4 na zdemontowany z pola nr 2A wyłącznik typu GL 107.
8. Projekt Wykonawczy w zakresie wymienianych i dostarczanych urządzeń