**Szafa ubraniowa BHP SUM 420**

Wymagania:

- wymiary 1800 x 800 x 490

- zamek cylindryczny w jednym punkcie

- do każdych drzwi minimum dwa klucze

- lusterko na drzwi od wewnątrz,

- w każdej szafce ubraniowej drążek + haczyki

- wieniec dolny wykonany z blachy ocynkowanej

- komora szafy podzielona na dwa przedziały, umożliwiające umieszczenie odzieży

ochronnej i ubrań codziennych,

- system otworów wentylacyjnych

- półka na górze,

- kolor 7035 RAL

Adres dostawy:

PKN ORLEN S.A.

Zakład Produkcyjny, budynek administracyjny magazynów, działka F13

Piotr Modliborski

09-411 Płock

ul. Chemików 7