**Formularz cenowy dla postępowania nr** : PSG/2/000020/26

„Wykonanie dokumentacji projektowej, sprawowanie nadzoru autorskiego oraz wybudowanie   
i przyłączenie do sieci gazowej PSG przyłącza gazowego n/c dn 125 wraz z zespołem pomiarowym   
o przepustowości 100 m3/h w miejscowości Jelenia Góra przy ul. Poznańskiej 4C”

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie** | | | **Wartość ogółem netto [w zł]** |
|
| 1. | Wykonanie dokumentacji projektowej | | | Wartość netto[zł] |
| Zaprojektowanie przyłącza gazowego niskiego ciśnienia dn 125 mm, zgodnie z warunkami przyłączenia nr S002/0000082491/00001/2025/00000 z dnia 13.08.2025 r. – wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę/zgłoszenia, oraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień. | | |  |
| 2. | Sprawowanie nadzoru autorskiego | | | Wartość netto [zł] |
| Koszt sprawowania nadzoru autorskiego, który odpowiada wartości 5 (słownie: pięciu) jednorazowych świadczeń nadzoru autorskiego | | |  |
| 3. | Koszt budowy przyłącza wg poszczególnych średnic [mb]: | | | |
| średnica | długość | [za mb] | Wartość netto[zł] |
| dn 125 PE | 25 |  |  |
| 4. | Koszt naprawy/odbudowy nawierzchni (w tym przeciski /przewierty) po robotach gazociągowych dla poszczególnych średnic w [mb]: bez względu na rodzaj i szerokość odb. nawierzchni oraz technologię robót | | | |
| średnica | długość | [za mb] | Wartość netto[zł] |
|  | dn 125 PE | 25 |  |  |
| 5. | Koszt zakupu, dostawy i montażu zespołu pomiarowego o przepustowości Q=100 m³/h, w tym: | | | Wartość netto[zł] |
| - Zakup, dostawa i montaż kontenera zespołu | | |  |
| - Wykonanie fundamentu zespołu | | |  |
|  | - Zakup, dostawa i montaż technologii | | |  |
|  | - Zakup, dostawa i montaż gazomierza | | |  |
|  | - Zakup, dostawa i montaż telemetrii | | |  |
|  | - Zakup, dostawa i montaż przelicznika | | |  |
| 6. | **Wartość netto ogółem [pkt 1-5]** | | |  |

**Podpis Wykonawcy Wrocław, dnia**

**………………………………………………………………………………………………………………………….**

**Uwaga**. Szczegółowe określenie warunków wykonania zadania opisane zostało w warunkach przyłączenia do sieci gazowej, opisie przedmiotu zamówienia. Zapoznanie się z opisem sposobu oraz technologii wykonania sieci gazowej wraz z przyłączem jest warunkiem poprawnego wyliczenia cen jednostkowych określonych w powyższej tabeli.

Sposób odbudowy nawierzchni oraz wykonania przejść przez drogi określony zostanie w decyzjach ich zarządców.

Wykonawca powinien uwzględnić przy wycenie zadania, ewentualną wymianę gruntu na całości lub części budowanego przyłącza gazowego, a także montaż niezbędnej ilości rur ochronnych i osłonowych.