Załącznik nr 2

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

**Wypompowanie zaolejonej wody z odwodnienia olejów w separatorach w ZWB EC1.**

**1. Zakres prac:**

Usługa powinna obejmować opróżnienie i wypłukanie separatora, wywóz i utylizację odpadu, przekazanie karty odpadu zgodnie z BDO.

Kod odpadu 13 05 07\*

Ilość odpadu wraz z płuczką ok. 2,0 m3.

Separator znajduje się w Elektrociepłowni EC-1 Bielsko-Biała.

**Od drogi (czyli miejsca ustawienia samochodu) do studni jest ok. 15 m odległości.**

**2. Termin i miejsce realizacji:**

Termin realizacji: od dnia otrzymania podpisanego zamówienia do dnia 30.09.2025 r. w TAURON Spółka z o.o., ZW Bielsko-Biała zlokalizowany przy ul. Tuwima 2, po uprzednim kontakcie z inspektorem.

**3. Warunki płatności**

1. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru (podpisany z wynikiem pozytywnym).
2. Podstawą do zapłaty wynagrodzenia będzie przekazana przez Wykonawcę Zamawiającemu faktura VAT. Faktura VAT zostanie wystawiona przez Wykonawcę na podstawie protokołu odbioru za wykonanie robót.
3. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy regulowane będzie przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT w terminie 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury VAT do Zamawiającego,
4. Wykonawca zobowiązany jest do opisania faktury VAT przez wskazanie numeru Umowy i numeru Zamówienia Zakupu z Protokołu odbioru robót np.( M…).

**4. Przedstawiciele Zamawiającego**

Osoba odpowiedzialna i upoważniona do uzgodnień technicznych, podpisywania protokołów odbiorów, zgłaszania usterek gwarancyjnych:

**Andrzej Łukasik, tel. +48 605 421 884, e-mail:** [**Andrzej.Lukasik@tauron.pl**](mailto:Andrzej.Lukasik@tauron.pl)