**Opis przedmiotu zamówienia**

**„Osprzęt do instalacji i urządzeń zawierających Sf6 – RWN Bielsko-Biała 2026”**

Załącznik nr 1

**Zadanie 1 – Zestaw do napełniania gazem Sf6 z butli**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis parametru** | **Cechy wymagane** | **Proponowany parametr** |
| 1 | Rozmiar końcówek | DN8, DN20 |  |
| 2 | Walizka transportowa | Tak |  |
| 3 | Ciśnienie robocze | Do 10 bar |  |
| 4 | Mechanizm | Różnica ciśnień |  |
| 5 | Reduktor | Tak |  |
| 6 | Jednostka pomiarowa | Bar, psi, kPa |  |
| 7 | Waga | Do 8 kg |  |
| 8 | Przewód gazowy | 8m DN8 |  |
| 9 | Połączenie z cylindrem | W 21,8 x 1/14” |  |

Wymagania jakościowe:

1. Przyrządy zaprojektowane pod względem eksploatacji urządzeń elektrycznych magazynujących i zawierających gaz Sf6.

Warunki gwarancji:

1. a) minimum 24 miesiące od daty podpisania przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.