**Formularz wyceny**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa produktu** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** |
|  | Półbuty elektroizolacyjne klasa 3, chroniące do 30kV (maksymalne napięcie robocze 26,5kV), zakładane na obuwie robocze XL EVIN0837 | 10 |  |  |
|  | Półbuty elektroizolacyjne klasa 3, chroniące do 30kV (maksymalne napięcie robocze 26,5kV) zakładane na buty robocze; roz. XL EVIN0837 (Elektrovolt) | 10 |  |  |
|  | Półbuty elektroizolacyjne klasa 3, chroniące do 30kV (maksymalne napięcie robocze 26,5kV) zakładane na buty robocze; rozm. L EVIN0837 (Elektrovolt) | 5 |  |  |
|  | Pokrowiec z gąbką na rękawy elektroizolacyjne z zamkiem EVTR0040 | 6 |  |  |
|  | Dwukomorowy, miękki pokrowiec na długie rękawice dielektryczne EVTR0011 | 6 |  |  |
|  | Rękawy dielektryczne klasa 3, dwukolorowe (żółte zewnętrzny/czerwony wewnętrzny), roz. M ; dostarczane wraz z paskami i guzikami EVNX0013 | 6 |  |  |
|  | Rękawice dielektryczne klasa 3, dwukolorowe (czarny zewnętrzny/pomarańczowy wewnętrzny), z mankietem typu "dzwon", rozm.: 9, długość 410mm (16"), grubość: 2,9mm; zgodne z normą EN60903 EVNX0003 | 6 |  |  |
|  | **Suma:** |  |  |  |

Do powyższej kwoty zostanie naliczony podatek VAT wg obowiązującej stawki.

……………………………..

……………………………………

Miejscowość i data Podpis i pieczęć osoby upoważnionej