Wałbrzych, dn. 06.05.2025 r.



**Wykonawcy zaproszeni do złożenia oferty**

**ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY**

TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Podgórskiej 25 A, 31-035 Kraków, Oddział w Wałbrzychu zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu pn:

**„Dostawa narzędzi prostych dla TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu.”**

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej Grupy TAURON dostępnej pod adresem <https://swoz.tauron.pl/swoz2/>

Ofertę należy złożyć w terminie określonym na Platformie Zakupowej Grupy TAURON wraz z dokumentami wyszczególnionymi w Załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia.

Opis przedmiotu zamówienia oraz zasady jego realizacji przedstawia Formularz ofertowy.

**Załączniki:**

* 1. Przygotowanie oferty i warunki udziału w postępowaniu (zał. nr 1)
  2. Oświadczenie Wykonawcy - Formularz ofertowy (zał. nr 2)
  3. Oświadczenia Wykonawcy (zał. nr 3, 4)

**Załącznik nr 1**

1. **Przygotowanie oferty**
2. Ofertę składa się w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej Grupy TAURON, za pomocą formularzy elektronicznych umieszczonych na stronie internetowej <https://swoz.tauron.pl/swoz2/>, dostępnych po zalogowaniu na konto użytkownika i przystąpieniu Wykonawcy do postępowania.
3. Oferta musi zawierać prawidłowo wypełnione wszystkie obowiązkowe pola formularzy elektronicznych oraz załączone skany wszystkich wymaganych w Specyfikacji dokumentów - pliki pdf.
4. Oferta winna być napisana w języku polskim, sporządzona na formularzach elektronicznych dostępnych na Platformie Zakupowej Grupy TAURON. Dokumenty   
   i oświadczenia sporządzone w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski. Formularze załączane do oferty powinny być zgodne ze wzorami formularzy stanowiącymi załączniki do Zaproszenia. Wszystkie załączniki do oferty powinny być podpisane przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy (w sposób umożliwiający identyfikację podpisu). Dokument obejmujący pełnomocnictwo do podpisania dokumentów winien być dołączony do oferty, o ile umocowanie do działania w imieniu Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.
5. W celu złożenia oferty Wykonawca musi posiadać konto użytkownika na Platformie Zakupowej Grupy TAURON dla osoby składającej ofertę w jego imieniu. Wykonawca nieposiadający konta musi się zarejestrować na Platformie Zakupowej Grupy TAURON poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej <https://swoz.tauron.pl/swoz2/> z odpowiednim wyprzedzeniem, umożliwiającym złożenie oferty w terminie składania ofert. Konto zostanie utworzone w terminie nie dłuższym niż 24 godziny przypadające w dni robocze od wysłania prawidłowo wypełnionego wniosku. Z chwilą założenia konta, Wykonawca otrzyma login i link do ustawienia hasła dostępu do konta na adres e-mail przypisany do konta.
6. Wykonawca może posiadać wiele kont użytkownika. Osoba składająca ofertę w imieniu Wykonawcy identyfikowana jest za pomocą loginu i adresu e-mail oraz imienia i nazwiska podanych we wniosku o rejestrację konta. Do jednego loginu i adresu e-mail może być przypisane tylko jedno konto.
7. Podręcznik (instrukcja obsługi składania ofert na Platformie Zakupowej Grupy TAURON) jest dostępny dla Wykonawcy w Systemie po zalogowaniu się do konta.
8. System jest dostępny dla Zamawiającego i Wykonawców poprzez ogólnodostępną sieć Internet przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, z wyłączeniem okien serwisowych.
9. Wymagania techniczne urządzeń informatycznych dla Wykonawców składających oferty za pośrednictwem Systemu zawarto w Regulaminie Platformy Zakupowej zamieszczonego w Systemie w sekcji „Regulaminy i instrukcje”.
10. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie elektronicznej lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zmianę oferty elektronicznej należy dokonać poprzez jej edycję, a wycofanie poprzez jej usunięcie, po zalogowaniu się na konto użytkownika Wykonawcy na Platformie Zakupowej Grupy TAURON.
11. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Wykonawca udostępniający dane osobowe osób trzecich Zamawiającemu (w szczególności osób fizycznych wchodzących w skład zespołu wykonawcy, a wskazanych w treści oferty) jest uprawniony i zobowiązany przez Zamawiającego do wykonania obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Treść klauzuli informacyjnej dostępna jest pod adresem: <https://www.tauron-dystrybucja.pl/rodo>.

1. **Warunki udziału w postępowaniu oraz niezbędne dokumenty**
2. Oferta winna zawierać

Wypełniony formularz ofertowy dostępny w formie elektronicznej na Platformie Zakupowej Grupy TAURON oraz Oświadczenie Wykonawcy – Formularz ofertowy wg załącznika nr 2;

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2. Oświadczenie Wykonawcy wg załącznika nr 3;
3. Oświadczenie dla potrzeb zryczałtowanego podatku dochodowego oraz innych obowiązków raportowych w Polsce wg załącznika nr 4 (oświadczenie składane przed zawarciem umowy).
4. Pełnomocnictwa osób reprezentujących Wykonawcę w postępowaniu –   
   w przypadku, jeśli sposób jego reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych;
5. Pełnomocnictwo dla osoby posiadającej konto użytkownika na Platformie Zakupowej Grupy TAURON do złożenia oferty w formie elektronicznej w imieniu Wykonawcy (o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę).

# Załącznik nr 2

Dane Wykonawcy:

nazwa ………………………………………………….........

adres…………………………………………………………

tel..……………….……………...

NIP………………………………

Regon……………………………

**OŚWIADCZENIE**

1. Składam ofertę na realizację zadania pn.:

**„Dostawa narzędzi prostych dla TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu.” (nr postępowania: ………………………………..)**

1. **Oferuję wykonanie przedmiotu Zamówienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w Zaproszeniu w  wysokości:**

**……….………………….…….zł netto**

**Stawka VAT: ….%**

**……….………………….…….zł brutto**

1. Szczegółową wycenę poszczególnych elementów Zamówienia przedstawia opis:
2. Wymagania minimalne
   1. Wymagania ilościowe i jakościowe

| **L.p.** | **Nazwa** | **Warunki równoważności** | **J.m.** | **Ilość w j.m.** | **Cena w zł netto/j.m.** | **Wartość w zł netto** | **Producent / Typ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw kluczy Sata 09510 lub równoważny | Zestaw kluczy:   10 nasadek 6-kątnych 1/4” metrycznych: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm,   10 nasadek 6-kątnych 1/4” calowych: 5/32”, 3/16”, 7/32”, 1/4”, 9/32”, 5/16”, 11/32”, 3/8”, 7/16”, 1/2”,   4 nasadki 6-kątne długie 1/4” metryczne: 4, 5, 6, 7, 8, 9 mm,   11 nasadek 6-kątnych 3/8” metrycznych: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm,   9 nasadek 6-kątnych 3/8” calowych: 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4”, 13/16”, 7/8”,   6 nasadek 6-kątnych długich 3/8” metrycznych: 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm,   2 nasadki 3/8” do świec zapłonowych: 16, 21 mm,   22 nasadki 3/8” bit: płaskie (4, 5.5, 6.5 mm), Philips (#1, #2, #3), Pozidriv (#1, #2, #3), Torx (T20, T30, T40, T45, T50, T55, T60), 6-kątne (3, 4, 5, 6, 8 mm),   8 nasadek 3/8” E-Torx: E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20,   4 nasadki 1/2” 6-kątne udarowe metryczne: 17, 19, 21, 23 mm,   7 nasadek 1/2” 12-kątnych metrycznych: 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm,   4 nasadki 1/2” 12-kątne calowe: 15/16”, 1”, 1-1/16”, 1-1/4”,   6 nasadek 1/2” 6-kątnych długich metrycznych: 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm,   grzechotki szybkomocujące 1/4", 3/8", 1/2"; nasadka 1/4" do bitów; rękojeść wkrętakowa 1/4"; przedłużki 1/4” (2”), 3/8” (3”, 6”), 1/2” (5”, 10” z blokadą); przeguby uniwersalne 1/4”, 3/8”, 1/2”; klucze płasko-oczkowe: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 mm; klucze oczkowe z grzechotką: 8x10, 12x13, 17x19 mm; końcówki trzpieniowe 1/4" bit Torx: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40; 10 kluczy trzpieniowych 6-kątnych.  Walizka transportowa | kpl | 2 | …………\*) | …………\*) | …………\*) |
| 2 | Wiertła do metalu Makita P-60523 HSS-G lub równoważny | Wiertła HSS przeznaczone do wiercenia w stali stopowej, nierdzewnej, kwasoodpornej, staliwie oraz innych twardych metalach. Zestaw zawiera minimum 25 wierteł w metalowym pudełku, w rozmiarach: 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13 mm. | kpl | 6 | …………\*) | …………\*) | …………\*) |
| 3 | Siekiera uniwersalna Energo U1100 Celfast lub równoważny | Siekiera uniwersalna, ostrze ze stali hartowanej, wyprofilowany trzonek z kompozytu, antypoślizgowa powierzchnia trzonka, osłona ostrza, długość minimum 450 mm, waga max 1,1 kg. | szt | 3 | …………\*) | …………\*) | …………\*) |
| 4 | Przedłużacz bębnowy Extrem Kel W-100025 lub równoważny | Przedłużacz bębnowy do stałego stosowania na zewnątrz min IP44, długość przewodu minimum 20 m, wyłącznik ochronny RCD 30 mA, przewód 3\*2,5mm2. Konstrukcja: metalowy stojak z bębnem z tworzywa sztucznego, 4 gniazda | szt | 1 | …………\*) | …………\*) | …………\*) |
| 5 | Zestaw kluczy nasadowych YATO 12681 lub równoważny | Zestaw kluczy:   Nasadki 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm),   Nasadki 1/2" długie: 14, 15, 17, 19 mm (L=76 mm),   Nasadki 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm),   Nasadki 1/4" długie: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=50 mm),   Grzechotka 1/2": 72T, 255 mm,   Grzechotka 1/4": 72T, 155 mm,   Pokrętło przesuwne 1/4": 152,4 mm,   Pokrętło wkrętakowe 1/4": 150 mm,   Przedłużki 1/2": 125 mm, 250 mm,   Przedłużki 1/4": 50 mm, 100 mm,   Przedłużka elastyczna 1/4": 150 mm,   Nasadki do świec 1/2": 16, 21 mm,   Przegub Cardana: 1/2", 1/4",   Redukcja: F3/8" x M1/2",   Adapter do bitów 1/4",   Adapter do bitów 5/16" z nasadką 1/2",   Końcówki wkrętakowe na nasadce 1/4": Torx (T8, T10, T15, T20, T25, T30), Philips (Ph1, Ph2), Pozidriv (Pz1, Pz2), płaskie (4, 5.5, 7 mm), sześciokątne (3, 4, 5, 6 mm),   Klucze imbusowe: 1.5, 2, 2.5 mm,   Bity 5/16": Torx (T40, T45, T50, T55), Philips (Ph3, Ph4), Pozidriv (Pz3, Pz4), płaskie (8, 10, 12 mm), sześciokątne (8, 10, 12, 14 mm).  Walizka transportowa | kpl | 1 | …………\*) | …………\*) | …………\*) |
| 6 | Klucz dynamometryczny 1/2" 20-220 NM NEO 08-835 lub równoważny | Klucz dynamometryczny   Długość całkowita: minimum 510 mm   Materiał: stal chromowo-wanadowa (CrV)   Zakres momentu: minimum 20-220 Nm   Rozmiar kwadratu napędowego: 1/2"   Mechanizm zapadkowy: minimum 72 zęby   Przełącznik kierunku obrotów: tak   Certyfikat kalibracji: tak   Walizka transportowa | szt | 1 | …………\*) | …………\*) | …………\*) |
| 7 | Grabie metalowe IDEAL PRO CELFAST 40-211 lub równoważny | Grabie   Trzonek: prosty, o wysokiej wytrzymałości   Antypoślizgowa powłoka: tak   Uniwersalny adapter: umożliwiający szybką wymianę głowic   Szerokość robocza: minimum 412 mm   Liczba zębów: minimum 12   Długość: minimum 1680 mm | szt | 2 | …………\*) | …………\*) | …………\*) |
| 8 | Łopata uniwersalna IDEAL PRO CELFAST 40-207 lub równoważny | Łopata uniwersalna   Trzonek: ergonomiczny, pokryty powłoką antypoślizgową, materiał kompozyt   Długość: minimum 1250 mm   Szerokość robocza: minimum 240 mm | szt | 2 | …………\*) | …………\*) | …………\*) |
| 9 | Szpadel ostry IDEAL PRO CELFAST lub równoważny | Szpadel ostry   Trzonek: ergonomiczny, pokryty powłoką antypoślizgową, materiał kompozyt   Głowica: ostra, szerokość minimum 185 mm   Długość całkowita: minimum 1190 mm | szt | 2 | …………\*) | …………\*) | …………\*) |
| 10 | Kilof 2500G |  Kilof dwustronny, oprawiony, obuch kuty   Jedna strona zakończona ostrym szpicem, druga płaskim przecinakiem   Waga: minimum 2500 g   Materiał: minimum stal kuta   Długość: minimum 800 mm | kpl | 2 | …………\*) | …………\*) | …………\*) |
| 11 | Nitownica do nitów i nitonakrętek Fortum 4770628 lub równoważny | Nitownica do nitów i nitonakrętek  Długość całkowita: maks. 390 mm; Waga: maks. 1,3 kg; Materiał: stal chromowo-molibdenowa (CrMoV) lub równoważna oraz lekki, wytrzymały kompozyt; Zakres pracy dla nitonakrętek: min. M3-M6; Zakres pracy dla nitów zrywalnych: min. 2,4-4,8 mm; Obrotowa głowica: min. 360°; Uchwyty: ergonomiczne, antypoślizgowe; Przeznaczenie: do pracy z nitonakrętkami i nitami z aluminium, miedzi, stali oraz stali nierdzewnej; Zestaw zawiera: walizkę, min. 200 szt. nitonakrętek (4,0-6,5 mm), min. 200 szt. nitów (3,0-5,5 mm). | szt | 1 | …………\*) | …………\*) | …………\*) |
| 12 | Nożyce do cięcia stalowych prętów  Yato YT-1847 lub równoważny | Nożyce do cięcia stalowych prętów  Długość całkowita: maks. 750 mm; Maks. zakres cięcia: min. 13 mm; Szczęki: utwardzane, z możliwością wymiany. | szt | 1 | …………\*) | …………\*) | …………\*) |
| 13 | Młotek ślusarski  Kuźnia 1-411-31-621 lub równoważny | Młotek ślusarski  Waga: min. 1,5 kg; Długość całkowita: min. 380 mm. | szt | 3 | …………\*) | …………\*) | …………\*) |
| 14 | Zestaw kluczy płasko-oczkowych z grzechotką  PROXXON PR23126 lub równoważny | Zestaw kluczy płasko-oczkowych z grzechotką  Zawartość zestawu: klucze płasko-oczkowe z grzechotką, min. 6 szt., w rozmiarach obejmujących zakres 8-19 mm; Materiał: stal chromowo-wanadowa lub równoważna; Grzechotka: min. 72 zęby; Funkcjonalność: przełącznik lewo-prawo | kpl | 1 | …………\*) | …………\*) | …………\*) |
| 15 | Zestaw wierteł do metalu  NWKa HSS-G lub równoważny | Zestaw wierteł do metalu  Zestaw wierteł kobaltowych do metalu, min. 19 szt.; Zastosowanie: wiercenie w stali nierdzewnej, wysokostopowej itp.; Średnice: min. 1,0-10,0 mm (co 0,5 mm); Opakowanie: kaseta przystosowana do przechowywania wierteł | kpl | 1 | …………\*) | …………\*) | …………\*) |
| 16 | Nitownica do nitów i nitonakrętek  YATO YT-36013 lub równoważny | Nitownica do nitów i nitonakrętek  Obrotowa głowica: min. 360°; Głowice do nitonakrętek: min. M3-M6; Głowice do nitów: min. 2,4-4,8 mm; Szczęki: stal CrMo lub równoważna; Korpus: aluminium lub równoważny; Uchwyt: stalowy, pokryty PVC lub równoważnym materiałem; Przeznaczenie: do pracy z nitami i nitonakrętkami z aluminium, miedzi, stali i stali nierdzewnej | szt | 1 | …………\*) | …………\*) | …………\*) |
| 17 | Młotek ślusarski  PROLINE 12605 lub równoważny | Młotek ślusarski  Waga: min. 0,5 kg; Trzonek: z twardego drewna. | szt | 2 | …………\*) | …………\*) | …………\*) |
| 18 | Zestaw końcówek do wkrętarki (bitów)  METABO lub równoważny | Zestaw bitów: min. 32 szt., w tym bity S2, dł. min. 25 mm, obejmujące typy: PH, PZ, SL, H, T, Torx Tamper, w rozmiarach min. PH1-PH3, PZ1-PZ3, SL3-SL6, H3-H6, T10-T40; Materiał: stal chromowo-wanadowa (S2) lub równoważna; W zestawie: magnetyczny uchwyt szybkowymienny (min. 65 mm), adapter do kluczy nasadowych; Opakowanie: wytrzymałe pudełko. | kpl | 1 | …………\*) | …………\*) | …………\*) |
| 19 | Łom żabka z racicą  Juco 34263 lub równoważny | Łom żabka z racicą  Wykonanie: wysokogatunkowa stal; Części robocze: hartowane; Przekrój: min. 30x15 mm; Długość całkowita: min. 900 mm. | szt | 1 | …………\*) | …………\*) | …………\*) |
| 20 | Zestaw kluczy imbusowych  Neo 09512 lub równoważny | Zestaw kluczy imbusowych: min. 9 szt., w rozmiarach min. 1,5-10 mm; Długość klucza 1,5 mm: min. 90 mm; Kuliste końcówki: tak. | kpl | 1 | …………\*) | …………\*) | …………\*) |
| 21 | Siekiera 1 kg  YATO YT-8003 lub równoważna | Głowica: stal węglowa lub równoważna, grubość min. 28 mm; Trzonek: twarde drewno (np. hikora) lub równoważny; Długość całkowita: min. 430 mm; Waga głowicy: min. 1 kg. | szt | 1 | …………\*) | …………\*) | …………\*) |
| 22 | Zestaw wierteł do metalu  Bosch 2608587013 lub równoważny | Zestaw wierteł HSS-G lub równoważnych, min. 19 szt.; Średnice: min. 1,0-10,0 mm (co 0,5 mm); Opakowanie: metalowe pudełko. | kpl | 1 | …………\*) | …………\*) | …………\*) |
| 23 | Zestaw wierteł stopniowych  GEKO T03205 lub równoważny | Zestaw 3 wierteł stopniowych HSS M2 lub równoważnych; Zakres wiercenia: min. 4-12 mm, 4-20 mm, 4-32 mm, krok co 2 mm; Przeznaczenie: stal, mosiądz, aluminium, miedź, tworzywa sztuczne. | kpl | 1 | …………\*) | …………\*) | …………\*) |
| 24 | Szczypce do ściągania izolacji  Knipex 1106160 lub równoważny | Szczypce do ściągania izolacji  Długość: maks. 160 mm; Rękojeści: izolowane 1000V VDE; Główka: chromowana; Do przewodów jedno-, wielo- i cienkożyłowych, Ø maks. 5,0 mm lub przekrój do 10 mm²; Regulacja szczęk: wkręt i nakrętka kontrująca. | szt | 10 | …………\*) | …………\*) | …………\*) |
| 25 | Szczypce wielofunkcyjne KNIPEX 1396200 lub równoważny | Szczypce wielofunkcyjne Długość: 200 mm; Rękojeści: izolowane 1000V VDE; Główka: chromowana; Standard: DIN EN 60900, IEC 60900; Zdolność cięcia kabla miedzianego: Ø 15 mm, 50 mm²; Zdolność zdzierania izolacji: 0,75-2,5 mm² | szt | 6 | …………\*) | …………\*) | …………\*) |
| 26 | Szczypce tnące Electronic Super Knips 125 mm  KNIPEX 78 06 125 lub równoważny | Szczypce tnące  Rękojeści izolowane 1000V VDE, Długość narzędzia: min. 125 mm, Zakres cięcia drutu miękkiego (średnica): min. 0,2–1,6 Ø mm, Zakres cięcia drutu o średniej twardości (średnica): min. 1,0 Ø mm, Materiał: stal narzędziowa lub równoważna | szt | 10 | …………\*) | …………\*) | …………\*) |
| 27 | Szczypce do zagniatania tulejek kablowych  KNIPEX 97 78 180 lub równoważny | Szczypce do zagniatania tulejek kablowych  Rękojeści izolowane 1000V VDE, Główka: polerowana, Wymiary: min. 180 × 54 × 28 mm, Zastosowanie: tulejki bez kołnierza, Zakres pracy: min. 0,25–16,0 mm², Liczba gniazd: min. 9, Materiał: stal narzędziowa lub równoważna | szt | 10 | …………\*) | …………\*) | …………\*) |
| 28 | Młotek 1 kg  GEKO G72267 lub równoważny | Młotek  Głowica: stal wysokowęglowa Waga głowicy: min. 1000 g, Trzonek: włókno szklane Ogumowanie trzonka  Długość całkowita: min 355 mm | szt | 4 | …………\*) | …………\*) | …………\*) |
| 29 | Zestaw kluczy płasko-oczkowych z grzechotką GEKO K00105 lub równoważny | Zestaw kluczy płasko-oczkowych z przegubem, min. 13 szt., w rozmiarach obejmujących min. 8–32 mm (np. 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm), Walizka transportowa, Materiał: stal chromowo-wanadowa lub równoważna, Grzechotka w kluczu oczkowym, min. 72 zęby, Przełącznik lewo-prawo | kpl | 1 | …………\*) | …………\*) | …………\*) |
| 30 | Zestaw wkrętaków  YATO YT-2670 lub równoważny | Zestaw wkrętaków, min. 8 szt., w tym: WKRĘTAK KRZYŻAKOWY: min. PH0 (75 mm), PH1 (100 mm), PH2 (38 mm), PH2 (100 mm); WKRĘTAK PŁASKI: min. 4 mm (100 mm), 5,5 mm (100 mm), 6,5 mm (38 mm), 6,5 mm (100 mm), Materiał grotu: stal chromowo-molibdenowa lub równoważna, Rękojeść: ergonomiczna, dwukomponentowa. | kpl | 1 | …………\*) | …………\*) | …………\*) |
| 31 | Zestaw kluczy imbusowych Hex  JCB JCB-5137L lub równoważny | Zestaw kluczy imbusowych typu Hex, min. 13 szt., w rozmiarach obejmujących min. 2–19 mm (np. 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19 mm), materiał: stal chromowo-wanadowa lub równoważna, z kulistą końcówką na dłuższym ramieniu, w praktycznym organizerze lub zawieszce | kpl | 2 | …………\*) | …………\*) | …………\*) |
| 32 | Worek do odkurzacza (5 szt.)  KARCHER 6.904-285.0 lub równoważny | Trójwarstwowe worki filtracyjne do odkurzacza przemysłowego, min. pojemność 70 l, wymiary minimalne: 340 × 260 × 35 mm, materiał: włóknina syntetyczna lub równoważna, zestaw min. 5 szt., kompatybilne z odkurzaczami przemysłowymi o dużej pojemności | op | 10 | …………\*) | …………\*) | …………\*) |
| 33 | Sekator teleskopowy do gałęzi  BRADAS KT-V1210 lub równoważny | Sekator teleskopowy z regulowaną długością ramion min. 61–95 cm, rękojeści z antypoślizgowym pokryciem, ostrze mijające pokryte powłoką ochronną, przeznaczone do cięcia twardych pędów i gałęzi, maksymalna średnica cięcia: min. 40 mm, materiał ostrza: stal węglowa lub równoważna | szt | 1 | …………\*) | …………\*) | …………\*) |
| 34 | Plecak narzędziowy  DEWALT DWST81690-1 lub równoważny | Plecak narzędziowy o pojemności min. 40 l, wytrzymałość na udźwig min. 25 kg, wykonany z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne (np. poliester 600D lub równoważny), z oddzielną wyściełaną przegrodą wewnętrzną na laptop lub dokumenty, bocznymi kieszeniami i uchwytem na taśmę mierniczą | szt | 1 | …………\*) | …………\*) | …………\*) |
| 35 | Pędzel płaski angielski 36 mm | Pędzel płaski, szerokość min. 36 mm, długość włosia min. 45 mm, włosie: naturalne lub syntetyczne o wysokiej gęstości, rękojeść: drewniana lub z tworzywa sztucznego, ergonomiczna, przeznaczony do malowania powierzchni gładkich i chropowatych | szt | 40 | …………\*) | …………\*) | …………\*) |
| 36 | Pędzel płaski angielski 63 mm | Pędzel płaski angielski o szerokości min. 63 mm, grubości min. 13 mm, długości włosia min. 45 mm, włosie: naturalne lub syntetyczne o wysokiej gęstości, rękojeść: drewniana lub plastikowa, ergonomiczna, przeznaczony do malowania powierzchni gładkich i chropowatych | szt | 40 | …………\*) | …………\*) | …………\*) |
| 37 | Pędzel płaski angielski 76 mm | Pędzel płaski angielski o szerokości min. 76 mm, grubości min. 13 mm, długości włosia min. 45 mm, włosie: naturalne lub syntetyczne o wysokiej gęstości, rękojeść: drewniana lub plastikowa, ergonomiczna, przeznaczony do malowania powierzchni gładkich i chropowatych | szt | 40 | …………\*) | …………\*) | …………\*) |
| 38 | Pędzel kaloryferowy 63 mm | szerkość pędzla - 63 mm  Pędzel kaloryferowy o szerokości min. 63 mm, grubości min. 8 mm, długości włosia min. 40 mm, długości całkowitej min. 340 mm, włosie: naturalne lub syntetyczne o wysokiej gęstości, rękojeść: drewniana lub plastikowa, ergonomiczna, przeznaczony do malowania trudno dostępnych miejsc | szt | 40 | …………\*) | …………\*) | …………\*) |
| 39 | Pędzel kaloryferowy 50 mm | Pędzel kaloryferowy o szerokości min. 50 mm, grubości min. 8 mm, długości włosia min. 40 mm, długości całkowitej min. 340 mm, włosie: naturalne lub syntetyczne o wysokiej gęstości, rękojeść: drewniana lub plastikowa, ergonomiczna, przeznaczony do malowania trudno dostępnych miejsc | szt | 40 | …………\*) | …………\*) | …………\*) |
| 40 | Pędzel kaloryferowy 36 mm | Pędzel kaloryferowy o szerokości min. 36 mm, grubości min. 8 mm, długości włosia min. 40 mm, długości całkowitej min. 340 mm, włosie: naturalne lub syntetyczne o wysokiej gęstości, rękojeść: drewniana lub plastikowa, ergonomiczna, przeznaczony do malowania trudno dostępnych miejsc | szt | 40 | …………\*) | …………\*) | …………\*) |
| 41 | Pędzel ławkowiec 30x120 mm  KAEM 0240-813812 lub równoważny | Pędzel ławkowiec o szerokości min. 120 mm, grubości min. 30 mm, długości włosia min. 38 mm, włosie: naturalna szczecina z dodatkiem poliestru lub równoważne, trzonek: tworzywo sztuczne z zawieszką lub równoważny, przeznaczony do malowania dużych powierzchni i gruntowania | szt | 30 | …………\*) | …………\*) | …………\*) |
| 42 | Lizak podświetlany aktywny LED | Lizak podświetlany aktywny LED z czerwonym i zielonym światłem, posiadający min. 7 diod LED na każdej stronie dla dużej widzialności, tarcze oklejone folią odblaskową, wykonany z polietylenu lub równoważnego materiału, średnica tarczy min. 175 mm, średnica tarczy LED min. 11 cm, długość całkowita min. 37,5 cm, wbudowana bateria litowo-jonowa min. 3500 mAh, czas pracy przy świeceniu ciągłym dwustronnym min. 10 h, czas ładowania ładowarką 500 mA: max. 6 h, 1000 mA: max. 4 h, w zestawie kabel mini USB i ładowarka | szt | 6 | …………\*) | …………\*) | …………\*) |
|  |  |  |  |  | Razem | …………\*) |  |

* 1. Wymagania jakościowe pozostałe
     1. Rok produkcji towaru: co najmniej 2024 r.
  2. Wymagania gwarancyjne
     1. Okres gwarancji na towar wynosi ....................... miesiące/cy (min. 12 miesiące/cy) licząc termin od daty przyjęcia dostawy przez Zamawiającego (podpisania dokumentu WZ przez Zamawiającego).
  3. Wymagania logistyczne
     1. Okres związania ofertą: …………………… \*) dni kalendarzowych (min. 14 dni kalendarzowych) licząc termin od terminu zakończenia zbierania ofert.
     2. Dostawa jednorazowa.
     3. Transport na koszt Dostawcy.
     4. Termin realizacji dostawy: max do 25-06-2025 r.
     5. Dostawca dostarczy Zamawiającemu towar w żądanych przez Zamawiającego ilościach na podstawie zamówienia złożonego pisemnie lub faksem albo pocztą elektroniczną. Zamówienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, będzie przekazane Wykonawcy odpowiednio na adres, numer faksu albo adres poczty elektronicznej:

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

............................................................................................................................\*)

Przy zamówieniach Zamawiający w korespondencji elektronicznej może stosować podpis cyfrowy Tauron Dystrybucja.

Wyklucza się częściową realizację zamówienia.

* + 1. Miejsce realizacji zamówienia

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu:

ul. Wysockiego 11, 58 - 300 Wałbrzych

* 1. Wymagania pozostałe:
     1. Najpóźniej w terminie 7 dni kalendarzowych od daty realizacji każdego zamówienia Wykonawca zobowiązuje się wystawić fakturę Zamawiającemu i przesłać ją na adres:

TAURON Dystrybucja S.A.

Skrytka pocztowa nr 2708

40-337 Katowice

* + 1. Faktura powinna zawierać, oprócz danych wymaganych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, także następujące dane:

1. nazwę nabywcy:

TAURON Dystrybucja S.A.

ul. Podgórska 25A, 31-060 Kraków

NIP: 6110202860

Oddział w Wałbrzychu

ul. Wysockiego 11, 58-300 Wałbrzych

2) nazwę płatnika:

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu

ul. Wysockiego 11, 58-300 Wałbrzych

NIP: 6110202860

3) opis przedmiotu sprzedaży w sposób rzetelny, zgodny ze stanem rzeczywistym, a także w sposób zgodny z nazewnictwem stosowanym w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU),

4) wskazanie miejsca wykonania dostawy,

5) wskazanie numeru zamówienia.

* + 1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie dostawy przelewem bankowym w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści faktury.
    2. Strony uzgadniają, że miejscem spełnienia świadczenia pieniężnego jest bank Zamawiającego, a za datę jego wykonania uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego w tym banku.
    3. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT.
    4. Wykonawca oświadcza, że jest / nie jest\*\*) czynnym podatnikiem podatku VAT.
    5. Klauzula waloryzacyjna:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadkach zmiany:

1) stawki podatku od towarów i usług oraz stawki podatku akcyzowego,

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

- jeżeli zmiany określone w ust. 1 pkt. 1) – 4) powyżej będą miały wpływ na koszty

wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę.

2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 1) – 4) każda ze Stron jest uprawniona złożyć drugiej stronie pisemny wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia. We wniosku należy wykazać związek pomiędzy wnioskowaną – w konsekwencji zmiany - kwotą wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy, a wpływem tej zmiany na koszty wykonania Przedmiotu Umowy, a nadto wskazać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne, odpowiednie podstawy prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za poszczególne świadczenia w ramach Przedmiotu Umowy.

3. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1, odpowiedniej zmianie ulegnie wynagrodzenie Wykonawcy, o ile wykazano wpływ tych zmian na koszty wykonania Przedmiotu Umowy.

4. Zmiana wynagrodzenia na podstawie ust. 1÷3 następuje w formie pisemnej w postaci aneksu do Umowy po skutecznej zmianie wynagrodzenia. Wykonawca wystawia fakturę VAT z uwzględnieniem tych zmian.

* 1. Wymagania dokumentacyjne na etapie składania oferty (dokumentacja napisana w języku polskim lub przetłumaczona na język polski). Należy załączyć do oferty na Platformie zakupowej następujące scany/ kopie dokumentów:
     1. karty katalogowe lub fiszki techniczne  oferowanego towaru zawierające m.in. opis właściwości towaru potwierdzający spełnienie przez oferowany towar wyspecyfikowanych wymagań.

Zamawiający za spełniający wyspecyfikowane wymagania uzna towar o parametrach technicznych, materiałowych i funkcjonalnych nie gorszych niż towar opisany tymi parametrami lub towar referencyjny – jeśli go wskazano. Ocena spełnienia wymagań należy tylko i wyłącznie do Zamawiającego.

\*)wypełnić/uzupełnić

\*\*)niewłaściwe skreślić

1. **Oświadczam, że:**
2. **zapoznałem się z treścią Zaproszenia**
3. **wyceniłem wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania zadania,**
4. **złożone oświadczenia i dokumenty są zgodne z stanem faktycznym,**
5. **zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącą ochrony danych osobowych, która dostępna jest pod adresem:** [**https://www.tauron-dystrybucja.pl/rodo**](https://www.tauron-dystrybucja.pl/rodo)
6. **posiadam/nie posiadam (niepotrzebne skreślić) status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 118 z późn. zm.).**
7. **zapoznaliśmy się z KODEKSEM POSTĘPOWANIA DLA KONTRAHENTÓW SPÓŁEK GRUPY TAURON obowiązującym w TAURON Dystrybucja S.A. zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego z przetargami / na Platformie Zakupowej w zakładce „Regulaminy i Instrukcje” i będziemy przestrzegać jego postanowień przy realizacji przedmiotowego Zamówienia.**
8. Integralnymi załącznikami niniejszej oferty są:
9. ...................................
10. ...................................

Dnia……………………………

.............................................

# Załącznik nr 3

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

**Wykonawca:**

Nazwa ...................................................................

Adres ....................................................................

**„Dostawa narzędzi prostych dla TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu.” (nr postępowania: …………………………..…).**

**Oświadcza, że:**

1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej w Specyfikacji działalności lub czynności, jeżeli obowiązujące przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie,
3. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia
4. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia,
5. w okresie 3 lat przed wszczęciem Postępowania nie stwierdzono prawomocnym orzeczeniem sądu wyrządzenia przez niego szkody polegającej na niewykonaniu zamówienia lub wykonaniu zamówienia nienależycie,
6. nie otwarto w stosunku do niego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
7. nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, z wyjątkiem przypadków uzyskania przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia, rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
8. dot. osoby fizycznej: nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9. dot. spółki jawnej: żaden wspólnik nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
10. dot. spółki partnerskiej: żaden partner lub członek zarządu nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
11. dot. spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej: żaden komplementariusz nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z Postępowaniem o udzielenie Zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
12. dot. osoby prawnej: żaden z urzędujących członków organu zarządzającego nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
13. sąd nie orzekł wobec niego , jako podmiotu zbiorowego, zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Dnia……………………………

.............................................

*(podpis Wykonawcy)*

**Załącznik nr 4**

**Oświadczenie dla potrzeb zryczałtowanego podatku dochodowego oraz innych obowiązków raportowych w Polsce**

*(Należy wypełnić i podpisać tylko w przypadku, jeżeli Wykonawca nie jest rezydentem w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. 2019 poz. 865 z późn. zm.)/ w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1387 z późn. zm.) oraz w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzymuje należności: licencyjne, z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, z tytułu usług niematerialnych (doradczych, księgowych, prawnych, badania rynku, reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze), z tytułu opłat za wywóz ładunków i pasażerów).*

Na podstawie zawartej umowy z TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków, Oddział w Wałbrzychu z dnia ……. nr ………….. oraz związaną z tym wypłatę środków pieniężnych niniejszym oświadczam, że w imieniu: …………..(nazwa podmiotu):

* + 1. **jest rzeczywistym właścicielem wypłacanych należności, tj.**
  1. otrzymuje należność dla własnej korzyści, w tym decyduję samodzielnie o jej przeznaczeniu i ponosi ryzyko ekonomiczne związane z utratą tej należności lub jej części,
  2. nie jest pośrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem lub innym podmiotem zobowiązanym prawnie lub faktycznie do przekazania całości lub części należności innemu podmiotowi,
  3. prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą w kraju siedziby, z którą wiąże się uzyskany przychód.
     1. **posiada/nie posiada w Polsce** oddział/u, przedstawicielstwo/a i przedsiębiorstwo/a na moment udzielenia przedmiotowego zamówienia/zawarcia przedmiotowej umowy.
     2. w przypadku ustanowieniu w Polsce oddziału, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa niezwłocznie powiadomi o tym Zamawiającego.

Dnia……………………………

.............................................

*(podpis Wykonawcy)*