**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (O.P.Z.)**

***„EW Przewóz - Naprawa podestu pod czyszczarką krat z oczyszczeniem i malowaniem ogrodzenia i barierek od strony WG”***

1. **ZAMIERZONY CEL**

Naprawa podestu pod czyszczarką krat z oczyszczeniem i malowaniem ogrodzenia i barierek od strony WG

1. **OBIEKTY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Elektrownia Wodna Przewóz

30-709 Kraków

Ul. Dymarek

1. **ZAKRES KONTROLI I REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

WykonanieNaprawa podestu pod czyszczarką krat z oczyszczeniem i malowaniem ogrodzenia i barierek od strony WG :

- Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu deklaracji materiałowych celem zatwierdzenia.

- Sporządzenie dokumentacji fotograficznej przed rozpoczęciem, w trakcie i po zakończeniu prac.

**Zakres prac obejmuje:**

- Skucie skorodowanego betonu na podeście i usunięcie urobku – 75 m2

- Czyszczenie ciśnieniowe podestu – 250 m2

- Uzupełnienie ubytków na podeście betonowym – zaprawa naprawczą PCC -75 m2

- Czyszczenie barierek i ogrodzenia oddzielającego stopień od elektrowni od strony WG – 44 m

- Dwukrotne malowanie barierek i ogrodzenia – 44 m

- Prace porządkowe

1. **Termin realizacji**

Pożądany termin realizacji przedmiotu zamówienia: **do** **1.10.2024r.**

1. **Gwarancja**

Gwarancja na wykonane prace i materiał – 36 miesięcy

1. **Wymagania dodatkowe:**

Przed złożeniem oferty wymagana jest obowiązkowa wizja lokalna

1. **WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROWADZENIA PRAC NA TERENIE ELEKTROWNI**

Wykonawca w czasie prowadzenia prac będzie zobowiązany:

* 1. przestrzegać zasad i przepisów BHP, ppoż. oraz ochrony środowiska, podczas oględzin, prac inwentarzowych i pomiarowych na obiekcie,
  2. zatrudniać personel posiadający odpowiednie wymagane kwalifikacje i uprawnienia,
  3. stosować wszelkie środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem wód stosowanymi materiałami oraz substancjami toksycznymi,
  4. pokryć koszty wszelkich szkód, które mogą powstać przy i w związku   
     z wykonywaniem przedmiotu zamówienia,
  5. naprawić i doprowadzić do stanu poprzedniego elementy istniejące w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia w toku realizacji przedmiotu zamówienia,
  6. pracownicy Wykonawcy wykonujący prace na obiektach TAURON Ekoenergia Spółka z o.o. muszą posiadać aktualne orzeczenia lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania pracy, aktualne szkolenia okresowe BHP oraz dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje (jeśli takie są wymagane do wykonywania powierzonych prac).
  7. pracownicy Wykonawcy powinni potwierdzić pisemnie udzielenie im informacji   
     o zagrożeniach dla bezpieczeństwa, zdrowia lub środowiska, zgodnie z ustaleniami obowiązującymi w TAURON Ekoenergia Spółka z o.o.,
  8. Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć pracowników w odzież i obuwie robocze oraz sprzęt ochronny i środki ochrony indywidualnej dobrane odpowiednio   
     do zidentyfikowanych zagrożeń,
  9. prace będą prowadzone na czynnym obiekcie energetycznym w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych znajdujących się pod napięciem, pracujących urządzeń mechanicznych oraz urządzeń hydrotechnicznych, w miejscach przebywania pracowników Zamawiającego wykonujących pracę związaną z obsługą elektrowni wodnej. Prace powinny być organizowane w sposób nienarażający pracowników   
     na niebezpieczeństwo i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót,   
     z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności.

Osoba do kontaktu:

1. Monika Różycka, tel 18 440 31 30 wew. 215

e-mail: [monika.rozycka@tauronekoserwis.pl](mailto:monika.rozycka@tauronekoserwis.pl)

1. Piotr Różański, tel. 18 440 31 30 wew. 2015

e-mail: [piotr.rozanski@tauronekoserwis.pl](mailto:piotr.rozanski@tauronekoserwis.pl)