**Nr referencyjny: PNP-S/TW/02379/2023**

## Nazwa postępowania: Dostawa rękawic

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Poz. 1** | **RĘKAWICE SKÓRZANE 5-PALCOWE SPAWALNICZE DO TIGA DŁ.MANKIET** | |
| Opis | Rozmiary/Miejsce dostawy |
| INDIANEX RSPL+; R.E.I.S.; KAT. I EN 420.  Zamawiający nie wyraża zgody na produkt równoważny  Rozmiar: 11 - 60 par;  Środki ochrony indywidualnej zgodne z wymaganiami określonymi w RMG z dnia 21.12.2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej Dz.U. 05.259.2173.  Wraz z Deklaracją Zgodności, kartą produktu i instrukcją użytkowania. | Oddział Elektrownia Łaziska, ul. Wyzwolenia 30, 43-170 Łaziska Górne  Rozmiar: 11 - 60 par    --------------------------  **Łącznie: 60 par** |
|  |  |
| **Poz. 2** | **RĘKAWICE SKÓRZANE 5-PALCOWE SPAWALNICZE DŁ.MANKIET** | |
| Opis | Rozmiary/Miejsce dostawy |
| GRANBERG WELD ZONE 106.1690K; EN420, EN388 (3143), EN407 (412X4X), EN12477 TYP A. Zamawiający nie wyraża zgody na produkt równoważny  Rozmiar; 11 - 60 par;  Środki ochrony indywidualnej zgodne z wymaganiami określonymi w RMG z dnia 21.12.2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej Dz.U. 05.259.2173.  Wraz z Deklaracją Zgodności, kartą produktu i instrukcją użytkowania. | Oddział Elektrownia Łaziska, ul. Wyzwolenia 30, 43-170 Łaziska Górne  Rozmiar: 11 - 60 par    --------------------------  **Łącznie: 60 par** |
| **Poz. 3** | **RĘKAWICE SKÓRZANE ROBOCZE 5-PALCOWE** | |
| Opis | Rozmiary/Miejsce dostawy |
| Prod. MARIMAR, model: M-GLOVE TECHNIK lub produkt równoważny o takich samych parametrach jak model: M-GLOVE TECHNIK  EN-420, EN 388, KAT. II  Rozmiar: 9 - 480 par;  Rozmiar: 10- 480 par;  Środki ochrony indywidualnej zgodne z wymaganiami określonymi w RMG z dnia 21.12.2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej Dz.U. 05.259.2173.  Wraz z Deklaracją Zgodności, kartą produktu i instrukcją użytkowania. | Oddział Elektrownia Łaziska, ul. Wyzwolenia 30, 43-170 Łaziska Górne  Rozmiar: 9 - 480 par;  Rozmiar: 10- 480 par;    --------------------------  **Łącznie: 960 par** |