**Załącznik nr 3**

**Formularz cenowy**

**Wykonawca:**

Nazwa ...................................................................

Adres ....................................................................

**„Przegląd, konserwacja, pomiar szczelności źródeł promieniowania jonizującego, czujek dymu oraz kalibracja gęstościomierzy w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie”.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Przedmiot wyceny** | **Ilość sztuk** | **Częstotliwość** | **Wartość**  **netto (PLN)** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | 1. *= 3x4* |
|  | Przegląd i konserwacja, pomiar szczelności izotopowych źródeł promieniowania jonizującego (Co-60) zainstalowanych na pompach popiołu | 24 | 2 |  |
|  | Przegląd i konserwacja, pomiar szczelności izotopowych źródeł promieniowania jonizującego (Co – 60) zainstalowanych na zbiornikach pośrednich popiołu | 12 | 2 |  |
|  | Przegląd, konserwacja, kalibracja (2 razy), pomiar szczelności izotopowych źródeł promieniowania jonizującego zainstalowanych na gęstościomierzach w Instalacji Odsiarczania Spalin (Am-241) | 4 | 1 |  |
|  | Przegląd pojemników ze źródłami promieniowania jonizującego, pomiar szczelności na gęstościomierzach w Instalacji Odsiarczania Spalin (Cs-137) | 2 | 1 |  |
|  | Przegląd pojemników ze źródłami promieniowania jonizującego, pomiar szczelności na gęstościomierzach w Instalacji Odsiarczania Spalin (Cs-137) | 4 | 1 |  |
|  | Naprawa układu sterowania gęstościomierzy | | |  |
|  | Przegląd ,konserwacja i sprawdzenie poprawności działania na czynnej instalacji przy pomocy dymnika lub imitatora dymu izotopowych czujek dymu (Am-241) | 19 | 1 |  |
|  | Pomiar szczelności izotopowych czujek dymu (Am-241) | 19 | 1 |  |
|  | Przegląd pojemników ze źródłami promieniowania jonizującego, pomiar szczelności na wagach izotopowych na kotłach fluidalnych (Cs-137) | 12 | 1 |  |
| **Całkowita wartość oferty netto (PLN**) | | | |  |

Data …………………………

………………………………………..

(podpis Wykonawcy)