**WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO**

1. Biuro Zakupów TAURON Wytwarzanie S.A. zaprasza do złożenia oferty na dostawę nw. zasuw średniociśnieniowych typ SPK2A:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nr pozycji Zamawiającego** | **Opis pozycji** | **J.m.** | **Ilość** |
| 1. | 140-040-345-0 | ZASUWA ŚREDNIOCIŚNIENIOWA TYP SPK2A DN150 PN40  Zasuwa kołnierzowa do napędu Sipos 2SA5031-0DE13-4BA4-Z (zdjęcie tabliczki znamionowej napędu w załączeniu).  Parametry obliczeniowe instalacji Tc-300[°C], Pc - 2,0[MPa], pokrywa samouszczelniająca, klin elastyczny, długość zabudowy L-450mm.  Szczegółowe parametry zasuwy zawiera załączona karta katalogowa. | szt | 1 |
| 2. | 140-040-346-0 | ZASUWA TYP SPK2A DN150 PN40 KLINOWA KOŁNIERZOWA Z NAPĘDEM AUMA  Wymagany napęd AUMA, dobrany dla oferowanej zasuwy.  Parametry obliczeniowe instalacji Tc-300[°C],  Pc - 2,0[MPa], pokrywa samouszczelniająca, klin elastyczny, długość zabudowy L-450mm.  Szczegółowe parametry zasuwy zawiera załączona karta katalogowa. | kpl. | 1 |

Producentem ww. armatury jest CHEMAR ARMATURA Sp. z o.o.

1. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert na produkty równoważne.

Za produkt równoważny należy rozumieć produkt, który posiada takie same wymiary i parametry techniczne jak produkt oryginalny, spełnia funkcje identyczne jak produkt oryginalny, a jakość wykonania i zastosowane materiały są nie gorsze niż produktu oryginalnego oraz są zgodne z aktualną wiedzą techniczną. Ponadto jego montaż nie spowoduje konieczności dokonania zmian konstrukcyjnych w urządzeniach i układach technologicznych Zamawiającego.

Składając ofertę na produkt równoważny Wykonawca jest zobowiązany dołączyć dodatkowo do oferty następujące dokumenty:

* Oświadczenie Wykonawcy zawierające oznaczenie produktu równoważnego oraz potwierdzające, iż oferowany produkt równoważny spełnia powyższe wymagania (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 w zakładce dokumenty),
* opis oferowanego produktu równoważnego oraz dokumentację (np. karty materiałowe, opis techniczny, rysunki zawierające wymiary), potwierdzające zbieżność cech fizycznych, zastosowanych materiałów i parametrów przedmiotu oferty.

Zamawiający nie dopuszcza produktów równoważnych dla napędu do zasuwy z poz. 2. Wymagany jest napęd AUMA, dobrany odpowiednio do oferowanej zasuwy.

1. Warunki ogólne zapytania:

* towar musi być fabrycznie nowy, nieużywany, nieregenerowany,
* miejsce dostawy: TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Jaworzno – Elektrownia II, 43-603 Jaworzno, ul. Energetyków 15,
* Wymagany termin realizacji zamówienia: do 28 tygodni od daty otrzymania zamówienia,
* warunki płatności: przelew 30 dni od daty otrzymania faktury,
* warunki gwarancji: gwarancja na okres 18 miesięcy od daty zabudowy Towaru, jednak nie dłużej niż 24 miesięcy od daty dostawy Towaru,
* cena musi zawierać wszystkie koszty i elementy związane z realizacją przedmiotu Zamówienia i zostać skalkulowana na bazie DDP TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Jaworzno – Elektrownia II, 43-603 Jaworzno, ul. Energetyków 15, wg Incoterms 2020,
* dokumenty wymagane wraz z dostawą: Dowód dostawy, Świadectwo odbioru 3.1., Deklaracja Zgodności PED.

1. Warunki realizacji zamówienia zostały określone w dokumencie „Warunki realizacji Zamówienia”, który będzie stanowił załącznik nr 1 do Zamówienia. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę nie będącego polskim rezydentem podatkowym, zapisy „Warunków realizacji zamówienia” w zakresie części WYNAGRODZENIE I ZASADY ROZLICZEŃ - tiret 2-6 nie będą miały zastosowania (dokument stanowi załącznik nr 1 w zakładce dokumenty).
2. Opis sposobu obliczania ceny oferty:

* cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich: cyfrowo,
* przy ocenie ofert będzie brana pod uwagę cena netto. W formularzu oferty na Platformie Zakupowej Grupy TAURON należy podać cenę jednostkową netto dla każdej pozycji.

1. Zastrzeżenia, informacje dodatkowe:
   1. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych. Oferta musi dotyczyć wszystkich pozycji wymienionych w postępowaniu.
   2. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków udziału w postępowaniu, wskazanych w niniejszym zapytaniu oraz załącznikach do niego. Oferty niespełniające warunków udziału w postępowaniu zostaną odrzucone.
   3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji ceny złożonych ofert.
   4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia zapytania ofertowego bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
2. W zakładce dokumenty znajdują się następujące załączniki:

* Załącznik nr 1 – Warunki realizacji Zamówienia
* Załącznik nr 2 – Oświadczenie o produkcie równoważnym
* Załącznik nr 3 – Zdjęcie tabliczki znamionowej napędu Sipos
* Załącznik nr 4 – Karta katalogowa zasuw typ SPK2

