**Załącznik nr 4**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
dane Wykonawcy**

**Formularz Cenowy**

**Remont pompy zatapialnej 0HTT51AP001 zabudowanej w TAURON Wytwarzanie  
 Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***Pozycja stała/zmienna*** | ***Wyszczególnienie prac*** | ***jm*** | ***Ilość*** | ***Cena netto (zł)*** |
|  | | | | | |
| 1 | stała | Demontaż pompy i weryfikacja części pompy i silnika. | kpl. | 1 |  |
| 2 | stała | Pomiar stanu izolacji. | kpl. | 1 |  |
| 3 | stała | Ocena stanu technicznego wału, wirnika, silnika pompy itp.. | kpl. | 1 |  |
| 4 | stała | Obróbka strumieniowo - scierna korpusu pompy. | kpl. | 1 |  |
| 5 | stała | Wymiana łożysk | kpl. | 1 |  |
| 6 | stała | Wymiana uszczelnienia mechanicznego oraz uszczelnienia typy o-ring. | kpl. | 1 |  |
| 7 | stała | Regeneracja wirnika i wału pompy. | kpl. | 1 |  |
| 8 | stała | Wymiana kabla zasilającego - 10 metrów | szt. | 1 |  |
| 9 | stała | Suszenie silnika. | szt. | 1 |  |
| 10 | zmienna | Przezwojenie silnika. | szt. | 1 |  |
| 11 | stała | Wyważenie zespołu wirującego. | szt. | 1 |  |
| 12 | stała | Złożenie pompy. | szt. | 1 |  |
| 13 | stała | Malowanie powierzchni zewnętrznych pompy. | szt. | 1 |  |
| 14 | stała | Transport agregatu pompowego (od i do Zamawiającego). | szt. | 1 |  |
|  |  |  | RAZEM netto | |  |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
data i podpis Wykonawcy**