Południowy Koncern Węglowy S.A.

Oddział MSz

ZG Brzeszcze, ZG Janina, ZG Sobieski

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

* + - 1. **Nazwa Przedmiotu Zamówienia:**

**"Usługi serwisu i naprawy osprzętu spawalniczego dla zakładów górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A."**

* + - 1. **Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia:**

1. Wykonawca w ramach przedmiotu umowy zobowiązuje się do wykonywania zamówionych przez Zamawiającego usług:
2. kontroli sprzętu spawalniczego będącą własnością ZG Sobieski, ZG Brzeszcze i ZG Janina obejmującej:
3. przeprowadzaną raz w miesiącu kompleksową kontrolę sprzętu spawalniczego, będącego na wyposażeniu spawaczy Zakładu Górniczego Sobieski, Zakładu Górniczego Brzeszcze i Zakładu Górniczego Janina w skład, którego wchodzą: palniki do cięcia tlenem typu PC 211A/Y11, palniki do spawania gazowego PU-216A/Y12, palniki do gazowego podgrzewania miejscowego typu PG, reduktor RBT firmy PERUN, reduktor RBA firmy PERUN, minibezpieczniki przypalnikowe. Kontrola wykonana będzie zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją obsługi producenta. Na żądanie Zamawiającego częstotliwość kontroli ww. sprzętu spawalniczego może ulec zmianie.
4. okresową kontrolę węży spawalniczych przeprowadzaną raz na kwartał. Częstotliwość kontroli na życzenie Zamawiającego może ulec zmianie.
5. naprawy obejmujące:
6. reduktor spawalniczy: czyszczenie, demontaż, mycie części, weryfikacja, wymiana uszczelnień, wymiana uszkodzonych części na fabrycznie nowe, montaż, kontrola działania;
7. palnik do spawania i przepalania: czyszczenie wstępne, demontaż, weryfikacja części, każdorazowa wymiana uszczelnień, wymiana uszkodzonych lub zużytych części na fabrycznie nowe, lutowanie lutem srebrnym nieszczelności połączeń nierozłącznych, montaż, kontrola podciśnieniowa i szczelności;
8. naprawa odtworzeniowa palnika: jw. plus wymiana całej głowicy tnącej;
9. serwisowej obejmującej wymianę:
10. opasek zaciskowych węży,
11. króćców węży spawalniczych,
12. nakrętek króćców węży spawalniczych,
13. bezpieczników przypalnikowych tlenowych i acetylenowych,
14. okularów spawalniczych,
15. wałeczków do czyszczenia dysz gazowych,
16. zapalarki iskrowej do gazu (kubełkowej),
17. spawalniczych uchwytów elektrodowych,
18. spawalniczych zacisków masowych,
19. oprawianie uchwytu elektrody/zacisku masowego kleszczowego,
20. oprawianie węży spawalniczych tlenowych i acetylenowych.

Wymiana powyższych materiałów wykonana zostanie na podstawie zgłoszenia zużycia   
lub uszkodzenia przez spawacza.

1. Oferowane przez Wykonawców części zamienne, będące przedmiotem niniejszego zamówienia muszą być fabrycznie nowe (nieużywane i nieregenerowane), kompletne, wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych.
2. Zakres ilościowy przedmiotu zamówienia jest zakresem szacunkowym określonym przez Zamawiającego.
3. Każda wykonana naprawa, kontrola lub serwis udokumentowana zostanie wpisem do odpowiedniej dokumentacji osprzętu przez uprawnionego pracownika Wykonawcy;
4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Usługi na terenie zakładów:

ZG Sobieski - Jaworzno, ul. Sulińskiego 2.

ZG Sobieski - Jaworzno, ul. Krakowska 6.

ZG Brzeszcze - Brzeszcze, ul. Kościuszki 1.

ZG Janina – Libiąż, ul. Górnicza 23.

1. Wykonawca jest zobowiązany do obsługi wydawalni spawalniczych ZG Sobieski przy ul. Sulińskiego 2 i ul. Krakowska 6 w Jaworznie.
2. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia stałej obsługi pracownika na terenie Zakładu Górniczego Sobieski w godzinach od 6:00 do 14:00 w dni robocze miesiąca.

Miejsce serwisu znajduje się w budynku Sortowni w sąsiedztwie szybu wdechowego Sobieski III przy ul. Sulińskiego 2 w Jaworznie.

1. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru z wydawalni sprzętu od Zamawiającego uszkodzonego osprzętu spawalniczego oraz do przekazania naprawionego osprzętu spawalniczego Zamawiającemu w miejsce przez niego ustalone, przy czym miejsce to musi znajdować się na terenie ZG Sobieski, ZG Brzeszcze i ZG Janina.
2. Wymagana gwarancja: 3 miesiące licząc od daty odbioru po naprawie, na podstawie wpisu w karcie zgłoszeń uszkodzenia sprzętu spawalniczego.
3. Termin i miejsce realizacji zamówienia:
4. przez okres 3 miesięcy od dnia 01.10.2024 r.
5. realizacja usługi odbywać się będzie na podstawie zamówień wysyłanych pocztą lub faksem w okresach miesięcznych. Usługi będą wykonywane według faktycznych potrzeb Zamawiającego zgłoszonych przez pracowników Zamawiającego poprzez dokonanie wpisu w karcie uszkodzenia sprzętu.
6. Termin realizacji poszczególnego zamówienia: Wykonawca zobowiązany jest wykonać każdą usługę naprawy lub serwisu w terminie 4-ch dni roboczych od daty zgłoszenia przez pracownika Zamawiającego konieczności wykonania takiej usługi.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  | |  |  |  |