**Opis Przedmiotu Zamówienia**

**Zadanie pn. „Wymiana okien, naprawa fragmentu elewacji od strony marketu Szarotka oraz schodów wejściowych od strony Budynku Administracyjnego na GPZ Żywiec”**

1. **Przedmiotem zamówienia**

Przedmiotem zamówienie jest wykonie robót polegających na

**„Wymiana okien, naprawa fragmentu elewacji od strony marketu Szarotka oraz schodów wejściowych od strony Budynku Administracyjnego na GPZ Żywiec”**

1. **Miejsce wykonania robót**

**GPZ Żywiec- Żywiec Ul. Wesoła 69**

Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany na obiekcie należącym do

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej Ul. Batorego 17 A

1. **Termin/harmonogram wykonania robót**

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do **22.11.2024 r.**

1. **Gwarancja**

Wykonawca winien udzielić minimum 24 miesięcznej gwarancji na wszystkie wykonane prace orazzabudowane materiały/urządzenia*.*

1. **Kwalifikacje – wymagania względem Wykonawcy**

Wykonawca zobowiązany jest dysponować zespołem osób w ilości niezbędnej dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, posiadającym uprawnienia wymagane przepisami prawa, w tym:

* osób z aktualnie ważnymi uprawnieniami do obsługi sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania zadania,

1. **Zakres robót/prac do wykonania**

Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres prac/robót do wykonania:

1. Wymiana okien drewnianych na PCV -6 szt. od str. wejścia – schodów- kolor antracyt wg okien wstawionych od strony elewacji marketu Szarotka wraz z obróbką wykończenia ościeży/szpalet zewnętrznych i wewnętrznych oraz wymiana parapetów- pomiary do wykonania podczas wizji lokalnej,

2. Schody- skuć istniejące płytki oraz starą zaprawę klejową i cementową na stopniach podestach, podstopnicach i policzkach biegów schodów – wylać nową zaprawę cementową – betonową antypoślizgową- mrozoodporną.

3. Usunąć luźne płytki oraz uzupełnić brakujące płytki na elewacji od str. Szarotki wg kolorystyki

istniejącej płytek,

4. Od str. Szarotki , przy rynnach usunąć luźne warstwy tynku oraz uzupełnić gzyms,

5. Os str. Szarotki, wokół okna – uzupełnić tynk + założyć siatkę wzmacniającą tynk na ścianę –

elewację pomalować na zielono- kolor dobrać wg istniejącego koloru elewacji,

6. Zamalować białe fragmenty- wokół klimatyzacji- od str. Szarotki – kolor dobrać wg istniejącego

koloru elewacji,

7. Wyczyścić i pomalować barierkę farbą antykorozyjną– kolor 7035 RAL

8. Wykonanie dokumentacji fotograficznej prac ulegających zakryciu.

1. **Dodatkowe informacje i wymagania**

* Zamawiający zorganizuje dla Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia możliwość odbycia wizji lokalnej. Podczas wizji lokalnej każdy Wykonawca będzie mógł uzyskać informacje niezbędne do przygotowania oferty, jak również wytyczne dotyczące sposobu realizacji prac remontowo-budowlanych.
* Materiały niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia dostarcza Wykonawca.
* Materiały pochodzące z demontażu nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do ponownego montażu.
* Użyte do wykonania przedmiotu zamówienia materiały, aparaty, urządzenia   
  i wyroby zamienne muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, muszą posiadać próby fabryczne, odpowiednie parametry jakościowe i wytrzymałościowe oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności z dokumentami normatywnymi lub deklaracje zgodności z aktualnymi badaniami – w zakresie wymaganym odrębnymi przepisami szczególnymi, w tym Prawa Budowlanego tj. ogólnie dokumentu uprawniającego do wprowadzenia do obrotu i stosowania w budownictwie.
* Do wszystkich wprowadzonych (zabudowanych) materiałów, aparatów, urządzeń i wyrobów Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest dostarczyć deklaracje właściwości użytkowych, karty katalogowe, DTR, instrukcje, atesty lub certyfikaty.
* Wykonawca ma możliwość zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych pod warunkiem spełnienia przez nie niezbędnych wymagań technicznych, zapewniających osiągnięcie zakładanych parametrów i funkcjonalności. Za typ równoważny uważa się materiał lub urządzenie nie gorsze niż opisane w niniejszym dokumencie i tym samym równoważne w zakresie zastosowania. Ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy poprzez wskazanie właściwych norm, atestów i funkcjonalności.
* Oferta obejmować musi wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty   
  i realizacją przedmiotu zamówienia.
* Wymagane dokumenty do odbioru technicznego w przypadku realizacji zgodnie   
  z zapisami prawa budowlanego.
* Zamawiający wymaga aby Wykonawca zagospodarował powstałe odpady podczas realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszty związane z wywozem odpadów i ich utylizacja pokrywa Wykonawca w ramach wynagrodzenia. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi stosowne protokoły i dokumenty potwierdzające zagospodarowanie powstałych odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
* Rozliczenie z Wykonawcą nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury będzie dokonanie protokolarnego pozytywnego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Zapłata należności Wykonawcy nastąpi na podstawie doręczonej przez Wykonawcę faktury końcowej w terminie 30 dni, licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu.
* Wykonawca zobowiązany jest posiadać (oraz zapewnić ciągłość w okresie realizacji przedmiotu zamówienia) polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC), w której rodzaj działalności objętej ochroną będzie zgodny z przedmiotem zamówienia.

**8. Dokumentacja fotograficzna**

GPZ Żywiec-

Obraz zawierający na wolnym powietrzu, okno, niebo, budynek

Opis wygenerowany automatycznie





















