**Szczegółowe zasady dotyczące prac w technologii PPN**

* + - 1. W przypadku wykonywania robót w technologii PPN Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia przy ich wykonywaniu pracowników posiadających „Zaświadczenie o ukończeniu kursu prac pod napięciem” dla elektromonterów oraz pracowników dozoru oraz zapewnienia im niezbędnego wyposażenia do prawidłowego wykonywania robót w technologii PPN. Pracownicy Wykonawcy zobligowani są do posiadania stosownych upoważnień określonych w dokumencie:

„Zasady nadawania Upoważnień osobom zajmującym się eksploatacją urządzeń energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. na stanowisku dozoru oraz eksploatacji” (dalej: „Zasady”) zamieszczonym na stronie internetowej:

<http://www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/instrukcja-organizacji-bezpiecznej-pracy/Strony/instrukcja-organizacji-bezpiecznej-pracy.aspx>

1. Polecenia na prace wykonywane w technologii PPN będą wystawiane przez upoważnionych pracowników Wykonawcy w rozumieniu określonym w „Zasadach nadawania Upoważnień osobom zajmującym się eksploatacją urządzeń energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. na stanowisku dozoru oraz eksploatacji.
2. W przypadku wykonywania robót w technologii PPN Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i uzgodnienia z Zamawiającym szczegółowego harmonogramu całego zakresu robót z wyraźnym zaznaczeniem tych robót, które będą wykonywane w technologii PPN.
3. Prace w technologii PPN należy prowadzić w oparciu o zapisy i wymagania zawarte w Zasadach wymienionych w ust. 1 powyżej. Wykonawca oświadcza, że otrzymał wszystkie wymagane w Zasadach regulacje, w tym instrukcje i zobowiązuje się do ich stosowania podczas wykonywania przedmiotowych prac.
4. Wykonawca może przystąpić do wykonania robót w technologii PPN pod warunkiem zaplanowania ich zgodnie z uzgodnionym harmonogramem, o którym mowa w ust. 3 powyżej.
5. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania w ostatnim dniu każdego miesiąca raportu z wykonywania prac z wykorzystaniem technologii PPN za miesiąc, w którym prace te były wykonywane - zgodnie z wzorem zamieszczonym poniżej.
6. Zamawiający jest uprawniony do kontroli organizacji pracy Wykonawcy na każdym jej etapie oraz żądania dokumentów podlegających archiwizacji po jej wykonaniu. Kontrole te mogą być wykonywane przez pracowników Zamawiającego oraz innych wyspecjalizowanych podmiotów, którym Zamawiający zleci takie czynności. Osoba kontrolująca powinna legitymować się zaświadczeniem kwalifikacyjnym na stanowisku dozoru.

**Raport z wykonywania prac z wykorzystaniem technologii PPN (wzór)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp** | **Nr Umowy** | **Region TDS,**  **na którym wykonywana jest praca** | **Napięcie sieci, na której wykonywana była praca PPN** | **Rodzaj pracy (PPN w liniach napowietrznych nN, PPN w liniach kablowych nN, przegląd w PPN stacji wnętrzowych SN/nN, prace w liniach napowietrznych SN itp...)** | **Praca** | **Data wykonania pracy  [20...-00-00]** | **Miejscowość** | **Numer stacji transformatorowej SN/nN lub oznaczenie ciągu SN lub nN** | **Ilość prac** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |