…………………, dnia ………...

Miejscowość

**Protokół z odbioru robót podlegających zakryciu dla linii kablowych WN/SN/nN\***

…………………………………………………………….. Napięcie. ……..……kV

miejscowość – ulica (podać trasę)

Typ i przekrój kabla . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . mm2  Nr bębnów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Producent: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr atestu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Komisja w składzie:

1. …………………………………………. – Przedstawiciel TAURON Dystrybucja S.A.

2. …………………………………………. – Przedstawiciel TAURON Dystrybucja S.A.

3. …………………………………………. – Inspektor Nadzoru

W odbiorze udział wzięli dodatkowo (wykonawca i/lub jego przedstawiciel) :

1. …………………………………………. - ………………………………………………..

2. …………………………………………. - ………………………………………………..

przeprowadziła odbiór kabla i stwierdziła:

1. Przy układaniu kabla był obecny przedstawiciel TAURON Dystrybucja S.A. / dokonanie odbioru robót podlegających zakryciu (dotyczy nN) odbyło się na podstawie dokumentacji fotograficznej\*.
2. Sposób ułożenia kabla:
   1. Głębokość ułożenia kabla wynosi . . . . . . . . cm. Miejsca głębszego lub płytszego ułożenia (nie) zostały naniesione na planie.
   2. Kabel wymagał/ nie wymagał\* podsypki piaskowej.
   3. Temperatura powietrza w dniu układania . . . . °C (podać przy temp. niższej od +4°C).
   4. Zbliżenia i skrzyżowania, promienie zagięcia, wprowadzenia kabla do budynków jest zgodne z przepisami.
   5. Na planie szczegółowym linii oznakowano rodzaj i długości osłon kabla oraz ilości otworów.
   6. Zabezpieczenie osłon (przepustów) przed uskokami wykonano – sposób wykonania zabezpieczono . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   7. Wloty kabla i otwory zapasowe uszczelniono.
   8. W otworach zapasowych umieszczono/nie umieszczono\* linkę lub drut.
   9. Zmierzono poszczególne odcinki między mufami, które wynoszą:

1. . . . . . . . . m od . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. . . . . . . . . m od . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. . . . . . . . . m od . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. . . . . . . . . m od . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. . . . . . . . . m od . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. . . . . . . . . m od . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. . . . . . . . . m od . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. . . . . . . . . m od . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* 1. Długość i sposób wykonania zapasów jest zgodny z dokumentacją powykonawczą.

1. Nałożono na kabel w odstępach …………… m oznaczniki kablowe z oznaczeniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Inne uwagi komisji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Orzeczenie komisji: ułożony kabel może być zasypany.
4. Podpisy komisji oraz Inspektora Nadzoru:

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wykonawca i/lub jego przedstawiciel

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

\*niepotrzebne skreślić