***Formularz cenowy.***

***„Dostawa materiałów i komponentów do budowy ogrodzenia systemowego oraz modernizacji istniejącego, stanowiącego zabezpieczenie terenów Elektrowni : Łagisza w Będzinie i Jaworzno II w Jaworznie’’.***

* **Część nr 1:**

Dostawa materiałów i komponentów do budowy ogrodzenia systemowego oraz modernizacji istniejącego, stanowiącego zabezpieczenie terenu Elektrowni Łagisza w Będzinie,

**Tabela asortymentowa:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Materiał | ilość | jednostka | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN |
| 1 | Panel ogrodzeniowy 3D fi 5mm 2030 x 2500mm z 4 przetłoczeniami, stalowy, ocynkowany + RAL 7016 | 810 | szt. |  |  |
| 2 | Słup ogrodzenia 60x40x2 L=3000mm, stalowy ocynkowany + RAL 7016 | 665 | szt. |  |  |
| 3 | Przedłużka słupa 60x60x2 (forma nasadki przedłużającej na istniejący słup o długości wydłużenia 400mm + wysokość nasadki) stalowa ocynkowana +RAL 7016 | 145 | szt. |  |  |
| 4 | Podstawa mocująca słup 60x40x2 do lica powierzchni betonowej - przykręcana, stalowa, ocynkowana + RAL 7016 | 20 | szt. |  |  |
| 5 | Wspornik drutu ostrzowego typu "Y" (otworowanie mocowania według dyspozycji Zamawiającego), stalowy ocynkowany, dla drutu ostrzowego typu Concertina 450mm | 210 | szt. |  |  |
| 6 | Wspornik drutu ostrzowego typu "V(mocowanie nasadkowe), stalowy ocynkowany, dla drutu ostrzowego typu Concertina 450mm | 670 | szt. |  |  |
| 7 | Wspornik drutu ostrzowego płaskiego – pionowy – stalowy ocynkowany, do montażu na słupie betonowym | 140 | szt. |  |  |
| 8 | Kompletne zestawy obejm mocujących siatki do słupów 60x40 (obejma + podkładki plastikowe - książeczki + zestawy śrubowe nierdzewne z nakrętkami zrywalnymi) | 3300 | szt. |  |  |
| 9 | Drut podtrzymujący drut ostrzowy - stalowy ocynkowany fi min 3mm w rolkach (długość drutu w rolce nie mniejsza niż 100m i nie większa niż 200m) | 14000 | mb |  |  |
| 10 | Napinacze do drutu podtrzymującego stalowe ocynkowane | 770 | szt. |  |  |
| 11 | Drut ostrzowy przestrzenny typu Concertina fi 450, ocynkowany 7-8mb/rolka | 300 | szt. |  |  |
| 12 | Drut ostrzowy płaski fi 500 (bramowy), stalowy ocynkowany | 390 | szt. |  |  |
| 13 | Złączki drucikowe mocujące drut ostrzowy do drutu podtrzymującego przeznaczone do mechanicznego mocowania szczypcami dedykowanymi (należy przewidzieć w cenie 3 pary szczypiec) | 10500 | szt. |  |  |
| 14 | Podmurówka betonowa 30x246x6cm | 680 | szt. |  |  |
| 15 | Łącznik betonowy podmurówki H=30cm | 690 | szt. |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **\*Wartość netto za wykonanie dostawy PLN:** |  |
| **Wartość podatku VAT wg stawki 23 % PLN** |  |
| **Wartość brutto PLN** |  |

**\* wartość netto do wpisania w formularzu elektronicznym na Platformie Zakupowej Grupy TAURON**

**UWAGA !** ***Zamawiający dopuszcza składanie ofert z podziałem na części to znaczy, że Wykonawca może złożyć niezależnie ofertę na jedną lub dwie Części.***

Dnia…………………………… .............................................

*(podpis i pieczęć Wykonawcy*

* **Część nr 2:**

Dostawa materiałów i komponentów do budowy ogrodzenia systemowego oraz modernizacji istniejącego, stanowiącego zabezpieczenie terenu Elektrowni Jaworzno II w Jaworznie.

**Tabela asortymentowa:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Materiał | ilość | jednostka | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN |
| 1 | Panel ogrodzeniowy 3D fi 5mm 2030 x 2500mm z 4 przetłoczeniami, stalowy, ocynkowany + RAL 7016 | 265 | szt. |  |  |
| 2 | Panel ogrodzeniowy 2D fi 6/8/6, 2030x2500mm, stalowy ocynkowany + RAL 7016 | 55 | szt. |  |  |
| 3 | Słup ogrodzenia 60x40x2 L=3000mm, stalowy ocynkowany + RAL 7016 | 316 | szt. |  |  |
| 4 | Przedłużka słupa 60x60x2 (forma nasadki przedłużającej na istniejący słup o długości wydłużenia 400mm + wysokość nasadki) stalowa ocynkowana +RAL 7016 | 95 | szt. |  |  |
| 5 | Podstawa mocująca słup 60x40x2 do lica powierzchni betonowej - przykręcana, stalowa, ocynkowana + RAL 7016 | 250 | szt. |  |  |
| 6 | Wspornik drutu ostrzowego typu "Y" (otworowanie mocowania według uzgodnień z Zamawiającym), stalowy ocynkowany, dla drutu ostrzowego typu Concertina 450mm | 1260 | szt. |  |  |
| 7 | Wspornik drutu ostrzowego typu "V" (mocowanie nasadkowe), stalowy ocynkowany, dla drutu ostrzowego typu Concertina 450mm | 50 | szt. |  |  |
| 8 | Wspornik specjalny drutu ostrzowego typu "Y" (pionowy element w przekroju 60x40x2 mocowany na blasze płaskiej poziomej, wysokość elementu pionowego wspornika 400mm), stalowy ocynkowany, dla drutu ostrzowego typu Concertina 450mm | 105 | szt. |  |  |
| 9 | Kompletne zestawy obejm mocujących siatki do słupów 60x40 (obejma + podkładki plastikowe - książeczki + zestawy śrubowe nierdzewne z nakrętkami zrywalnymi) | 1350 | szt. |  |  |
| 10 | Drut podtrzymujący drut ostrzowy - stalowy ocynkowany fi min 3mm w rolkach (długość drutu w rolce nie mniejsza niż 100m i nie większa niż 200m) | 17200 | mb |  |  |
| 11 | Napinacze do drutu podtrzymującego stalowe ocynkowane | 1400 | szt. |  |  |
| 12 | Drut ostrzowy przestrzenny typu Concertina fi 450, ocynkowany 7-8mb/rolka | 395 | szt. |  |  |
| 13 | Drut ostrzowy płaski fi 500 (bramowy), stalowy ocynkowany | 60 | mb |  |  |
| 14 | Złączki drucikowe mocujące drut ostrzowy do drutu podtrzymującego przeznaczone do mechanicznego mocowania szczypcami dedykowanymi (należy przewidzieć w cenie 3 pary szczypiec) | 11000 | szt. |  |  |
| 15 | Podmurówka betonowa 30x246x6cm | 250 | szt. |  |  |
| 16 | Łącznik betonowy podmurówki H=30cm | 270 | szt. |  |  |
| 17 | Furtka systemowa ogrodzenia panelowego 3D wraz ze słupami wyposażona w kasetę z klamką i zamkiem oraz dodatkową zasuwę przystosowaną do zamknięcia na kłódkę umożliwiająca mocowanie drutu ostrzowego | 1 | szt. |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **\*Wartość netto za wykonanie dostawy PLN:** |  |
| **Wartość podatku VAT wg stawki 23 % PLN** |  |
| **Wartość brutto PLN** |  |

**\* wartość netto do wpisania w formularzu elektronicznym na Platformie Zakupowej Grupy TAURON**

**UWAGA !** ***Zamawiający dopuszcza składanie ofert z podziałem na części to znaczy, że Wykonawca może złożyć niezależnie ofertę na jedną lub dwie Części.***

Dnia…………………………… .............................................

*(podpis i pieczęć Wykonawcy*