Obraz zawierający rysunek

Opis wygenerowany automatycznie

**TAURON Serwis Sp. z o.o.,** zaprasza wszystkich potencjalnych Wykonawców do udziału w badaniu rynku, dotyczącym zainteresowania udziałem w postępowaniu o udzielenie Zamówienia na zadanie: ***„Remonty silników 0,4 kV dla TAURON Serwis Sp. z o.o.’’.***

Celem badania rynku jest pozyskanie przez TAURON Serwis Sp. z o.o. informacji w zakresie rozpoznania rynku potencjalnych Wykonawców, którzy są zainteresowani realizacją usługi objętej badaniem rynku.

**Niniejsze Ogłoszenie stanowi zaproszenie do udziału w badaniu rynku oraz złożenia szacunkowej oferty budżetowej.**

Odpowiedź oraz dodatkowe informacje prosimy składać za pośrednictwem Platformy zakupowej, bądź wysyłając wiadomość z informacją o zainteresowaniu wykonaniem przedmiotu badania rynku na adres: [**Adam.Kastura@tauron-serwis.pl**](mailto:Adam.Kastura@tauron-serwis.pl)

W przypadku ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia, informacja o jego wszczęciu zostanie zamieszczona na Platformie Zakupowej Grupy TAURON, o którym zostaną Państwo poinformowani elektronicznie.

**Opis Przedmiotu zamówienia**:

Remonty silników 0,4 kV dla TAURON Serwis Sp. z o.o.

* Planowany termin realizacji zadania:

12 miesięcy od daty podpisania Umowy.

* + miejsca wykonywania zadania:

1. Teren TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini, 32-541 Trzebinia.
2. Teren TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie Elektrownia II, ul. Energetyków 15, 43-603 Jaworzno.
3. Teren TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie Elektrownia III, ul. Promienna 51, 43-603 Jaworzno.
4. Teren TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych, ul. Wyzwolenia 30, 43-170 Łaziska Górne.
5. Teren TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie, ul. Pokoju 14, 42-504 Będzin.
6. Teren TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrowni Jaworzno NJGT 910, 43-603 Jaworzno, ul. Dobrej Energii 11.
   * wymagane uprawnienia dla Pracowników Wykonawcy:

– aktualne świadectwo badań okresowych i szkoleń BHP (praca powyżej 3m) (100% osób),

– aktualne świadectwo kwalifikacyjne G1E (100% osób),

– aktualne świadectwo kwalifikacyjne G1D (minimum 1 osoba na brygadę),

– aktualne uprawnienia UDT do obsługi urządzeń dźwignicowych i suwnic (min.1 osoba) wraz z aktualnymi badaniami psychotechnicznymi na obsługę powyższego sprzętu,

– aktualne uprawnienia hakowego (min. 2 osoby).

* + Zamawiający będzie wymagał wniesienia wadium.

**Formularz cenowy**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Rodzaj urządzenia** | **J.m.** | **Cena jednostkowa netto w złotych** | | | | | | |
| **Demontaż i montaż silnika na stanowisku pracy** | **Przegląd silnika wraz z wymianą łożysk (łożyska SKF/FAG/TIMKEN)** | **Remont silnika z przezwojeniem wraz z wymianą łożysk (łożyska SKF/FAG/TIMKEN)** | **Regeneracja czopów wału** | **Regeneracja gniazd łożyskowych** | **Ocena stanu technicznego silnika** | **Koszt jednego dojazdu i powrotu grupy serwisowej** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **Silnik (kW)** |  | | | | | | |  |
| 1 | do 5 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | od 5 do 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | od 10 do 20 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | od 20 do 30 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | od 30 do 50 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | od 50 do 80 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | od 80 do 110 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | od 110 do 140 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | od 140 do 180 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Dodatkowe informacje:** | **Odpowiedź** |
| 1 | Czy Wykonawca jest zainteresowany postępowaniem |  |
| **L.p.** | **Istotne dla Wykonawcy elementy kontraktowe/uwagi (należy wpisać w pole poniżej)** | |
| 1 |  | |
| 2 |  | |
| 3 |  | |

