**TAURON Wytwarzanie S.A.** zaprasza do udziału w badaniu rynku dotyczącym zainteresowania udziałem w postępowaniu o udzielenie Zamówienia na:

**Dostawę zaworów zaporowych wysokociśnieniowych DN15, dla TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Łaziska**

Celem badania rynku jest pozyskanie przez TAURON Wytwarzanie S.A. informacji   
w zakresie rozpoznania rynku potencjalnych Wykonawców, którzy spełniają oczekiwane przez Zamawiającego wymagania dotyczące postępowania i są zainteresowani realizacją przedmiotu zamówienia.

Niniejsze zapytanie nie jest zaproszeniem do składania ofert, stanowi jedynie zaproszenie do udziału w badaniu rynku. W przypadku ogłoszenia postępowania o udzielenie Zamówienia, informacja o jego wszczęciu, warunki udziału w postępowaniu i realizacji Zamówienia zostaną zamieszczone na Platformie Zakupowej Grupy TAURON.

1. **Przedmiot Zamówienia**

Przedmiotem postępowania będzie dostawa fabrycznie nowych, nieregenerowanych, nieużywanych, wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2025 r. zaworów zaporowych wysokociśnieniowych DN15, wyspecyfikowanych w poniższej tabeli:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nr pozycji Zamawiającego** | **Opis produktu oryginalnego** | **J.m.** | **Ilość** |
| a | b | c | d | e |
| 1. | 144-036-978-0 | ZAWÓR ZAPOROWY WYSOKOCIŚNIENIOWY Z GRZYBEM ODCINAJĄCYM Z KOŃCÓWKAMI DO WSPAWANIA TYP ZWZ1A015A, DN-15, PN-320 (32,0 MPa), T-450°C,  Informacje uzupełniające dotyczące wykonania:  materiał: P245GH, końcówki do wspawania nr II medium: para, woda Zawór oznaczyć na najwyższe dopuszczalne ciśnienie dla temperatury 450°C.  Oznaczenia temperatury, ciśnienia, materiału muszą być trwałe. | szt. | 10 |
| 2. | 144-036-973-0 | ZAWÓR ZAPOROWY WYSOKOCIŚNIENIOWY Z GRZYBEM ODCINAJĄCYM Z KOŃCÓWKAMI DO WSPAWANIA TYP ZWZ1A015B, DN-15, PN-320 (32,0 MPa), T-530°C,  Informacje uzupełniające dotyczące wykonania:  materiał: 15HM, końcówki do wspawania nr II medium: para, woda Zawór oznaczyć na najwyższe dopuszczalne ciśnienie dla temperatury 530° C.  Oznaczenia temperatury, ciśnienia, materiału muszą być trwałe. | szt. | 10 |
| 3. | 144-036-976-0 | ZAWÓR ZAPOROWY WYSOKOCIŚNIENIOWY Z GRZYBEM ODCINAJĄCYM Z KOŃCÓWKAMI DO WSPAWANIA  TYP ZWZ1A015C, DN-15, PN-320 (32,0 MPa), T-545°C,  Informacje uzupełniające dotyczące wykonania:  materiał: 10H2M,  końcówki do wspawania nr II medium: para, woda Zawór oznaczyć na najwyższe dopuszczalne ciśnienie dla temperatury 545°C.  Oznaczenia temperatury, ciśnienia, materiału muszą być trwałe. | szt. | 10 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | 144-036-977-0 | ZAWÓR ZAPOROWY WYSOKOCIŚNIENIOWY Z GRZYBEM ODCINAJĄCYM Z KOŃCÓWKAMI DO WSPAWANIA  TYP ZWZ1A015D, DN-15, PN-320 (32,0 MPa), T-550°C,  Informacje uzupełniające dotyczące wykonania:  materiał: 13HMF, końcówki do wspawania nr II medium: para, woda Zawór oznaczyć na najwyższe dopuszczalne ciśnienie dla temperatury 550°C.  Oznaczenia temperatury, ciśnienia, materiału muszą być trwałe. | szt. | 10 |
| 5. | 144-036-972-0 | ZAWÓR ZAPOROWY WYSOKOCIŚNIENIOWY Z GRZYBEM REGULACYJNYM Z KOŃCÓWKAMI DO WSPAWANIA TYP ZWR1A015A, DN-15, PN-320 (32,0 MPa), T-450°C,  Informacje uzupełniające dotyczące wykonania:  materiał: P245GH, końcówki do wspawania nr II medium: para, woda  Zawór oznaczyć na najwyższe dopuszczalne ciśnienie dla temperatury 450°C.  Oznaczenia temperatury, ciśnienia, materiału muszą być trwałe. | szt. | 10 |
| 6. | 144-036-971-0 | ZAWÓR ZAPOROWY WYSOKOCIŚNIENIOWY Z GRZYBEM REGULACYJNYM Z KOŃCÓWKAMI DO WSPAWANIA  TYP ZWR1A015B, DN-15, PN-320 (32,0 MPa), T-530 C,  Informacje uzupełniające dotyczące wykonania:  materiał: 15HM,  końcówki do wspawania nr II medium: para, woda Zawór oznaczyć na najwyższe dopuszczalne ciśnienie dla temperatury 530 C.  Oznaczenia temperatury, ciśnienia, materiału muszą być trwałe. | szt. | 10 |
| 7. | 144-036-970-0 | ZAWÓR ZAPOROWY WYSOKOCIŚNIENIOWY Z GRZYBEM REGULACYJNYM Z KOŃCÓWKAMI DO WSPAWANIA TYP ZWR1A015C, DN-15, PN-320 (32,0 MPa), T-545°C,  Informacje uzupełniające dotyczące wykonania:  materiał: 10H2M,  końcówki do wspawania nr II medium: para, woda  Zawór oznaczyć na najwyższe dopuszczalne ciśnienie dla temperatury 545°C.  Oznaczenia temperatury, ciśnienia, materiału muszą być trwałe. | szt. | 10 |
| 8. | 144-036-968-0 | ZAWÓR ZAPOROWY WYSOKOCIŚNIENIOWY Z GRZYBEM REGULACYJNYM Z KOŃCÓWKAMI DO WSPAWANIA  TYP ZWR1A015D, DN-15, PN-320 (32,0 MPa), T-550°C,  Informacje uzupełniające dotyczące wykonania:  materiał: 13HMF,  końcówki do wspawania nr II medium: para, woda  Zawór oznaczyć na najwyższe dopuszczalne ciśnienie dla temperatury 550°C.  Oznaczenia temperatury, ciśnienia, materiału muszą być trwałe. | szt. | 10 |

Oznaczenia typów zaworów podanych w powyższej tabeli odnoszą się do dokumentacji technicznej producenta: Provalve Chemar Sp. z o.o. (dawniej CHEMAR Armatura Sp. z o.o.)

1. **Produkty równoważne**

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na produkty równoważne.

Za produkt równoważny należy rozumieć produkt, który posiada takie same wymiary, spełnia funkcje identyczne jak produkt oryginalny, a jakość wykonania, zastosowane materiały i parametry techniczne są nie gorsze niż produktu oryginalnego z uwzględnieniem informacji dodatkowych i zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia wskazanym przy pozycji, a także będą zgodne z aktualną wiedzą techniczną. Ponadto jego montaż nie spowoduje konieczności dokonania zmian w układach technologicznych Zamawiającego.

Składając ofertę na produkt równoważny Wykonawca będzie zobowiązany dołączyć do oferty następujące dokumenty:

* Oświadczenie Wykonawcy zawierające oznaczenie produktu równoważnego oraz potwierdzające, iż oferowany produkt równoważny spełnia wymagania techniczne określone w Postępowaniu dla produktu równoważnego.
* opis oferowanego produktu równoważnego oraz dokumentację (np. karty materiałowe, opis techniczny, rysunki zawierające wymiary), potwierdzające zbieżność cech fizycznych, zastosowanych materiałów i parametrów przedmiotu oferty.

1. **Miejsce dostawy:**

Miejscem dostawy armatury będzie: TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Łaziska, ul. Wyzwolenia 30, 43-170 Łaziska Górne

Niniejsze zapytanie o informację nie stanowi zaproszenia do składania ofert cenowych. Podana w zgłoszeniu cena szacunkowa zostanie wykorzystana wyłącznie jako informacja do celów budżetowych.

Odpowiedź prosimy składać za pośrednictwem Platformy zakupowej. Przy udzielaniu odpowiedzi prosimy również o uzupełnienie pliku „Formularz wyceny szacunkowej” tj. wprowadzenie informacji o zakresie dostawy, proponowanym terminie realizacji w tygodniach od daty zawarcia zobowiązania oraz szacowanych cenach jednostkowych z uwzględnieniem kosztów dostawy na bazie DDP magazyn Zamawiającego.

W przypadku uwag do opisu przedmiotu zamówienia lub wymagań/warunków udziału prosimy o przekazanie takiej informacji wraz ze zgłoszeniem.

----------------------------------------   
Osoba wyznaczona do kontaktu:

Dorota Ksiondz numer telefonu: 572 992 649,

adres e-mail: dorota.ksiondz@tauron-wytwarzanie.pl