**Załącznik nr 1 do RFI**

**Opis przedmiotu zamówienia**

1. **Przedmiot zamówienia.**

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, nieregenerowanych, nieużywanych części zamiennych do zaworów trójdrogowych ZJSVM-C i RJSVM-C produkcji KSB, wyspecyfikowanych w poniższej tabeli, zwanych dalej Towarem.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nr. pozycji zamawiającego** | **Opis pozycji** | **Jm** | **Ilość** |
| 1 | 144-103-560-0 | PIERŚCIEŃ FI 20/26x4mm TYP 01025637 RYS.UG1559013/UG1559014 poz.411.3 ZAWÓR TRÓJDROGOWY ZJSVM-C/RJSVM-C | szt | 8 |
| 2 | 144-103-561-0 | PIERŚCIEŃ FI 320/360x30mm-P71KL TYP 01054679 RYS.UG1559013/UG1559014 poz.411.1 ZAWÓR TRÓJDROGOWY ZJSVM-C/RJSVM-C | szt | 4 |
| 3 | 144-103-562-0 | PIERŚCIEŃ FI 25/38x3,2mm TYP 01023767 RYS.UG1559013/UG1559014 poz.411.2 ZAWÓR TRÓJDROGOWY ZJSVM-C/RJSVM-C | szt | 8 |
| 4 | 144-103-563-0 | O-RING FI 80x4mm TYP 00113816 RYS.UG1559013/UG1559014 poz.412 ZAWÓR TRÓJDROGOWY ZJSVM-C/RJSVM-C | szt | 4 |
| 5 | 144-103-564-0 | PAKUNEK DŁAWNICY 60/85x12,5mm TYP 01724610 RYS.UG1559013/UG1559014 poz.461.1/461.2 ZAWÓR TRÓJDROGOWY ZJSVM-C/RJSVM-C | kpl | 4 |
| 6 | 144-103-565-0 | SZNUR PTFE-SILK-Fibre PTFE TYP 00340454 RYS.UG1559013/UG1559014 poz.756 ZAWÓR TRÓJDROGOWY ZJSVM-C/RJSVM-C | m | 1,2 |
| 7 | 144-103-566-0 | PIERŚCIEŃ B60x85x30mm TYP 00442879 RYS.UG1559013/UG1559014 poz.457 ZAWÓR TRÓJDROGOWY ZJSVM-C/RJSVM-C | szt | 4 |
| 8 | 144-103-567-0 | TRZPIEŃ ZJSVM SN280 TYP 13533144 RYS.UG1559013 poz.200/500.1/562.1 ZAWÓR TRÓJDROGOWY ZJSVM-C | szt | 2 |
| 9 | 144-103-568-0 | GRZYB 318x80mm TYP 12115579 RYS.UG1559013 poz.350 ZAWÓR TRÓJDROGOWY ZJSVM-C | szt | 2 |
| 10 | 144-103-569-0 | ZABEZPIECZENIE B20,8x13mm TYP 00117548 RYS.UG1559013/UG1559014 poz.930.1 ZAWÓR TRÓJDROGOWY ZJSVM-C/RJSVM-C | szt | 32 |
| 11 | 144-103-570-0 | ZABEZPIECZENIE B26,8x17mm TYP 00141517 RYS.UG1559013/UG1559014 poz.930.2 ZAWÓR TRÓJDROGOWY ZJSVM-C/RJSVM-C | szt | 32 |
| 12 | 144-103-571-0 | PIERŚCIEŃ TŁOKA 210 MODEL 304 TYP 12100169 RYS.UG1559013/UG1559014 poz.593.1 ZAWÓR TRÓJDROGOWY ZJSVM-C/RJSVM-C | szt | 8 |
| 13 | 144-103-572-0 | PIERŚCIEŃ TŁOKA 330 MODEL 304 TYP 12100170 RYS.UG1559013 poz.593.2 ZAWÓR TRÓJDROGOWY ZJSVM-C | szt | 4 |
| 14 | 144-103-573-0 | ELEMENT WSUWANY 85/350x330mm TYP 13532740 RYS.UG1559013 poz.751/547 ZAWÓR TRÓJDROGOWY ZJSVM-C | szt | 2 |
| 15 | 144-103-574-0 | ŚRUBA HX SOCK HD CAP SCRW CM 12x25mm TYP 00237895 RYS.UG1559013/UG1559014 poz.914.1 ZAWÓR TRÓJDROGOWY ZJSVM-C/RJSVM-C | szt | 32 |
| 16 | 144-103-575-0 | ŚRUBA HX SOCK HD CAP SCRW CM 16x30mm TYP 00237896 RYS.UG1559013/UG1559014 poz.914.2 ZAWÓR TRÓJDROGOWY ZJSVM-C/RJSVM-C | szt | 32 |
| 17 | 144-103-576-0 | TRZPIEŃ TYP 13533145 RYS.UG1559014 poz.200/500.1/562.1 ZAWÓR TRÓJDROGOWY RJSVM-C | szt | 2 |
| 18 | 144-103-577-0 | GRZYB 318x79mm TYP 12117801 RYS.UG1559014 poz.350 ZAWÓR TRÓJDROGOWY RJSVM-C | szt | 2 |
| 19 | 144-103-578-0 | ELEMENT WSUWANY 85/350x330mm TYP 13532744 RYS.UG1559014 poz.751+547 ZAWÓR TRÓJDROGOWY RJSVM-C | szt | 2 |

Właścicielem dokumentacji dot. przedmiotowej armatury jest firma KSB Polska Sp. z o. o.

1. **Miejsce dostawy**

TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Nowe Jaworzno, ul. Energetyków 15, 43-603 Jaworzno. Miejsce dostawy Towaru na bazie DDP magazyn Zamawiającego zgodnie z INCOTERMS 2020.

1. **Wymagane dokumenty wraz z dostawą:**

Wykonawca zobowiązuje się do wydania Zamawiającemu wraz z dostawą wszelkich niezbędnych dokumentów w języku polskim, w tym:

* dowodu dostawy,
* certyfikat zgodności,
* wraz z dostawą proszę o oznakowanie części zgodnie z oznaczeniami producenta oraz zgodnie z nr. pozycji zamawiającego,
* inne określone przez Wykonawców w formularzu wyceny szacunkowej.

1. **Termin realizacji dostawy**

Termin realizacji zamówienia na etapie RFI określają Wykonawcy w formularzu wyceny szacunkowej.

1. **Produkty równoważne**

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania produktu równoważnego.

1. **Warunki gwarancji i rękojmi**:

Okres gwarancji na dostarczony produkt wynosi 12 miesiące od daty dostawy Towaru, jednak nie dłużej niż 18 miesięcy od daty dostawy Towaru.

Okres rękojmi wynosi dwa lata od daty dostawy Towaru.