**TAURON Wytwarzanie S.A.** zaprasza do udziału w badaniu rynku dotyczącym zainteresowania udziałem w postępowaniu o udzielenie Zamówienia na:

**Remont kapitalny sprężarek AERZEN VML 150 na IOS w trakcie remontu kapitalnego bloku 910MW w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Nowe Jaworzno w Jaworznie.**

Celem badania rynku jest pozyskanie przez TAURON Wytwarzanie S.A. informacji w zakresie rozpoznania rynku potencjalnych Wykonawców, którzy spełniają oczekiwane przez Zamawiającego wymagania dotyczące postępowania i są zainteresowani realizacją usług objętych badaniem rynku.

Niniejsze zapytanie nie jest zaproszeniem do składania ofert, stanowi jedynie zaproszenie do udziału w badaniu rynku. W przypadku ogłoszenia postępowania o udzielenie Zamówienia, informacja o jego wszczęciu oraz szczegółowy zakres prac, warunki udziału w postępowania i realizacji Zamówienia zostaną zamieszczone na Platformie Zakupowej Grupy TAURON.

1. **Opis przedmiotu i realizacji Zamówienia**

Zawiera załącznik nr 1

1. **HARMONOGRAM PRAC**

# Termin realizacji zadania: 17.03.2025 do 09.05.2025r.

## Prace obiektowe realizowane w trakcie Remontu Kapitalnego (RK) bloku 910MW w planowanym terminie od 17.03.2025r. do 30.04.2025.

1. **Warunki realizacji planowanego Zamówienia:**

## miejsce realizacji prac: TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna ‒ Oddział Elektrownia Nowe Jaworzno w Jaworznie.

* 1. oczekiwany Okres gwarancji/ rękojmi – 12/24 m-ce.
  2. zabezpieczenia należytego wykonania umowy: niewymagane
  3. wynagrodzenie powykonawcze
  4. terminy płatności: częściowa, końcowa
  5. planowane kryteria oceny ofert: 100%

1. **Warunki udziału w postępowaniu:**

Wykonawca powinien wykazać się:

1. Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich **pięciu** lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy − w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie, na potwierdzenie wymagań o których mowa poniżej:

Wykonawca powinien wykazać się zrealizowaniem w ciągu ostatnich **pięciu** lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej dwóch usług odpowiadającym swoim zakresem Przedmiotowi Umowy tj. wykonanie remontu kapitalnego sprężarek śrubowych bezolejowych AERZEN zastosowanych w przemyśle o wydajności maksymalnej min. 4500 m3/h , przy czym wartość pojedynczego kontraktu lub suma umów powinna być większa niż 80 000 zł.

1. Oświadczenie o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:

Wykonawca oświadcza, że będzie dysponował na potrzeby realizacji Umowy, osobami

w ilości niezbędnej dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, posiadającymi uprawnienia wymagane przepisami prawa, w szczególności ważne świadectwa kwalifikacyjne uprawniające wszystkich pracowników zespołu do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji, pozwalające na realizacje prac zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 01 lipca 2022 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. 2022 poz. 1392)

osobami spełniającymi wymagania kwalifikacyjne, potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym typu „E”, do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno – pomiarowym do następujących urządzeń i sieci: **Grupa 2 minimum pkt 17 oraz 21 w zakresie pkt. 3 (Załącznik nr 1 ) lub Grupa 2 minimum pkt 7 oraz 10 w zakresie pkt 1 (Załącznik nr 2 )** – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 01.07.2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,

co najmniej jedną osobą spełniającą wymagania kwalifikacyjne, potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym typu „D”, do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno – pomiarowym do następujących urządzeń i sieci: **Grupa 2 minimum pkt 17 oraz 21 w zakresie pkt. 3 (Załącznik nr 1 ) lub Grupa 2 minimum pkt 7 oraz 21 w zakresie pkt 1 (Załącznik nr 2 )** – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia - 01.07.2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,

ponadto:

osobami posiadającymi uprawnienia do obsługi: suwnic, wciągników i wciągarek sterowanych z poziomu roboczego (w tym bezprzewodowo) lub z kabiny, żurawi, podestów ruchomych – zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

Zapraszając do udziału w planowanym postępowaniu, prosimy o informację czy przedstawiony przez nas zakres i termin realizacji prac oraz wymagania stawiane potencjalnym Oferentom, pozwolą Państwu na złożenie oferty i uczestniczenie w postępowaniu. Umożliwi nam to – niezależnie od publikacji ogłoszenia na Platformie Zakupowej Grupy TAURON – wysłanie informacji o planowanym postępowaniu bezpośrednio do Państwa, na wskazany adres mailowy.

Odpowiedź na powyższe badanie rynku wraz z załącznikiem nr 2 (Formularz cenowy) prosimy składać za pośrednictwem Platformy Zakupowej Grupy TAURON SWOZ **w terminie do dnia 12.11.2024.r do godziny 15:00** lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: [piotr.zak@tauron-wytwarzanie.pl](mailto:piotr.zak@tauron-wytwarzanie.pl)

W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych informacji umożliwiających Państwu podjęcie decyzji o uczestniczeniu w planowanym postępowaniu lub wskazanie przesłanek uniemożliwiających w nim udział, prosimy o kontakt na adres mailowy: [tomasz.macura@tauron-wywtarzanie.pl](mailto:tomasz.macura@tauron-wywtarzanie.pl) , [przemyslaw.krason@tauron-wywtarzanie.pl](mailto:przemyslaw.krason@tauron-wywtarzanie.pl),

Załącznik 1

**OPIS PRZEDMIOTU i REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

**Remont kapitalny sprężarek AERZEN VML 150 na IOS w trakcie remontu kapitalnego bloku 910MW w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Nowe Jaworzno w Jaworznie**

**Zakres przedmiotu zamówienia:**

Zakres zadania obejmuje wykonanie remontu kapitalnego 3 sztuk sprężarek AERZEN typu VML 150 pełniących rolę dmuchaw powietrza natleniającego zawiesinę gipsu w absorberze instalacji odsiarczania spalin bloku 910 MW.

Zakres remontu:

▪ wymontowanie stopnia

▪ transport stopnia do serwisu

▪ demontaż stopnia

▪ czyszczenie części

▪ kontrola siedzeń łożysk i uszczelnień

▪ wymiana uszczelnień w sprężarce

▪ wymiana łożysk w sprężarce

▪ ustawianie luzów na rotorach

▪ kontrola zaworu regulacji ciśnienia oleju

▪ ustawianie luzów na łożyskach

▪ zwrotny transport stopnia

▪ zabudowa wyremontowanego stopnia na stanowisko

▪ wymiana oleju

▪ wymiana filtra oleju

▪ wymiana filtra powietrza

▪ ustawienie sprzęgła

▪ sprawdzenie zabezpieczeń

▪ sprawdzenie zaworu bezpieczeństwa w trakcie ruchu

▪ rozruch próbny

▪ pomiary drgań i temperatur

▪ ogólna kontrola poprawnej pracy sprężarki

▪ wyczyszczenie obudowy dźwiękochłonnej

▪ spisanie protokołu odbioru prac

Załacznik nr 2

**FORMULARZ CENOWY**

**Dane Wykonawcy:**

Nazwa ...................................................................

Adres ...................................................................

zadanie pt.:

**Remont kapitalny sprężarek AERZEN VML 150 na IOS w trakcie remontu kapitalnego bloku 910MW w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Nowe Jaworzno w Jaworznie**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zakres prac** | **Całkowity koszt usługi [zł]** |
| 1 | **Remont kapitalny sprężarki powietrza natleniającego nr 1** |  |
| 2 | **Remont kapitalny sprężarki powietrza natleniającego nr 2** |  |
| 3 | **Remont kapitalny sprężarki powietrza natleniającego nr 3** |  |
| **Wartość oferty netto [zł]** | |  |
| **Wartość podatku VAT wg stawki ......% [zł]** | |  |
| **Wartość brutto [zł]** | |  |

………………………….., dnia …………………

*(miejscowość)*

................................................................

*(podpis i pieczęć Wykonawcy*