**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **Nazwa przedmiotu zamówienia:**

*„*Dostawa koncentratu płynu chłodniczego typu G12 dla Południowy Koncern Węglowy S.A.”

1. **Wymagania techniczne**

**Koncentrat płynu chłodniczego typu G12**

**Parametry techniczne:**

Barwa: różowa  
Temperatura krzepnięcia/topnienia: min -35°C (po rozcieńczeniu)  
Początkowa temperatura wrzenia: >160°C

Płyn na bazie glikolu monoetylowego, nie zawiera azotynów, amin, fosforanów oraz krzemianów.

**Normy:**

Afnor NF R 15-601 TYPE 1  
BS 6580: 2010  
ASTM D 3306/D 4985

**Dopuszczenia:**  
VW/Audi/Seat/Skoda TL 774-D/F  
SCANIA TI 02-98 0813 T/B/M

GM 6277M

DETROIT DIESEL 93K217

**Rekomendacje/Aprobaty**

MB-APPROVAL 325.3

MTU MTL 5048

**Oryginalne pojemniki z etykietą identyfikującą produkt o pojemności do 20L.**

1. **Wraz z dostawą materiałów wykonawca jest zobowiązany dostarczyć następujące dokumenty:**

* Dowód dostawy – protokół odbioru.
* Karty charakterystyki
* Wykonawca powinien dostarczyć przynajmniej **jedną** z wymaganych aprobat/ rekomendacji.

1. **Warunki transportu:** transport własny wykonawcy i na koszt wykonawcy.
2. **Termin i miejsce realizacji zamówienia:**

Okres realizacji zamówienia: do 14 od daty podpisania umowy.

Miejsce realizacji zamówienia: Południowy Koncern Węglowy S.A.,   
ZG Brzeszcze ul. Kościuszki 1, 32-620 Brzeszcze