**FORMULARZ OFERTOWY**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:   
**Dostawa oraz montaż dołowej sieci rurociągów odwadniających i przeciwpożarowych   
dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy Sobieski.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | | Stawka VAT [%] | | Podatek VAT [PLN] | | Wartość brutto [PLN] | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5= 3 x 4* | | *6* | | *7 = 5 x 6* | | *8= 5 + 7* | |
| **Część nr 1 – Odwodnienie ze złoża „Dąb”** | |  |  |  | |  | |  | |  | |
| **Zakres nr 1** | |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  | Dostawa rur kołnierzowych o średnicy nominalnej (wewnętrznej) DN250 ± 5%, min.PN16, L=6000mm (± 5 mm) | szt. | 175 | ………. | | 23 | | ………. | | ………. | |
|  | Dostawa rur kołnierzowych o średnicy nominalnej (wewnętrznej) DN250± 5%, min.PN25, L=6000mm (± 5 mm) | szt. | 80 | ………. | | 23 | | ………. | | ………. | |
|  | Dostawa kompletu armatury wodnej oraz akcesoriów do montażu rurociągu o średnicy nominalnej DN250mm± 5%,w tym: łuków kołnierzowych, zasuw, zaworów zwrotnych, trójników, redukcji, blind, uszczelek, zawiesi, obejm, śrub, nakrętek, uchwytów montażowych, łańcucha technicznego, pozostałych elementy niezbędnych do montażu rurociągu. | kpl | 1 | ………. | | 23 | | ………. | | ………. | |
|  | Dostawa przepływomierza elektromagnetycznego o średnicy nominalnej DN250mm± 5%, min.PN25 z odczytem danych pomiarowych lokalnie oraz możliwością odczytu na powierzchni zakładu górniczego. | kpl | 1 | ………. | | 23 | | ………. | | ………. | |
| **Suma dla części nr 1 - zakres nr 1:** | | | | |  | |  | |  | |  | |
| **Zakres nr 2** | |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  | Montaż w wyrobiskach dołowych rurociągu odwadniającego o średnicy nominalnej wew. DN250mm ± 5%, składającego się z elementów z zakresu nr 1, zgodnie ze schematem pokazanym w załączniku nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia. | m | 1530 | ………. | | 23 | | ………. | | ………. | |
|  | Dodatkowe prace nieokreślone  w pkt. 1, do wykonania na zlecenie Zamawiającego. | roboczodni | 80 | ………. | | 23 | | ………. | | ………. | |
| **Suma dla części nr 1 - zakres nr 2:** | | | | |  | |  | |  | |  | |
| **Część nr 2 – Odwodnienie z #Grzegorz** | |  |  |  | |  | |  | |  | |
| **Zakres nr 1** | |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  | Dostawa rur kołnierzowych o średnicy nominalnej DN250mm±5%, min.PN16, L=6000mm, (± 5 mm) | szt. | 480 | ………. | | 23 | | ………. | | ………. | |
|  | Dostawa rur kołnierzowych o średnicy nominalnej DN250mm±5%, min.PN25, L=6000mm, (± 5 mm) | szt. | 695 | ………. | | 23 | | ………. | | ………. | |
|  | Dostawa kompletu armatury wodnej oraz akcesoriów do montażu rurociągu o średnicy nominalnej DN250mm± 5%, w tym: łuków kołnierzowych, zasuw, zaworów zwrotnych, trójników, redukcji, blind, uszczelek, zawiesi, obejm, śrub, nakrętek, uchwytów montażowych, łańcucha technicznego, pozostałych elementy niezbędnych do montażu rurociągu. | kpl | 1 | ………. | | 23 | | ………. | | ………. | |
|  | Dostawa przepływomierza elektromagnetycznego o średnicy nominalnej DN250mm± 5%, min.PN25 z odczytem danych pomiarowych lokalnie oraz możliwością odczytu na powierzchni zakładu górniczego. | kpl | 2 | ………. | | 23 | | ………. | | ………. | |
| Suma dla części nr 2 - zakres nr 1: | | | | |  | |  | |  | |  | |
| **Zakres nr 2** | |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  | Montaż w wyrobiskach dołowych rurociągu odwadniającego o średnicy nominalnej wew. DN250mm ± 5%, składającego się z elementów  z zakresu nr 2, zgodnie ze schematem pokazanym w załączniku nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia. | m | 7050 | ………. | | 23 | | ………. | | ………. | |
|  | Dodatkowe prace nieokreślone  w pkt 1, do wykonania na zlecenie Zamawiającego. | roboczodni | 200 | ………. | | 23 | | ………. | | ………. | |
| **Suma dla części nr 2 - zakres nr 2:** | | | | |  | |  | |  | |  | |
| **Część nr 3 – Zasilanie sieci rurociągów ppoż. w partii „Dąb”** | |  |  |  | |  | |  | |  | |
| **Zakres nr 1** | |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  | Dostawa rur stalowych ocynkowanych kołnierzowych o średnicy nominalnej DN200mm± 5%, min.PN25, L=6000mm (± 5 mm) | szt. | 854 | ………. | | 23 | | ………. | | ………. | |
|  | Dostawa kompletu armatury wodnej oraz akcesoriów do montażu rurociągu ppoż. o średnicy nominalnej DN200mm± 5%, min.PN25, w tym: łuków kołnierzowych, zasuw, trójników, redukcji, blind, uszczelek, zawiesi, obejm, śrub, nakrętek, uchwytów montażowych, łańcucha technicznego, pozostałych elementy niezbędnych do montażu rurociągu. | kpl | 1 | ………. | | 23 | | ………. | | ………. | |
|  | Dostawa przepływomierza elektromagnetycznego o średnicy nominalnej DN150mm± 5%,  min. PN25 ± 5%, z możliwością odczytu danych pomiarowych lokalnie oraz na powierzchni zakładu górniczego. | kpl | 4 | ………. | | 23 | | ………. | | ………. | |
|  | Dostawa zaworu redukcyjnego DN 150, PN25 | szt. | 6 | ………. | | 23 | | ………. | | ………. | |
|  | Dostawa czujnika ciśnienia do pomiaru ciśnienia (przed i za zaworem redukcyjnym). | szt. | 12 | ………. | | 23 | | ………. | | ………. | |
|  | Dostawa zaworu AUMA w wykonaniu przepustnicy regulacyjnej z napędem elektrycznym DN150 i ciśnieniu PN16 | szt. | 6 | ………. | | 23 | | ………. | | ………. | |
|  | Dostawa zespołu transformatorowego ZT-2x3 15//133-231/133-231 do napędu zasuw lub równoważny. | szt. | 4 | ………. | | 23 | | ………. | | ………. | |
|  | Stacja pomiarowa, koncentrator sygnałów. | kpl | 4 | ………. | | 23 | | ………. | | ………. | |
| **Suma dla części nr 3 - zakres nr 1:** | | | | |  | |  | |  | |  | |
| **Zakres nr 2** | |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  | Montaż w wyrobiskach dołowych rurociągu odwadniającego o średnicy nominalnej DN200mm ± 5%, składającego się z elementów z zakresu nr 1, zgodnie ze schematem pokazanym w załączniku nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia. | m | 5124 | ………. | | 23 | | ………. | | ………. | |
|  | Dodatkowe prace nieokreślone  w pkt 1, do wykonania na zlecenie Zamawiającego. | roboczodni | 150 | ………. | | 23 | | ………. | | ………. | |
| **Suma dla części nr 3 - zakres nr 2:** | | | | |  | |  | |  | |  | |

Cena brutto oferty (słownie złotych): ………………………

…..………………………………………………………………

*(podpis/-sy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/-ów)*

Wszystkie kwoty winny być podane w złotych i groszach. Najniższą wartością może być 1 grosz, tj. 0,01 zł.

W cenie oferty Wykonawca uwzględnił wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia