**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **Nazwa przedmiotu zamówienia.**

**„Dostawa pyłu kamienno-wapiennego dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. ”**

1. **Opis przedmiotu zamówienia.**

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do magazynu Zamawiającego w Jaworznie, Libiążu lub Brzeszczach pyłu kamienno-wapiennego dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. wg specyfikacji podanej poniżej.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Przedmiot zamówienia** | | **Jednostka miary** | **Ilość** |
| **Część nr 1** | Pył kamienno-wapienny zwykły | t | **100** |
| **Część nr 2** | Pył kamienno-wapienny wodoodporny, stearynowany | t | **1500** |

1. **Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wspólny dla wszystkich części.**

**Wymagania techniczno-użytkowe dla przedmiotu zamówienia:**

1. Pył kamienno-wapienny do hamowania wybuchów pyłu węglowego powinien spełniać wymogi aktualnie obowiązującej normy: PN-G-11020:1994.
2. Czas realizacji zamówionej partii towaru do magazynu Zamawiającego  
   w Jaworznie, Libiążu lub Brzeszczach nie może przekroczyć 14 dni, licząc od dnia otrzymania zapotrzebowania przez Wykonawcę,
3. Przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy, nieużywany, nie pochodzący z odzysku.
4. Pył pakowany w worki papierowe gwarantujące zabezpieczenie przed wpływem wilgoci,
5. Masa materiału w workach maksymalnie 25 kg,
6. Na workach muszą być zamieszczone co najmniej następujące informacje:

- nazwa i adres producenta,

- nazwa i rodzaj wyrobu,

- gwarantowany okres przydatności,

- masa,

- nr certyfikatu,

- nr serii produkcji.

1. Worki z pyłem kamiennym mają być dostarczone na paletach   
   i zabezpieczone przed działaniem wilgoci.
2. Przedmiotowy pył musi być zgodny z aktualnymi przepisami prawnymi   
   i spełniać wymagania dotyczące wprowadzenia do obrotu i bezpiecznego stosowania w zakładach górniczych w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych.

**Warunki eksploatacji zamówienia:**

* występowanie zagrożenia metanowego - I, II, III, IV kategoria,
* stopień zagrożenia wybuchem metanu - pomieszczenia ze stopniem „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu,
* klasa zagrożenia wybuchem pyłu węglowego – A, B.

1. **Dokumenty wymagane przy dostawie:**
2. **Dokumenty wymagane do pierwszej dostawy do magazynów materiałowych**.

1) karta charakterystyki,

2) aktualny Certyfikat – wydany przez jednostkę upoważnioną do certyfikacji przedmiotu zamówienia, potwierdzający, że dokładnie oznaczone produkty będące przedmiotem zamówienia spełniają wymagania bezpieczeństwa uwzględniające postanowienia Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze oraz wymagania zawarte w aktach wykonawczych wydanych z delegacji tej ustawy, obowiązującej w dniu wydania certyfikatu.

1. **Dokumenty wymagane do każdej dostawy do magazynów materiałowych:**

1) dowód wydania materiału (WZ),

2) świadectwo kontroli jakości,

3) karta gwarancyjna.

1. **Osoba przygotowująca opis przedmiotu zamówienia:**

Kawa Tomasz – Dział Wentylacji (WSP) tel: 32 716 5495