PKW S.A. Libiąż, dnia 24.10.2024 r.

ZG Janina

Dział TOW/WNT

**Opis Przedmiotu Zamówienia**

**1.Przedmiot zamówienia:**

**Usługa pełnienia nadzoru technicznego nad bocznicą kolejową o prześwicie toru 1435 mm w Południowym Koncernie Węglowym S.A Zakład Górniczy Janina.**

**2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia.**

W ramach realizacji zamówienia usługa ma polegać na:

1. Bieżącym weryfikowaniu dokumentacji, przepisów wewnętrznych, regulaminów, zgodnie z wszelkimi aktualnymi przepisami prawa.
2. Bieżącym aktualizowaniu dokumentacji, planu schematycznego, planu urządzeń sterowania ruchem kolejowym wraz z tablicami zależności, przepisów wewnętrznych, regulaminów, zgodnie z wszelkimi aktualnymi przepisami prawa.
3. Wykonywaniu w czasie wyznaczonym przepisami prawa budowlanego, zgodnie z prawem budowlanym okresowych kontroli nawierzchni torowych, budowli inżynieryjnych i urządzeń sterowania ruchem kolejowym wraz z wykonaniem nakazanych przepisami pomiarów torów, rozjazdów i kabli w skład których wchodzą:
4. budynek lokomotywowni,
5. budynek nastawni Jn i budynek nastawni Zd,
6. budynek dróżnika przejazdowego,
7. urządzenia sterowania ruchem kolejowym wraz z wykonaniem pomiarów i wpisaniem do odpowiednich książek i metryk, systemu mechanicznego stacji bocznicy, ZG Janina oraz rogatki w km 1.465 i 1.987 z napędem JEGD-50 wraz z wykonaniem pomiarów i wpisaniem do odpowiednich książek i metryk,
8. urządzenia sterowania ruchem kolejowym systemu kluczowego stacji zdawczo-odbiorczej ZG Janina wraz z wykonaniem pomiarów i wpisaniem do odpowiednich książek i metryk,
9. układ torowy punkt zdawczo-odbiorczy wraz z wykonaniem pomiarów i wpisaniem do odpowiednich książek, układ torowy stacja kopalniana ZG Janina z torem dojazdowym nr 51 wraz z wykonaniem pomiarów i wpisaniem do odpowiednich książek,
10. wiadukt kolejowy w torze nr 51 w km 2.131, wiadukt kolejowy w torze nr 207 w km 1.569, wiadukt kolejowy w torach nr: 205, 203, 201, 202, 204 w km 1.322,
11. kładka dla pieszych w torze nr 51 w km 1.706.

W/w kontrole należy przeprowadzić w dni wyznaczone przez Zamawiającego, w czasie pracy bocznicy kolejowej w godzinach 07.00 – 13.00. Na bocznicy kolejowej zabudowanych jest 30 rozjazdów zwyczajnych, 1 rozjazd krzyżowy, długość torów bocznicy to 13 km.

4. Kontroli techniczno – ruchowej prowadzonej dokumentacji, pod względem bezpieczeństwa ruchu kolejowego na podstawie obowiązujących przepisów, oraz kontroli zgodności zapisów we wszystkich wymaganych przepisami książkach, rejestrach, dziennikach, kontrolkach, metrykach, arkuszach, zgodnie z przepisami i Regulaminem Pracy Bocznicy.

W tym celu Wykonawca co najmniej jeden raz w miesiącu w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego w dni pracy bocznicy w godzinach 07.00 - 12.00, dokona wymaganej kontroli techniczno - ruchowej. W przypadku stwierdzenia niezgodności lub nieprawidłowości prowadzonych zapisów Wykonawca powiadomi o tym Zamawiającego oraz przedstawi pisemnie wnioski dla poprawnego prowadzenia dokumentacji.

5.Wykonawca będzie reprezentował Zamawiającego tj. ZG Janina wobec przewoźników wykonujących usługi na terenie bocznicy kolejowej oraz zarządcy infrastruktury kolejowej z którą bocznica jest połączona – tj. z PKP PLK S.A.

1. Wykonawca będzie reprezentował interesy Zamawiającego wobec innych podmiotów wykonujących usługi na terenie bocznicy i korzystających z bocznicy, ponadto, będzie reprezentował interesy Zamawiającego w trakcie wszelkich kontroli UTK, PIP, PINBUD, WINBUD,WIOŚ, itp.
2. Przedstawiciele Wykonawcy będą wchodzili w skład Wypadkowych Komisji Kolejowych zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami, lub w przypadkach braku uprawnionych pracowników Zamawiającego będą przewodniczyli w pracach Komisji. Wykonawca zapewni wymagane przy wykolejeniu sprawne i legalizowane urządzenia pomiarowe do wykonania badań torów, rozjazdów i urządzeń SRK
3. Każdorazowy przyjazd Wykonawcy na bocznicę kolejową należy do kosztów Wykonawcy.
4. Wykonawca poda dyżurny numer telefonu pod który należy zgłaszać wszelkie zdarzenia kolejowe związane z pracami Komisji kolejowej
5. **Wymagania przedmiotowe niezbędne do zweryfikowania oferowanego Przedmiotu Zamówienia**.

Podmiot pełniący nadzór nad infrastrukturą kolejową na terenie bocznicy na powierzchni ZG Janina Południowy Koncern Węglowy S.A. musi posiadać odpowiednie kwalifikacje do merytorycznego sprawowania kompleksowego nadzoru technicznego nad infrastrukturą techniczną i organizacyjną linii kolejowych i bocznic, a w szczególności uprawnienia do brania udziału w Wypadkowych Komisjach Kolejowych, oraz wszelkie wymagane prawem uprawnienia do przeprowadzania kontroli budowlanych, wraz z przynależnością do odpowiedniej Izby

1. **Miejsce realizacji zamówienia, termin i forma płatności :**

* Termin realizacji – od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.
* Termin płatności 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
* Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
* Miejsce realizacji zamówienia: Południowy Koncern Węglowy S.A. Zakład Górniczy Janina ul. Górnicza 23, 32-590 Libiąż
* Dodatkowych informacji udziela:

Nadsztygar ds. Transportu – Maciej Filipek tel. 32 627 08-48

Sztygar Zmianowy Oddz. Kolejowego – Piotr Drewniak tel. 32 627 05-84

**W ofercie należy podać:**

* Cenę ryczałtową za usługę zł/m-c ( netto) zakres opisany w pkt. od 2.1 do 2.6.
* Cenę zł/godzinę pracy w składzie Komisji wypadkowej zakres opisany w pkt.2.7

Zlecenie usługi wg odrębnego zamówienia w przypadku zdarzenia

