**Specyfikacja namiotu do trenażera**

- konstrukcja nożycowa /szybkie rozkładanie/ o wymiarach 3x6m

- powinien posiadać cztery ściany – jedna ze ścian przednia z funkcją drzwi wejściowych po prawej stronie, zamykana na zamek błyskawiczny

- kolor namiotu granatowy

- trwale ologowany napisem „POLICJA” na przedniej części namiotu,

- w miejscu nadruku dodatkowa zakładka wewnętrzna zaciemniająca

- torba na stelaż + torba na poszycie

- konstrukcja namiotu ze stali ocynkowanej, grubość stali min. 1,5 milimetra

- łączniki stalowe (nie plastikowe)

- profil min. fi36,

- namiot wykonany z impregnowanego materiału poliestrowego min. 230g/m² (promienie słoneczne nie powinny przenikać do wewnątrz namiotu), podwójnie powlekanego, w 100% nieprzemakalny,

- dach i ściany łączone za pomocą mocnych rzepów,

- wysokość stelaża regulowana za pomocą czteropoziomowego systemu samoblokującego,

- do namiotu powinny zostać dołączone: instrukcja w języku polskim, zestawy mocujące (linki odciągowe, mocne nie gnące się szpilki/śledzie do mocowania namiotu do podłoża, obciążniki – tuby na piasek)

- waga stelaża ok. 65 kg., całości ok. 70 -90 kg.