**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie:

Dokumentacji projektowej wraz z częścią kosztową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę (lub dokonanie skutecznego zgłoszenia robót budowlanych jeśli decyzja o pozwoleniu nie jest wymagana, lub złożenia oświadczenia Projektanta o braku konieczności dokonania zgłoszenia robót budowlanych) oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie przyszłych robót budowlanych wykonywanych w oparciu o przygotowaną dokumentację dla zadania: **„Zaprojektowanie i wykonanie przycisków uruchamiających pompownie stałych pianowych instalacji gaśniczych w rejonie nalewaków kolejowych i samochodowych w 1 Regionalnej Bazie Logistycznej – Skład Maksymilianowo” zadanie 11890.**

1. Zakres rzeczowy zamierzenia obejmuje zaprojektowanie m.in.:
2. przycisków w rejonie nalewaków kolejowych – 2 szt. oraz w rejonie nalewaków samochodowych – 2 szt.;
3. podłączenia przycisku z szafą sterowniczą (kablem energetycznym odporności ogniowej) zlokalizowaną w pompowni nr 2 w odległości ok. 15 – 50 m od przycisków w rejonie nalewaków kolejowych;

c) podłączenia przycisku z szafą sterowniczą (kablem energetycznym odporności ogniowej) zlokalizowaną w pompowni nr 2 w odległości ok. 50 – 100 m od przycisków w rejonie nalewaków samochodowych;

d) niezbędnej instalacji p.poż. w rejonie nalewaków kolejowych i samochodowych.

Aktualnie sterowanie stałych pianowych instalacji gaśniczych oparte jest na systemie, który posiada podłączone moduły monitorujące i sterujące oraz przyciski uruchamiające system wodno-pianowy.

**UWAGA:**

* W miejscu planowanych robót mogą znaleźć się drzewa uniemożliwiające przeprowadzeniem prac. W przypadku wystąpienia konieczności wycinki drzew niezbędne będzie uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych. Część działek wchodzących

w zakres opracowania stanowi własność Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych. W związku z realizacją zadania wymagane będzie uzyskanie zgody Nadleśniczego Nadleśnictwo Żołędowo.

W sytuacji konieczności zmiany przeznaczenia gruntów należy przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę (powyższy zapis dotyczy tylko w przypadku konieczności uzyskania pozwolenia na budowę) uzyskać na podstawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego decyzję na wyłączenie gruntów leśnych z produkcji. Konieczność dokonania zmiany przeznaczenia gruntów na cele nieleśne, wiąże się z koniecznością przejęcia nieruchomości w zarząd RZI Bydgoszcz przed wyłączeniem gruntów z produkcji leśnej. W celu możliwości przeniesienia zarządu niezbędne może okazać się dokonanie podziału geodezyjnego. Podział geodezyjny realizowany jest na podstawie projektu oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

* Od wykonawcy dokumentacji projektowej wymaga się posiadania poświadczenia bezpieczeństwa lub upoważnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE” oraz zaświadczeń o odbytym szkoleniu.
* Planowana inwestycja wymagać będzie sporządzenia mapy do celów projektowych oraz uzgodnienia PZT w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (dotyczy sieci podziemnego uzbrojenia terenu). Mapa do celów projektowych na obszarze dotyczącym opracowania -ZASTRZEŻONA.
* W opracowaniu powinien zawierać się zapis mówiący o przygotowaniu przez wykonawcę wykazu zainstalowanych urządzeń, dowodów urządzeń, instrukcji obsługi technicznej, dokumentacji dotyczącej eksploatacji systemów i urządzeń alarmowych tj. (Książka ewidencji; Rejestr napraw, przeglądów technicznych; Rejestr zdarzeń alarmowych);
* Wymagane posiadanie przez Wykonawcę koncesji na wykonanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia w formie zabezpieczenia technicznego.

1. Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu między innymi o:
   1. dane i wymagania zawarte w Programie Inwestycyjnym zatwierdzonym w dniu 14.05.2024r.;
   2. Wniosek Inwestycyjny zaakceptowany w dniu 25.06.2021 r. przez Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy;
   3. dane wynikające z wizji lokalnych obiektu i pobliskiego terenu przy obiekcie;
   4. dane zawarte w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia;
   5. Protokół nr 10/B/2021 z dnia 17.06.2021 r. z przeprowadzonych czynności kontrolno- rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej;
   6. Stanowisko Szefa DWOP nr 4/2013 z dnia 8.08.2013 r.;
   7. Decyzji nr 118/MON z dnia 1 września 2021 r. w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych (wraz z późniejszymi zmianami).
2. Przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania zawarte m.in. w:
   1. Prawie budowlanym oraz obowiązujących normach;
   2. Normach obronnych i Zarządzeniach MON aktualnych na dzień sporządzenia dokumentacji. W drodze uzgodnień z Użytkownikiem Wykonawca zdecyduje o możliwości lub konieczności stosowania również projektów norm lub projektów zmian norm obowiązujących, które wejdą do stosowania w momencie po planowanym terminie uzyskania pozwolenia na budowę;
   3. Decyzja Nr 59/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 27.04.2020 r.;
   4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 02 grudnia 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. 2010 nr 238, poz. 1579);
   5. DECYZJA Nr 155/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie zarządzania prawami własności intelektualnej powstałymi w wyniku realizacji projektów na rzecz resortu obrony narodowej oraz dokumentacją techniczną sprzętu wojskowego (decyzja uchylająca decyzję 349/MON z 20 września 2011);
   6. Rozporządzenia MON z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przestrzegania przepisów

o ochronie środowiska w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej;

* 1. Przedmiot zamówienia musi zawierać wszystkie dane i wymagania niezbędne do wykonania robót budowlanych, inżynieryjnych i instalacyjnych w sposób określony

w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając spełnienie wymagań podstawowych określonych w art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 682 wraz z późn. zmianami) oraz pozostałych wymagań wynikających z potrzeb użytkownika, mając przy tym na uwadze cel opracowania, którym jest przeprowadzenie procedury przetargowej

na roboty budowlane (zgodnie z Prawem zamówień publicznych), a następnie ich odbiór

i oddanie do  użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem wraz z przyjęciem / przekazaniem na stan majątkowy wytworzonych efektów rzeczowo – finansowych;

* 1. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2019.742.t.j.), oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze;
  2. Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021r. ws. określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych i planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-przestrzennym (dz.U.2021.2458 t.j.);
  3. Zarządzeniu Nr 66/MON z dnia 31.08.2021r. w sprawie gospodarki energetycznej w resorcie obrony narodowej ( Dz.U.MON.2021.186 t.j.);
  4. Decyzji Nr 91/MON z dnia 26.07.2024r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej;
  5. Regulaminie Wojskowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz ZUDP przy RZI Bydgoszcz zatwierdzony dnia 18.12.2014r. przez Szafa tut. Zarządu(bez rozdziału VII).

1. W celu spełnienia wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej instalacji muszą być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej ujętymi

w przepisach przeciwpożarowych, przepisach o ochronie przeciwpożarowej i obowiązujących normach, z uwzględnieniem m.in.:

1. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 t.j.);
2. Ustawy z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej;
3. Rozporządzenia Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009r. ws. ppoż. zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych;
4. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych

oraz terenów (Dz.U.2010.109.719 t.j.);

1. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24.07.2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, bazy i stacje gazu płynnego, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2023 r. poz. 1707);
2. „Instrukcja o ochronie przeciwpożarowej w resorcie Obrony Narodowej” sygn.. p.poż. 3/14);wprowadzonej do użytku Decyzją nr 1 Spec./WOP Min.Obrony Narodowej z dnia 15.12.2014r.;
3. Projekty, plany zagospodarowania terenu, projekty urządzeń przeciwpożarowych;
4. Norm polskich i europejskich, protokoły i opinie DWOP.
5. **W zakres zamówienia wchodzi wykonanie:**

**ELEMENT I**

1. **Mapy do celów projektowych na obszarze dotyczącym opracowania (ZASTRZEŻONE)**

**- 1 egz. + 3 kopie**

(oryginalna mapa powinna się znaleźć w egzemplarzu nr 1 Projektu zagospodarowania terenu, potwierdzone za zgodność kopie w egzemplarzach 2-4)

Mapa winna być sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne [Dz.U.2021.1990 t.j. z dnia 03.11.2021 r.] oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego [Dz.U.2022.1670 tj. z dnia 09.08.2022 r.] w oparciu o kopię mapy terenu zamkniętego, wydanej przez Zamawiającego na podstawie przekazanego do RZI w Bydgoszczy zgłoszenia prac geodezyjnych (zgodnego z Regulaminem Wojskowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dostępnego na stronie RZI w Bydgoszczy *rzibydgoszcz.wp.pl/pl/11.html* oraz ustaleń z Narady Uzgodnieniowej przy Rejonowym Zarządzie Infrastruktury w Bydgoszczy). Zamawiający do ww. prac geodezyjnych wyda wytyczne techniczne do realizacji prac geodezyjno-kartograficznych. Do zgłoszenia prac geodezyjnych należy dołączyć załącznik graficzny (szkic) wskazujący w sposób jednoznaczny obszar oznaczony granicami,

na którym będą prowadzone prace związane z aktualizacją mapy terenu zamkniętego. Załącznik graficzny (szkic), o którym mowa powyżej powinien obejmować obszar zgodny z obszarem planowanej inwestycji. Wszelkie uzgodnienia w tym zakresie wymagają formy pisemnej.

**Operat techniczny** stanowiący podstawę do otrzymania mapy do celów projektowych powinien być wykonany zgodnie z wymogami uwzględnionymi w załączniku do projektu umowy nr ….. oraz zaewidencjonowany i przyjęty do zasobu Wojskowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

**Inwentaryzacja** istniejącego uzbrojenia terenu w zakresie opracowania w związku

z kolizjami lokalizacji obiektów stanowiących przedmiot zamówienia. Inwentaryzacja powinna zawierać część opisową i rysunkową w zakresie niezbędnym dla rozwiązania likwidacji kolizji i zachowaniu funkcjonowania infrastruktury zgodnie z przeznaczeniem.

1. **Projektu budowlanego** **(JAWNE/ ZASTRZEŻONE w zakresie projektu zagospodarowania działki lub terenu)**  **–4 egz.**

Spełniającego wymagania wynikające z art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane [Dz.U.2021.2351 tj. z dnia 20.12.2021 r.] oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [Dz.U.2022.1225 tj. z 09.06.2022 r.], a także Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego [Dz.U.2022.1679 tj. 10.08.2022 r.] oraz na podstawie aktualnych norm i przepisów branżowych.

Projekt budowlany wykonać z podziałem na:

**Projekt zagospodarowania działki lub terenu**

**Projekt architektoniczno-budowlany**

**Projekt techniczny**

1. **Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) w trakcie wykonywania robót budowlanych (należy wpiąć w projekt budowlany) (JAWNE)**

**- 4 egz.**

Wykonanej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia [Dz.U.2003.120.1126 z dnia 10.07.2003 r.].

1. **Szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (JAWNE) -2 egz.**

Wykonanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia   
20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego [Dz.u.2021.2454 z dnia 29.12.2021 r.].

1. **Szczegółowego kosztorysu inwestorskiego (JAWNE) - 2 egz.**

Wykonanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym [Dz.U.2021.2458 z dnia 29.12.2021 r.].

Ponadto kosztorys inwestorski winien zawierać zestawienie robocizny, materiałów i sprzętu, a także tabelę elementów scalonych. Tabela elementów scalonych winna zawierać poszczególne fazy robót np.: roboty budowlane winne być rozbite na roboty fundamentowe, malarskie itp.

1. **Przedmiarów robót (JAWNE) - 2 egz.** Wykonanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego [Dz.u.2021.2454 z dnia 29.12.2021 r.].
2. **Zestawienia kosztów zadania (ZKZ) (JAWNE)**

**- 3 egz.**

Wykonanego zgodnie z Decyzją Nr 118/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia   
1 września 2021 r. w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych z późniejszymi zmianami wg załączonego tam wzoru.

1. **Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót (JAWNE) – 1 egz.**

Należy wpiąć w opracowanie ZKZ

1. **Wersji elektronicznej całości dokumentacji na płycie CD/DVD**

**(2egz.ZASTRZEZONE, 2 egz.JAWNE) - 4 egz.**

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu opracowania będące przedmiotem zamówienia w wersji elektronicznej pogrupowane w katalogi w taki sposób, że jeden folder odpowiada zawartości jednego opracowania (1 teczki). Wykonawca dostarczy dla Zamawiającego wersje elektroniczne w formacie:

- **ATH** dla kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót,

- **DOC** dla części opisowych dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

- **XLS** dla zestawienia kosztów zadania i innych opracowań tabelarycznych,

- **DWG** dla części rysunkowej dokumentacji projektowej,

- **PDF** dla wszystkich opracowań. Pliki PDF winny stanowić „wydruk” elementów częściowych, stanowiących opracowania. Ponadto Wykonawca ma obowiązek przekazania w formacie PDF skanu pełnej dokumentacji z wszystkimi podpisami.

**ELEMENT II**

1. **uzyskanie w imieniu Zamawiającego i przekazanie prawomocnej decyzji   
   o pozwoleniu na budowę (lub dokonanie skutecznego zgłoszenia robót budowlanych jeśli decyzja o pozwoleniu nie jest wymagana, lub złożenia oświadczenia Projektanta o braku konieczności dokonania zgłoszenia robót budowlanych)**; wydanej na podstawie wykonanego projektu budowlano – wykonawczego i po spełnieniu wymagań określonych w art. 32-34 Prawa budowlanego, w tym uzyskaniu w imieniu inwestora (Zamawiającego) wymaganych przepisami szczególnymi, pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów (np. decyzji lokalizacyjnej, warunków przyłączeniowych dla poszczególnych mediów itp.).

**Sprawowanie nadzoru autorskiego**

**Nadzór autorski:**

Zamawiający zleca w ramach niniejszej umowy i ceny ryczałtowej, bez prawa  
do dodatkowego wynagrodzenia, pełnienie nadzoru autorskiego podczas wykonywania robót na podstawie opracowanej przez siebie dokumentacji projektowej. Pełnienie nadzoru autorskiego obejmuje wykonanie podstawowych obowiązków projektanta w zakresie nadzoru autorskiego, wynikające z art. 20 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz wykonywanie innych czynności wskazanych przez Zamawiającego, a w szczególności:

* udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące dokumentacji projektowej zgłaszane przez Wykonawców w trakcie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane wykonywane na podstawie opracowanej dokumentacji,
* potwierdzenie zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją lub stwierdzenie odstępstw i określenie skutków tych odstępstw,
* uzgodnienie z Zamawiającym i Wykonawcą robót możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych,
* wyjaśnienie wątpliwości czy zakres wprowadzonych zmian nie spowoduje istotnych zmian w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego, skutkujących koniecznością uzyskania nowej decyzji o pozwoleniu na budowę,
* uczestnictwo w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego,
* ocena wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i innymi obowiązującymi przepisami,
* uczestnictwo w czynnościach mających na celu doprowadzenie do uzyskania projektowanych zdolności użytkowych inwestycji,
* jednorazowa aktualizacja Zestawienia Kosztów zadania na wniosek Zamawiającego.

**Nadzór autorski obejmuje:**

* odpowiednie przygotowanie się Wykonawcy do pełnienia nadzoru autorskiego  
  wraz z przygotowaniem ewentualnych potrzebnych materiałów,
* dojazd na miejsce pełnienia nadzoru autorskiego oraz powrót do siedziby Wykonawcy,
* pobyt na budowie przez okres niezbędny dla wykonania wszystkich czynności związanych z pełnieniem nadzoru autorskiego,
* wykonie nadzoru autorskiego przez dostarczenie dla Zamawiającego koniecznych dokumentów lub dokonanie odpowiednich wpisów i potwierdzeń we właściwych dokumentach, które są niezbędne z punktu widzenia celu, któremu maja służyć,
* za nadzór autorski uznaje się również czynności wykonywane przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego lub Wykonawcy robót.

**UWAGA:**

* Nie uznaje się za nadzór autorski czynności związanych z usuwaniem oczywistych wad opracowanej przez siebie dokumentacji projektowej, jak również braku rozwiązań w dokumentacji projektowej wynikających z programu inwestycji, które można było przewidzieć na etapie projektowania, a niezbędnych do prawidłowego użytkowania obiektu.
* Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wszelkie nieprawidłowości przy realizacji robót budowlanych a powstałe w wyniku wad dokumentacji projektowej.
* Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski na każde pisemne wezwanie Zamawiającego, według potrzeb wynikających z postępu robót.
* Pisemne wezwanie Wykonawcy przez Zamawiającego zawierać będzie zakres nadzoru autorskiego i będzie następować w terminie nie krótszym niż 7 dni kalendarzowych przed datą pełnienia nadzoru autorskiego.
* Nadzór autorski sprawowany będzie do dnia odbioru końcowego robót budowlanych wykonywanych na podstawie wykonanej przez wykonawcę dokumentacji.
* Każdorazowe dopełnienie czynności związanych z pełnieniem nadzoru autorskiego następować będzie niezwłocznie, jednak nie dłużej niż po 7 dniach kalendarzowych oraz musi być poparte protokołem odbioru wykonanej czynności, który będzie zawierał termin jej realizacji, szczegółowy zakres nadzoru wraz z wymienieniem przeprowadzonych czynności oraz uzyskanych efektów.
* Protokół odbioru wykonanej usługi potwierdza podpisem właściwy (branżowo) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

**Dodatkowe ustalenia:**

**Weryfikacja i odbiór dokumentacji projektowej będą się odbywać na zasadach określonych w §29 Decyzji MON nr 118/MON z dnia 1 września 2021 r.   
(z późniejszymi zmianami) w sprawie zasad opracowania i realizacji centralnych planów rzeczowych.**

**Uzgodnienia opracowań dokumentacyjnych:**

1. **Projekt budowlany i wykonawczy musi być uzgodniony m. in. z:**

* Użytkownikiem – 1 Regionalna Baza Logistyczna - Skład Maksymilianowo (koncepcje usytuowania przycisków uzgodnić z Kierownikiem 1RBLog-Skład Maksymilianowo, Komendantem Wojskowej Straży Pożarnej 1RBLog-Skład Maksymilianowo);
* Komendantem Regionalnego Centrum Informatyki Bydgoszcz;
* Administratorem obiektu – Komendantem 11 WOG-u w Bydgoszczy;
* Szefem Delegatury Wojskowej Inspekcji Gospodarki Energetycznej   
  w Bydgoszczy (jeśli zajdzie konieczność);
* Zespołem Uzgadniania Dokumentacji RZI Bydgoszcz,
* Na etapie dokumentacji projektowej należy prowadzić konsultacje z przedstawicielem składu-administratorem systemów teleinformatycznych;
* Inwestorem – Szefem RZI Bydgoszcz na etapie KOPI.

Dokumentację przedłożyć do zaopiniowania Szefowi Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Bydgoszczy(na etapie koncepcji uzgodnić lokalizację przycisków).

1. **Wykonawca uzyska, wymagane przepisami uzgodnienia z:**

* rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych;
* również inne uzgodnienia i opinie nie wymienione powyżej, a wymagane Prawem budowlanym i przepisami szczególnymi, konieczne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

1. **Egzemplarze do uzgodnień dostarcza Wykonawca.**

**UWAGA:**

**1.** Realizacja przedmiotu umowy wiąże się z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE”.

**2. Zalecenia mające na celu ograniczyć do minimum zamieszczanie w jawnej dokumentacji zbyt szczegółowych danych o jednostkach i instytucjach wojskowych, które mogą zawierać informacje wrażliwe, a których publikowanie mogłoby powodować szkodę i godzić w wizerunek Sił Zbrojnych:**

Opracowane materiały powinny zawierać tylko informacje jawne.

W opracowanej dokumentacji należy stosować się do następujących wskazówek:

1. Nie zamieszczać:
2. planów kompleksów wojskowych niezależnie od skali;
3. współrzędnych kompleksów i obiektów oraz szczegółowych danych identyfikujących w sposób jednoznaczny ich przeznaczenie kategorię i znaczenie dla Sił Zbrojnych;
4. Stosować numery lub nazwy jednostek wojskowych, adresy zawierające nazwę miejscowości, ulicę i numer ;
5. Błędnie wytworzone dokumenty (brudnopisy, druki, pisma, szkice itp.), które nie będą stanowiły części opracowanych materiałów należy niszczyć w urządzeniach technicznych do tego przeznaczonych - niszczarkach.
6. Wytworzone materiały należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych.
7. Dokumenty nie powinny być wynoszone poza teren firmy z pominięciem kancelarii lub innej komórki odpowiedzialnej za ich przetwarzanie.
8. Po wykonaniu usługi wszystkie materiały będące przedmiotem zamówienia należy przekazać do RZI Bydgoszcz wraz z oświadczeniem Wykonawcy, iż nie pozostawił   
   u siebie żadnych opracowań na nośnikach elektronicznych i w wersjach papierowych.

**Zastrzeżenie; zobowiązuje się projektanta do wprowadzenia w projektach koniecznych prac, których użytkownik nie przewidział na etapie opracowania wniosku inwestycyjnego.**

Warunki określił Zespół w składzie:

Izabela Młodzikowska-Gill ……………………

Beata Chrzanowska ……………………

Mariusz Grzegorek …………………….

Andrzej Synakiewicz ……………………

Marek Szczypiorski ……………………

Natalia Magierowska-Dębiec ……………………