Załącznik 1 do zapytania ofertowego

1. Miejsce przeprowadzenia kontroli węży hydrantowych oraz przegląd podręcznego sprzętu gaśniczego : Szkoła Podstawowa nr 2 w Kórniku, ul. Armii Krajowej 11, 62-035 Kórnik.
2. Wykonanie pomiarów wewnętrznej instalacji hydrantowej

- **12 Hydrantów**

a) Wymagania przepisów i norm

-Ciśnienie na zaworach hydrantowych

-Wydajność nominalna hydrantów i zaworów hydrantowych

b) Metodyka pomiarów

- oględziny zewnętrzne instalacji,

- sprawdzenie wymiarów przy pomocy przyrządów pomiarowych,

- sprawdzenie podłączenia węża,

- pomiar ciśnienia statycznego poprzez otwarcie zaworu hydrantowego, odczekanie okresu stabilizacji i odczytanie ciśnienia

- pomiar ciśnienia dynamicznego wykonanego poprzez otwarcie zaworu hydrantowego, odczekaniu okresu stabilizacji i odczytanie ciśnienia,

- określenie wydajności hydrantu przeprowadzonego metodą analityczną.

1. Wykonanie przeglądu podręcznego sprzętu gaśniczego

**- 22 GAŚNICE**

- sprawdzenie czy gaśnice są sprawne, oklejenie kontroli przeglądu sprzętu potwierdzając ich sprawność, oraz wyznaczenie terminu kolejnego przeglądu.

1. Po zakończeniu prac Wykonawca dokona rozliczenia i uzgodni nowy termin przeprowadzenia kontroli
2. Wykonawca przygotuje sprawozdanie ( protokół ) w formie opisowej z przeprowadzonej kontroli.
3. Wykonawca przygotuje ewentualne zalecenia po kontroli: naprawa oraz kosztorys.