Załącznik nr 3 **4WOG-3400.2712.17.2024**

**FORMULARZ CENOWY**

**Kompleks: Krapkowice - Sekcja Obsługi Infrastruktury w Krapkowicach**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa urządzenia p.poż** | **Ilość**  **(szt.)** | **Ilość konserwacji** | **Kwota netto (szt.)** | **Kwota netto**  **(3x4x5)** | **Kwota brutto** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1** | **Rozdzielnice N/T + przyciski przeciwpożarowe**  - rozdzielnica N/T IP54-BMP-0-600/4 | **56** | **1** |  |  |  |
| - przycisk przeciwpożarowy PWP1-W01 | **56** | **1** |  |  |  |
| **2** | **System sygnalizacji pożarowej (Centrala Sygnalizacji Pożarowej)**    - panel obsługi B5 MAP i drukarka+zasilacz B8-PSU | **8** | **1** |  |  |  |
| - refundantna karta linii pętlowych X-LINE B8-DX12 | **8** | **1** |  |  |  |
| - refundantna karta sieciowa/światłowodowa B8-NET-FX8 | **8** | **1** |  |  |  |
| - Modem światłowodowy SFP jednomodowy (do 2 km) dla kart sieciowych  B8-NET2-FX4/B8-net-FX8/B9-NETFX 4 | **16** | **1** |  |  |  |
| - refundantna karta sterująca interfejs MMIBus 2wy nadz | **8** | **1** |  |  |  |
| - moduł – karta interfejs WE/WY dla deanet S.C.-SR50-Z4 | **154** | **1** |  |  |  |
| - sterownik SERIR 4-strefowy SC-SR50-Z4 | **33** | **1** |  |  |  |
| - sterownik SERIR 1-strefy SC-SR50-Z1 | **6** | **1** |  |  |  |
| - karta połączeniowa DEA NET – HT REPEATER V1.3-S.C.DN-HTRPT | **13** | **1** |  |  |  |
| - sterownik kabla czułego AN-307 | **7** | **1** |  |  |  |
| - expander EXP-BUS (WXP-CDIN/12-24) | **16** | **1** |  |  |  |
| - mediakonwerter 200m-1.0.1-BOX-W5-PoE | **1** | **1** |  |  |  |
| - kabel czuły systemu SERIR SN-SR50-P250N-5900 mb | **1** | **1** |  |  |  |
| - puszka połączeniowa JTBX-ST50 | **2** | **1** |  |  |  |
| - kabel sensoryczny AS257-7200mb | **1** | **1** |  |  |  |
| **3** | **System Alarmu Pożaru**  - centrala sygnalizacji pożaru CXF-B6-X2 | **56** | **1** |  |  |  |
| - konw. LANEX TR-55 | **12** | **1** |  |  |  |
| - obudowa met.uniwe.  z szynami DIN AWO612 | **4** | **1** |  |  |  |
| - ręczny ostrzegacz pożarowy MCP 535X-1 | **118** | **1** |  |  |  |
| - czujka multisensorowa MTD-533X | **488** | **1** |  |  |  |
| - sygnalizator optyczno-akustyczny ROLP/R1/LX-W/RF | **56** | **1** |  |  |  |
| - zasilacz buforowy PULSAR EN54C-10A40 | **4** | **1** |  |  |  |
| - akumulator EUROPOWER MW 45-12 12V/45AH | **8** | **1** |  |  |  |

**SUMA:**