Załącznik nr 1 do umowy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

REMONT POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKACH W KOMPLEKSIE K-4370

Specyfikacja techniczna dachów:  
- budynku nr 34/4370 (podstawa)  
- budynku nr 17/4370 (opcja)

1. Wymiana obróbek blacharskich: pas nadrynnowy i daszki nad bramami i wejściem.
2. Konserwacja pokryć dachowych płynną papą.
3. Pokrycie powierzchni dachów papą termozgrzewalną.
4. Czyszczenie powierzchni pokryć dachowych – zakres z normy KNR.
5. Obróbki kominów blachą z obróbką papą powierzchni poziomych.
6. Demontaż elementów instalacji odgromowej w celu wykonania konserwacji pokryć.
7. Malowanie elementów stalowych na dachu.
8. Uszczelnienie przestrzeni między oknami (dolny ramiak a kołnierz pionowy parapetu).
9. Punktowe naprawy pokrycia papowego.
10. Skucie i wykonanie nowych tynków kominów.
11. Drobne naprawy obróbek blacharskich.