Załącznik nr 3

**ZAKRES CZYNNOŚCI NAPRAWCZYCH**

Zakres czynności naprawczych piecyków grzewczych na paliwo płynne:

- naprawa poprzez wymianę wyszczególnionych w formularzu cenowym podzespołów   
w piecykach grzewczych na paliwo płynne w ilości 59 szt.;

- wszystkie wymienione podzespoły mają być fabrycznie nowe bez cech używalności.

- uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania piecyków przez minimum 30 minut,   
w tym sprawdzenie poprawności pracy urządzenia przy pomocy analizatora spalin.

- dokonanie wpisu do dowodu urządzenia o wykonanych czynnościach naprawczych  
 i czasie pracy urządzenia.

- sporządzenie protokołu z przeprowadzonej naprawy dla każdego urządzenia oddzielnie, zbiorczo za wszystkie oraz protokołu odbioru końcowego.

Wykaz numerowy piecyków wraz zakresem naprawy (wykazem podzespołów do wymiany) zostanie przekazany Wykonawcy przedmiotu zamówienia.

KIEROWNIK

SEKCJI SPRZĘTU INFRASTRUKTURY

………………………………………….