PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI

CIEPLNEJ - GLIWICE

Spółka z o.o.

ul. Królewskiej Tamy 135

44 - 100 G L I W I C E

**Załącznik nr 2**

**Formularz techniczny**

**do zamówienia na dostawę wodomierzy ultradźwiękowych.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa**  **materiału** | **Dane**  **Techniczne** | **Jedn.**  **miary** | **Ilość** | **Cena**  **Jednostkowa (netto)** |
| *1.* | *Wodomierz ultradźwiękowy* | *- (Dn=15 mm, Q3=1,6 m3/h, GWINTOWANY, L=110 mm, G¾B (temperatura pracy do 70ºC).* | *Szt.* | *1* |  |
| *2.* | *Wodomierz ultradźwiękowy* | *- (Dn=20 mm, Q3= 2,5 m3/h, GWINTOWANY, L=130 mm, G1B (temperatura pracy do 70ºC).* | *Szt.* | *1* |  |
| *3.* | *Wodomierz ultradźwiękowy* | *- (Dn=25 mm, Q3= 4,0 m3/h, GWINTOWANY, L=260mm, G1¼B (temperatura pracy do 70ºC).* | *Szt.* | *1* |  |
| *4.* | *Wodomierz ultradźwiękowy* | *- (Dn=25 mm, Q3= 6,3 m3/h, GWINTOWANY, L=260mm, G1¼B (temperatura pracy do 70ºC).* | *Szt.* | *1* |  |
| *5.* | *Wodomierz ultradźwiękowy* | *- (Dn=40 mm, Q3= 10 m3/h, GWINTOWANY, L=300mm, G2B (temperatura pracy do 70ºC).* | *Szt.* | *1* |  |
| *6.* | *Wodomierz ultradźwiękowy* | *- (Dn=50 mm, Q3= 16 m3/h, KOŁNIERZOWY, L=270mm, (temperatura pracy do 70ºC).* | *Szt.* | *1* |  |
| *7.* | *Wodomierz ultradźwiękowy* | *- (Dn=65 mm, Q3= 25 m3/h, KOŁNIERZOWY, L=300mm, (temperatura pracy do 70ºC).* | *Szt.* | *1* |  |
| *8.* | *Wodomierz ultradźwiękowy* | *- (Dn=80 mm, Q3= 40m3/h, KOŁNIERZOWY, L=300mm, (temperatura pracy do 70ºC).* | *Szt.* | *1* |  |