Załącznik nr 1 do zaproszenia

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Wymagania techniczne bramy segmentowej**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa parametru** | **Spełnienie wymagań**  **Tak/Nie** |
|  | Brama segmentowa z napędem automatycznym – 6 szt. (w tym jedna z zamontowanymi centralnie drzwiami przejściowymi z niskim progiem). |  |
|  | Bramy ze sterowaniem na przyciski góra stop, dół. |  |
|  | Bramy ze sterowaniem radiowym na pilota. |  |
|  | Napęd elektryczny ze sterowaniem w formie kasety zamontowanej przy bramie wewnątrz budynku. |  |
|  | Bramy z przeszkleniem – ilość przeszkleń w bramie – 2 panele. |  |
|  | Kolor: RAL 9006 |  |
|  | Szerokość ok. 3250 mm |  |
|  | Wysokość ok. 3710 mm |  |
|  | Gwarancja: minimum 24 miesiące |  |
|  | Zapewniony serwis gwarancyjny do 3 dni od daty zgłoszenia. |  |