Zestawienie materiału:

-Hydrant DN 80 żeliwo sferoidalne ruchomy kołnierz z podwójnym uszczelnieniem 3 szt.

-króciec FF L-300 3szt.

-kolano żeliwne sfero stopowe DN 80 3 szt.

-zasuwa kołnierzowa DN 80 3 szt.

Trzpień teleskopowy zasuwy DN 80 3 szt.

-tuleja kołnierzowa PE z kołnierzem DN 110 6 szt.

-Trójnik kołnierzowy żeliwny równoprzelotowy sfero DN 100/100 2szt.

-Trójnik kołnierzowy żeliwny sfero DN 100/90 3 szt.

-Zasuwa kołnierzowa żeliwna DN 100 4 szt.

-Kolano PE 110 90˚ 1 szt.

-Kolano PE 110 45˚ 2szt.

-FW 110 2 szt.

-Nasuwka 110 2 szt.

-Trzpien teleskopowy 1,3-1,8 zasuw DN 110 4 szt.

-Mufa elektrooporowa frealen DN 110 6 szt.

-Skrzynki uliczna do zasuw duża 7 szt.