**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Wykonanie usługi obsługi okresowej

KRYTA MOBILNA STRZELNICA ĆWICZEBNA W KONTENERZE   
40ft HC – 2 kpl.

1. **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie naprawy, serwisu pogwarancyjnego **krytych mobilnych strzelnic ćwiczebnych w kontenerach 40fc HC** o numerach fabrycznych W-L-S-8/ZMT/2011, rok produkcji 2011 r. znajdująca się w JW 4724 w Krakowie oraz W-LS-15/ZMT/2013, rok produkcji 2013 r. znajdująca się w JW 3940 Gliwice. Usługa ma na celu utrzymanie strzelnicy i jej wyposażenia w stałej gotowości do użycia zgodnie z jej przeznaczeniem. WYKONAWCA dokona rocznego przeglądu okresowego, napraw zgodnie z instrukcją użytkowania, obsługiwania technicznego i napraw.

1. **ZAKRES NAPRAW, SERWISU**

Serwis pogwarancyjny musi być wykonany na podstawie instrukcji użytkowania, obsługiwania technicznego i napraw.

Sprawdzenie stanu technicznego i ewentualna wymiana poszczególnych elementów strzelnicy oraz zespołu prądotwórczego, takich jak:

- stan techniczny blach łapacza kul;

- stan techniczny elementów metalowych styku kontenerów niewidocznych w trakcie złożenia

kontenerów;

- stan techniczny wewnętrznych okładzin osłonowych złącza kontenerów;

- stan techniczny i działanie układu nawiewno – wentylacyjnego;

- stan techniczny i działanie układu nawiewno – grzewczego;

- sprawdzenie szczelności układu klimatyzacyjnego wraz z protokołem;

- wymianę filtrów układu wentylacji;

- mycie oraz dezynfekcja wymienników i skraplaczy w urządzeniu klimatyzacyjnym;

- wymiana filtra paliwa układu ogrzewania WEBASTO;

- stan techniczny i działanie instalacji wentylacji mechanicznej;

- stan techniczny i działanie instalacji oświetleniowej;

- stan techniczny i działanie instalacji elektrycznej gniazd i zasilania;

- stan techniczny i działanie urządzeń wyposażenia technologicznego strzelnicy;

- usunięcie i odbiór odpadu po strzeleckiego znajdującego się w kulochwycie strzelnicy;

- wymiana zaczepów do mocowania płyt antyrykoszetowych;

Ponadto w strzelnicy nr W-LS-8/ZMT/2011:

- wymiana naświetlaczy żarnikowych na naświetlacze LED – 2 szt.;

- wymiana Ecophon sufitowy - 6 szt.;

- wymiana półek kulochwytu – 4 szt.;

- wymiana żaluzji zewnętrznych wentylatorów – 6 szt.;

- wymiana siłownika daszka zewnętrznego – 2 szt.;

- wymiana linii paliwowej w module nawiewno-grzewczym;

- wymiana zbiornika paliwa;

- dostarczenie zaczepów do mocowania płyt antyrykoszetowych - 160 szt.;

- dostarczenie płyt antyrykoszetowych zielonych (M0654119024) o wymiarach 700x600x50mm

w ilości 80 szt.;

- odebranie oraz utylizacja złomu płyt antyrykoszetowych w ilości do 1500kg;

- wymiana zbiornika na glikol w układzie grzewczym WEBASTO;

- wymiana glikolu propylenowego układu grzewczego WEBASTO;

Ponadto w strzelnicy nr W-LS-15/ZMT/2013:

- wymiana naświetlaczy żarnikowych na naświetlacze LED – 2 szt.;

- wymiana Ecophon sufitowy- 6 szt.;

- wymiana linii paliwowej w module nawiewno-grzewczym;

- usprawnienie systemu kamer;

- usprawnienie oświetlenia operatora;

- dostarczenie zaczepów do mocowania płyt antyrykoszetowych - 100 szt.;

- dostarczenie płyt antyrykoszetowych szarych (M0654119026) o wymiarach 700x600x50mm

w ilości 40 szt.;

- odebranie oraz utylizacja złomu płyt antyrykoszetowych w ilości do 1000kg;

- wymiana filtra oleju oraz paliwa w agregacie prądotwórczym;

- wymianę oleju w agregacie prądotwórczym;

- czyszczenie zbiornika paliwa oraz przewodów paliwowych;

- wykonanie pomiarów rezystancyjności uziomu strzelnicy wraz z protokołem;

Wykonawca dokona niezbędnych wpisów do dowodów urządzeń o przeprowadzonej naprawie, obsługiwaniu okresowym. Wykonawca przedłuży certyfikaty wystawione na Kryte Mobilne Strzelnicę Ćwiczebne.

1. **USTALENIA KOŃCOWE**

Wymagany termin wykonania i rozliczenia umowy ustala się do 20 grudnia 2024 roku.