**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest usługa naprawy zabudowy specjalistycznej samochodów ratowniczo -gaśniczych. Termin realizacji usługi, w tym dostarczenia do Zamawiającego protokołu zdawczo – odbiorczego wraz z fakturą: 06.12.2024 r.

**Zadanie 1** - naprawa zabudowy specjalistycznej samochodu ratowniczo-gaśniczych **MAN TGS** rok produkcji 2011

**Zadanie 2** - naprawa zabudowy specjalistycznej samochodu ratowniczo-gaśniczych **IVECO**   
rok produkcji 2012

**Zadanie 1**

Specyfikacja dotyczy naprawy zabudowy specjalistycznej samochodu ratowniczo-gaśniczych **MAN TGS** rok produkcji 2011

Zakres naprawy obejmuje:

1. Naprawa przystawki i autopompy (luz i wyciek oleju)
2. Naprawa działka zderzakowego (nie działa prąd wody zwarty-rozproszony)
3. Naprawa działka dachowego ( nie działa prąd wody 50-100%)
4. Naprawa instalacji elektrycznej działka dachowego
5. Naprawa oświetlenia pola pracy i masztu oświetleniowego
6. Wymiana manometru zabudowa tylna
7. Naprawa sterowania automatyką tylnego panelu (wymiana panelu, programowanie)
8. Wymiana oświetlenia skrytek
9. Wymiana zaworu zwrotnego tankowania
10. Montaż systemu ładowania akumulatorów RED-Boź
11. Montaż sygnału pneumatycznego
12. Naprawa windy koła zapasowego

* Naprawa może być wykonana tylko w siedzibie Wykonawcy.
* Pojazd przekazany zostanie Wykonawcy na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego zawierającego szczegółowy zakres naprawy oraz aktualny stan techniczny samochodu. Zwrot nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego zawierającego szczegółowy zakres wykonanych naprawy oraz aktualny stan techniczny samochodu.
* Wykonawca zobowiązuje się do stosowania w czasie napraw części zamiennych producenta naprawianego sprzętu oraz dopuszcza się zamienniki spełniające warunki naprawianego sprzętu.
* Gwarancja na naprawę wyniesie 12 miesięcy.
* Po naprawie zostanie przeprowadzone szkolenie z obsługi naprawionego sprzętu.

**Zadanie 2**

Specyfikacja dotyczy naprawy zabudowy specjalistycznej samochodu ratowniczo-gaśniczych **IVECO** rok produkcji 2012

Zakres naprawy obejmuje:

1. Wymiana sterownika i oprogramowania zabudowy
2. Wymiana zaworu niskie - wysokie ciśnienie
3. Wymiana prostownika CTEK
4. Naprawa oświetlenia pola pracy i masztu oświetleniowego
5. Wymiana wyciągarki
6. Wymiana oświetlenia skrytek

* Naprawa może być wykonana w siedzibie Zamawiającego lub w siedzibie Wykonawcy.
* Pojazd przekazany zostanie Wykonawcy na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego zawierającego szczegółowy zakres naprawy oraz aktualny stan techniczny samochodu. Zwrot nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego zawierającego szczegółowy zakres wykonanych naprawy oraz aktualny stan techniczny samochodu.
* Wykonawca zobowiązuje się do stosowania w czasie napraw części zamiennych producenta naprawianego sprzętu oraz dopuszcza się zamienniki spełniające warunki naprawianego sprzętu.
* Gwarancja na naprawę wyniesie 12 miesięcy.
* Po naprawie zostanie przeprowadzone szkolenie z obsługi naprawionego sprzętu.

opracowała: Edyta Ciszewska-Gubała