**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Wykonanie usługi wycinki drzew wynikających z decyzji administracyjnych.**

Przedmiot zamówienia obejmuje **wycinkę 36 szt. drzew** zgodnie z uzyskanymi decyzjami administracyjnymi, **wraz z frezowaniem pni** oraz **usuniecie jemioły z 20 szt. drzew** na terenie kompleksu nieruchomości wojskowych 1337, 1338, 1077 zlokalizowanych w m. Elbląg przy ul. Królewieckiej 169, Królewieckiej 130 oraz Podchorążych 1.

***TABELA DRZEW PRZEWIDZIANYCH DO WYCINKI***

| **ADRES** | **DECYZJA** | **NAZWA GATUNKU DRZEWA** | **ILOŚĆ** | **OBWÓD PNIA DRZEWA mierzony na wysokości 130 cm [cm]** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **ul. Królewiecka 169 82-300 Elbląg   dz. 161/40, obręb 10** | DGMiOŚ-RNWiOŚ.6131.66.2024.JW z dnia 14.06.2024 r. | robinia akacjowa | 1 szt. | 202 cm |
| klon jesionolistny | 1 szt. | 240 cm |
| klon zwyczajny | 3 szt. | 137-176 cm |
| **ul. Królewiecka 169 82-300 Elbląg   dz. 151/61, obręb 10** | DGMiOŚ-RNWiOŚ.6131.67.2024.JW z dnia 14.06.2024 r. | lipa drobnolistna | 1 szt. | 209 cm |
| świerk pospolity | 10 szt. | 59 – 137 cm |
| **ul. Królewiecka 169 82-300 Elbląg   dz. 161/41, obręb 10** | DGMiOŚ-RNWiOŚ.6131.69.2024.BN z dnia 19.06.2024 r. | klon pospolity | 2 szt. | 136 cm, 154 cm |
| **ul. Królewiecka 130 82-300 Elbląg   dz. 164/28, obręb 10** | DGMiOŚ-RNWiOŚ.6131.70.2024.BN z dnia 24.06.2024 r. | Klon pospolity | 4 szt. | 134, 116, 170, 87 cm |
| Kasztanowiec biały | 4 szt. | 284, 245, 193, 177 cm |
| klon jawor | 2 szt. | 118, 121 cm (dwupienne), 164 cm |
| Wierzba biała | 1 szt. | 237 cm |
| Brzoza brodawkowata | 1 szt. | 181 cm |
| Modrzew europejski | 1 szt. | 117 cm |
| **ul. Podchorążych 1 82-300 Elbląg   dz. 201 obręb 18** | DGMiOŚ-RNWiOŚ.6131.71.2024.JW z dnia 20.06.2024 r. | Klon jawor | 4 szt. | 204, 169, 218, 214 cm |
| Lipa drobnolistna | 1 szt. | 169 cm |

**OBOWIĄZKI I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI WYKONAWCY**

1. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie i potencjał techniczny do prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać usługi z należytą starannością, zgodnie   
   z obowiązującymi przepisami.
3. Przedmiot zamówienia realizowany będzie zgodnie z warunkami określonymi w decyzji zezwalającej na wycinkę drzew (Tabela drzew przewidzianych do wycinki), bez szkody dla sąsiedniego drzewostanu, obiektów budowlanych, instalacji itp.

W razie konieczności należy wykonać ścinkę sekcyjną z ukierunkowaniem upadku obcinanych gałęzi, konarów lub części pnia lub z opuszczaniem tych elementów na linach.

1. Drewno z wycinki stanowi własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do **pocięcia wyciętego drewna na mniejsze bele, załadunku, przewiezienia własnym transportem oraz rozładunku** we wskazane przez Zamawiającego miejsce – magazyn   
   SOI Elbląg przy ul. Kwiatkowskiego 15.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania **frezowania pni** pozostałych po ścięciu na głębokość ok. 15 cm poniżej poziomu gruntu oraz uzupełnienia ewentualnych ubytków ziemi powstałych po frezowaniu pni drzew wraz z wyrównaniem powierzchni.
3. Wykonawca zobowiązany jest do **uprzątnięcia miejsca wycinki z gałęzi, jemioły oraz powstałych odpadów a także ich wywiezienia własnym transportem poza teren jednostki.**
4. Wykonawca zobowiązany jest do podpisania protokołu odbioru usługi (załącznik do zapytania ofertowego) stanowiącego oświadczenie, że wykonane usługi spełniają warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia.
5. W przypadku stwierdzenia wadliwego wykonania usługi Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich niezgodności, ujętych w protokole odbioru usługi, w terminie   
   10 dni kalendarzowych.
6. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania porządku na placu robót oraz ich właściwego oznakowania i zabezpieczenia z zachowaniem przepisów bhp i ppoż.
7. Wykonawca zobowiązany jest do płynnej realizacji usługi, bez przestojów  
   w jej wykonaniu.
8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w wyniku prowadzonych prac wobec Zamawiającego lub osób trzecich.
9. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, z zachowaniem zapisów ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U.  
   z 2024 r., poz. 880 z późn. zm.).
10. Wykonawca będący wytwórcą odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach z dnia  
    14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 z późn. zm.) zobowiązany jest do postępowania z wytworzonymi odpadami zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.
11. Wykonawca odpowiedzialny jest za przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi sprzętu i bhp w przypadku zastosowania nowych technik oraz technologii dotychczas niestosowanych.
12. Wykonawca, najpóźniej dzień przed rozpoczęciem prac, przedstawi Zamawiającemu imienny wykaz osób (wraz z serią i numerem dowodu osobistego) i pojazdów (marka   
    i numer rejestracyjny) przewidzianych do realizacji przedmiotu umowy.
13. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania się do obowiązujących na terenie kompleksu, na którym wykonywany jest przedmiot zamówienia, przepisów w zakresie wejścia   
    i wjazdu do jednostki oraz parkowania pojazdów.
14. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że posiada ważne na czas realizacji zamówienia ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na sumę nie mniejszą niż kwota wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy.
15. Na terenie jednostek wojskowych obowiązuje zakaz używania aparatów latających,  
    w tym bezzałogowych statków powietrznych typu „Dron”.

**OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO**

1. Zamawiający zobowiązany jest na prośbę Wykonawcy okazać ważną decyzję zezwalającą na usunięcie drzew będących przedmiotem umowy.
2. Koordynujący umowę z ramienia 21 WOG zobowiązany jest do wskazania drzew planowanych do usunięcia.

KONTROLA JAKOŚCI WYKONANYCH PRAC:

**Kontrola robót w zakresie wycinki i frezowania polega na sprawdzeniu:**

* terenu w miejscach wycinki, czy nie powstały uszkodzenia w istniejących elementach zagospodarowania terenu, drzew i krzewów przeznaczonych do zachowania,
* czy zostały usunięte zrębki po frezowaniu karp,
* porządku w miejscu prowadzonych wycinek po wywiezieniu i zrębkowaniu materiału drzewnego.