Załącznik nr 2

***OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA***

**WIATA DLA PALACZY - 2 SZT**

1. *Zamawiający powierza Wykonawcy wykonanie i montaż wiat dla palaczy   
 w kompleksie wojskowym JW 1749, 70-904 Szczecin, ul. Wojska Polskiego 250*

2. Wykonanie:

- wiata powinna składać się z modułów na ścianie tylnej, ścianach bocznych,   
 ściana przednia zabudowana bez drzwi;

- dach i ściany powinny być wykonane z poliwęglanu komorowego grubość   
 ok. 8 mm lub podobnego materiału, odpornego na działania zewnętrzne   
 i mechaniczne ( pęknięcia, zarysowania itp.);

- kolor ścian – biały ( bezbarwny );

- kolor dachu – biały ( dymiony, bezbarwny );

- konstrukcja wykonana ze stalowych elementów o przekroju okrągłym,   
 prostokątnym lub kwadratowym;

- dach łukowaty lub prosty ze spadkiem;

- konstrukcja stalowa malowana proszkowo z palety kolorów RAL odporna  
 na warunki atmosferyczne, stabilna i bezpieczna;

- kolor RAL 7035;

- wyposażenie:

ławka mocowana na tylnej ścianie,

kosz- popielniczka,

naklejka - „ PALARNIA” , „ TU WOLNO PALIĆ”

- wymiary wiaty:

długość: ok. – 3000 mm;

głębokość: ok.– 2200 mm;

wysokość: ok. – 2300 mm;

- konstrukcja mocowana do podłoża;

- gwarancja: 24 miesiące.