**KRZESŁO OBROTOWE**

Krzesło musi być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych   
w monitory ekranowe (Załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2023 r. , Dz. U. poz. 2367)

Odpis z załącznika:

5.1. Krzesło stanowiące wyposażenie stanowiska pracy powinno posiadać:

a) dostateczną stabilność przez wyposażenie go w podstawę co najmniej pięciopodporową z kółkami jezdnymi,

b) regulację wysokości siedziska, regulację wysokości oparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa, regulację kąta pochylenia oparcia oraz odpowiednie wymiary oparcia i siedziska, zapewniające wygodną pozycję ciała   
i swobodę ruchów,


c) wyprofilowanie siedziska i oparcia odpowiednie do naturalnego wygięcia kręgosłupa i ud,

d) możliwość obrotu wokół osi pionowej o 360°,

e) regulowane podłokietniki.

5.2. Mechanizmy regulacji wysokości siedziska i pochylenia oparcia powinny być łatwo dostępne i proste w obsłudze oraz tak usytuowane, aby regulację można było wykonywać w pozycji siedzącej

* Miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie w kolorze szarym, czarnym lub grafitowym.
* Ergonomicznie wyprofilowane oparcie.
* Płynnie regulowana wysokość oparcia.
* Podłokietniki regulowane
* Możliwość odchylenia oparcia i jego blokady w wybranej pozycji.
* Regulacja głębokości siedziska.
* Siedzisko o wymiarach: szerokość 460 mm, głębokość 440-470 mm
* Płynnie regulowana wysokość siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego.
* Regulowane w pionie podłokietniki z miękkimi poliuretanowymi nakładkami.
* Nowoczesna, metalowa pięcioramienna podstawa jezdna z nakładkami z tworzywa sztucznego.
* Kółka do powierzchni twardych

****