**Załącznik nr 1**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Zamawiający wymaga dostarczenia przedmiotu zamówienia w pierwszym gatunku, kategorii i jakości, kompletnego, wolnego od wad materiałowych i projektowych, bardzo dobrej jakości, wykonanego w sposób staranny z materiałów o ustabilizowanej kurczliwości, odpornych na zniszczenie, gotowych do użytku, zgodnych z wymogami opisującymi poszczególne przedmioty zamówienia zawarte w OPZ.

2. Zamawiający wymaga, aby dostarczone przedmioty zachowywały swoje właściwości ochronne, kolorystykę oraz wielkości rozmiarowe, podczas normalnej eksploatacji i prawidłowo wykonywanych przez użytkowników zabiegów konserwacyjnych, takich jak czyszczenie itp.

3. Dostarczane przedmioty muszą być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji (wyprodukowane najpóźniej w IV kwartale 2023 roku).

4. Na przedmioty zamówienia Wykonawca udziela gwarancji na okres **24 miesięcy** licząc od daty odbioru przez uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego.

5. O terminie i przewidywanej godzinie dostarczenia przedmiotu zamówienia, Wykonawca powiadomi Zamawiającego nie później niż na **3 dni** robocze przed dostawą.

6. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia dostarczonych artykułów w przypadku dostarczenia ich niezgodnie z zamówieniem.

Faktura płatna przelewem (z odroczony termin płatności przelewem minimum 21 dni od daty odbioru towaru i otrzymania faktury VAT)

Dla: Oddziału Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej   ul. Ostroroga 35      
 01-163 Warszawa    
 NIP: 527-26-27-885    
(przesyłka adresowana z dopiskiem "dla służby mundurowej").

Koszt przesyłki po stronie dostarczającego towar.

1. **Okulary ochronne gogle przeciwodpryskowe – 25 szt.**

I. Nazwa przedmiotu:

Okulary ochronne gogle przeciwodpryskowe

II. Parametry wymagane:

Przeznaczone do ochrony przed uderzeniami i odpryskami (odporność minimum 110m/s)

Bezbarwna szybka poliwęglanowa z powłoką **odporną zaparowaniem** oraz **zarysowania**

Gogle umożliwiające **noszenie ich z okularami korekcyjnymi**

Szeroka taśma z regulacją

Ściśle przylegają do twarzy bez efektu uciskania

Wyposażone w minimum 3-otworowy system wentylacji pośredniej

Szybka gogli ze 180-stopniowym polem widzenia

Certyfikat CE

EN166 - Ochrona indywidualna oczu - Wymagania

EN170 - Ochrona indywidualna oczu - Filtry chroniące przed nadfioletem - Wymagania dotyczące współczynnika przepuszczania i zalecane stosowanie

1. **Okulary ochronne przeciwodpryskowe – 25 szt.**

I. Nazwa przedmiotu:

Okulary przeciwodpryskowe

II. Parametry wymagane:

Powłoka szybek odporna na zarysowania i działania substancji chemicznych. Przeznaczone do ochrony przed uderzeniami i odpryskami (odporność minimum 45m/s)

Miękkie zauszniki i komponenty w okolicach nosa i czoła zapewniają wygodne i bezuciskowe dopasowanie

Z regulacją zauszników.

Certyfikat CE

EN166 - Ochrona indywidualna oczu - Wymagania

EN170 - Ochrona indywidualna oczu - Filtry chroniące przed nadfioletem - Wymagania dotyczące współczynnika przepuszczania i zalecane stosowanie

Ochrona UV 400

1. **Maska przeciwpyłowa – 100 szt.**

I. Nazwa przedmiotu:

Maska przeciwpyłowa ochronna z zaworkiem wydechowym

Półmaska filtrująca jednokrotnego użytku ochrony układu oddechowego przeznaczona do ochrony układu oddechowego przed pyłami, aerozolami z cząstek stałych lub aerozolami na bazie wody (pył, dym) oraz aerozolami ciekłymi. Czasza półmaski wyposażona jest w zacisk nosowy, zawór wydechowy dwie taśmy nagłowia z możliwością regulacji, wykonane z syntetycznej taśmy gumowej. Minimum spełnianie FFP2.

**Wymagania do spełnienia:**

Normą EN 149:2001+A1:2009 "Sprzęt ochrony układu oddechowego - Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami - Wymagania, badania, znakowanie". Dyrektywa 89/686/EWG CE 1437

1. **Fartuch olejo i benzynoodporny – 12 szt.**

I. Nazwa przedmiotu:

Fartuch olejo i benzynoodporny

II. Parametry wymagane:

Fartuch olejoodporny wykonany z tkaniny odpornej na rozdarcia, odporny na tłuszcze, oleje i ich pochodne oraz chroni przed środkami dezynfekującymi

Regulacja na pasku szyjnym

Normy: EN13688 i EN343

Wymiary 105-120x105-120 cm