Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego ZDP.282.2.24

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na podstawie regulaminu wewnętrznego Zamawiającego, dla którego zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1710) nie stosuje się przepisów tej ustawynazadanie pn. **"** **Zakup projektora zewnętrznego z montażem dla Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”.**

1. Wymagania dotyczące sprzętu:
2. Urządzenie- Projektor Divum 50K, posiadające cechy: moc 600W, możliwość wyświetlania statycznej oraz dynamicznej grafiki, możliwość zmniejszania i zwiększania obrazu, możliwość sterowania poprzez aplikację, możliwość zwiększania lub zmniejszania prędkości efektu obracania, oraz rozjaśniania i przyciemniania obrazu;
3. Uchwyt do Projektora;
4. Urządzenie, które obraca Dysk animacyjny dla efektów dynamicznych;
5. Urządzenie umożliwiające przycięcie obrazu z czterech stron;
6. Uchwyt do obracania płytki gobo;
7. Gobo flaga Polski;
8. Płytka animacyjna – 2 kolory;
9. Płytka animacyjna – 3 kolory;
10. Płytka animacyjna – pełna paleta kolorów.

1. Dostawa, montaż i specyfika instalacji sprzętu:
2. Dostawa sprzętu do siedziby Zamawiającego lub Ratusza (miejsca projekcji):
3. Siedziba: ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc;
4. Miejsce projekcji: ul. Pl. Kardynała Wyszyńskiego, 09-200 Sierpc.
5. Instrukcja obsługi, eksploatacji oraz ewentualnej konserwacji urządzeń w języku polskim wraz   
   ze sposobem postępowania na wypadek awarii wraz z instruktarzem pracowników oraz certyfikat bezpieczeństwa;
6. Dostarczone urządzenia muszą być wyposażone w komplet materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do pracy, skalibrowane tak, aby w momencie odbioru przez zamawiającego można było rozpocząć standardowe korzystanie z każdego z urządzeń;
7. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone urządzenia, minimum na okres 24 miesięcy;
8. Wykonawca w okresie gwarancji i rękojmi jest zobowiązany do dodatkowych czynności konserwacyjnych w postaci okresowych przeglądów technicznych oraz okresowych przeglądów konserwacyjnych, jeśli jest to konieczne do prawidłowego użytkowania urządzeń. Z tego tytułu nie przysługuje Wykonawcy żadne dodatkowe wynagrodzenie. Na okoliczność czynności wykonywanych w ramach poszczególnych przeglądów Wykonawca jest zobowiązany sporządzić protokół i dostarczyć go najpóźniej następnego dnia roboczego po przeprowadzonych czynnościach.
9. Montaż odbędzie się w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (w promieniu ok. 40 metrów od posesji zlokalizowanej przy ul. Pl. Kardynała Wyszyńskiego 1).
10. Dostęp do energii elektrycznej w celach montażu jak i eksploatacji pozostaje po stronie Zamawiającego.