**Zamawiający:** Narodowe Centrum Kultury

**Adres:** Płocka 13, 01-231 Warszawa

**Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z montażem ogrodzenia magazynowego/ przegrody magazynowej w przestrzeni magazynowej w archiwum zakładowym Narodowego Centrum Kultury.
2. Szczegółowa specyfikacja:

* Ogrodzenie metalowe, zabezpieczone przed korozją, ocynkowane składające się ze słupków, paneli siatkowych oraz drzwi.
* Wymiary 1 modułu siatki: wysokość: 2400 - 2500 mm, długość: 2000 mm, grubość drutu 4 mm
* Wielkość oczka w siatce: nie mniejsza niż 19 x 190 mm nie większa niż 40 x 40 mm
* 15 słupków rzędowych metalowych, zabezpieczonych przed korozją, ocynkowanych, z podstawą do mocowania do podłogi, energia uderzenia 950 dżuli
* 1 słupek narożny metalowy, zabezpieczony przed korozją, ocynkowany, z podstawą do mocowania do podłogi, energia uderzenia 950 dżuli
* Drzwi uchylne otwierane do 180° na zewnątrz, zamykane na klucz, dwuskrzydłowe metalowe, zabezpieczone przed korozją, ocynkowane, dostosowane do wysokości modułu ogrodzenia
* Do ogrodzenia jest powierzchnia 200 mb (krótszy bok 10 mb, dłuższy bok 20 mb), granicząca z dwoma ścianami przylegającymi do siebie (wg dołączonego rysunku). Podłoże jest betonowe.
* Kolor modułów ogrodzenia taki sam jak kolor słupków oraz drzwi.

1. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia jednej zbiorczej faktury.
2. Zamawiający opłaci fakturę w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania przelewem na konto Zleceniobiorcy.
3. Termin realizacji dostawy i montażu: ***10 dni od daty obustronnie podpisanej Umowy.***
4. Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie (własnym transportem i na własny koszt) do dostarczenia oraz do zorganizowania rozładunku oraz montażu na własny koszt, odpowiedzialność i ryzyko, do poniższego miejsca w godzinach urzędowania: **Magazyn NCK, Warsaw Distribution Center, ul. Szyszkowa 35/37, 02-285 Warszawa - Budynek D, Sekcja 01.**
5. Dostawa będzie zrealizowana na podstawie obustronnie podpisanej umowy.
6. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczone w ramach wykonania przedmiotu umowy artykuły na okres nie krótszy niż gwarancja producenta, liczony od daty dostawy oraz montażu w w/w lokalizacji.
7. Fakultatywnie – możliwość wizji lokalnej obiektu po wcześniejszym zgłoszeniu takiej konieczności na adres mail, tj. dczenczek-sanetra@nck.pl, nie później jednak, niż na 1 dzień przed wyznaczonym terminem na składanie ofert.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, Wykres, linia

Opis wygenerowany automatycznie