**Zadanie częściowe nr 25**

# Formularz szacowania wartości zamówienia

1. **Dane kontaktowe wyceniającego**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa firmy/ osoby:** |  |
| **Adres email:** |  |
| **Numer telefonu:** |  |

1. **Data sporządzenia wyceny: …………………..**
2. **Model/producent : ……………………..**
3. **Szacunkowa wycena:**

| Lp. | Zakres realizacji zamówienia: | Wstępny opis przedmiotu zamówienia | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto  (zł) | Cena łączna  (zł)  (cena jednostkowa x ilość sztuk) | Stawka podatku VAT  (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | MINI PCNL 2 ZESTAWY | Optyka operacyjna 4 mm, 12 stopni, kanał roboczy 6 Charr., z automatycznym wentylem i membraną uszczelniającą, dł. robocza 225 mm , - pojemnik do transportu , przechowywania i sterylizacji, - Światłowód śr. 2,5 mm, dł. 2,3 m zestaw (w skład zestawu wchodzi: 80662523 światłowód oznaczony kolorem zielonym, 809509 adapter do połączenia z endoskopem R.Wolf, 8095,07 adapter do połączenia z projektorem), - Płaszcz operacyjny 18 Charr. okrągły, z obrotowym przepływem, z prostą końcówką, z automatycznym zamknięciem, dł. robocza 205 mm; -Obturator z centralnym otworem 18 Charr ; - Chwytacz kamieni trójramienny, sztywny, 2 mm, samozamykający się, dł. robocza365 mm; - Kleszczyki chwytające HySafe typ ząb myszy komplet, śr. 5 Charr, dł. robocza 425 mm, zlożone z uchwytu i wkład; -Kleszczyki chwytające HySafe komplet, | 1 |  |  |  |

Okres gwarancji co najmniej 24 miesiące.

Możliwość dokupienia kolejnego roku gwarancji wynosi: ………………….. zł lub % wartości netto sprzętu .