**PAŁKA SZTURMOWA “PS” z trokiem**

1. **Przeznaczenie**

Policyjna pałka szturmowa jest środkiem przymusu bezpośredniego przeznaczonym do obezwładniania niebezpiecznych osób i wymuszania posłuszeństwa.

1. **Warunki eksploatacji**

Pałka musi zachowywać niepogorszone parametry użytkowe i wytrzymałościowe w temperaturach z zakresu od - 25oC do +50oC.

Winna być odporna na oddziaływanie niekorzystnych czynników atmosferycznych i środowiskowych.

Pałka nie może ulegać trwałemu odkształceniu

1. **Konstrukcja**

Pałka winna składać się z karbowanej ergonomicznie ukształtowanej rękojeści, gardy spełniającej rolę osłony dłoni policjanta, ramienia długiego.

1. **Podstawowe wymiary:**

długość całkowita pałki - 740 mm (+/- 25)

średnica ramienia długiego pałki - 28 mm (+/- 2)

maksymalna średnica rękojeści - 34 mm (+/-1)

długość rękojeści - 130 mm (+/- 1)

średnica gardy - 70 mm (+/- 1)

1. **Masa**

Masa całkowita pałki - 540 g (+/-20 g).

1. **Materiał**

Pałka wykonana z wysokowytrzymałego sprężystego tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, posiadająca rdzeń usztywniający konstrukcję.

1. **Ukompletowanie**

Pałka musi być wyposażona w skórzany trok mocowany do tylnej części rękojeści wykonany w kolorze czarnym



*Wzór pałki szturmowej*