**Zestawienie Systemów**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **l.p.** | | **nazwa systemu** | | **elementy** |
| **Oczyszczalnia Ścieków Komunalnych Pomorzany ul. Tama Pomorzańska 8** | | | | |
| 1. | | SSP | | - centralka Polon 4200 1 szt.  - czujka DUR4046 40 szt.  - ręczny ostrzegacz ROP 4001 6 szt.  - sygnalizator SAK7 4 szt.  - element kontrolno-sterujący EKS 4001 3 szt.  - sygnalizator optyczno-akustyczny SAOZ Pd 1 szt.  - zasilacz przeciwpożarowy Merawex ZSP135DR 1 szt. |
| 2. | | SO | | - centralka RZN 4402 K 1 szt.  - przycisk oddymiania 1 szt.  - siłownik wrzecionowy 600 1 szt. |
| 3. | | SG silosy osadu (2szt.) | | - termostat RT 120 2x2 szt.  - elektrozawór 2 szt.  - przewody rurowe, dysze 2 kpl.  - reduktor 1 szt.  - butle z azotem 12 szt. |
| **Budynek administracyjny ul. Golisza 10** | | | | |
| 4. | | SO klatka A | | - centralka RZN4416M 1 szt.  - czujka OSD23 2 szt.  - przycisk ręczny ostrzegacz pożaru RT42 1 szt.  - przycisk ręczny ostrzegacz pożaru RT42ST 1szt.  - przycisk przewietrzania SLT42U 1 szt.  - siłownik KA32/700 5 szt.  - siłownik KA32/600 5 szt. |
| 5. | | SO klatka B | | - centralka RZN4404K 1 szt.  - czujka OSD23 2 szt.  - przycisk ręczny ostrzegacz pożaru RT42 1 szt.  - przycisk ręczny ostrzegacz pożaru RT42ST 1szt.  - siłownik KA32/800 1 szt.  - siłownik KA32/700 2 szt. |
| 6. | | SG serwerownia  (instalacja gaszenia gazem FM200) | | - centralka Esser 8010 1 szt.  - czujka dymu x? szt.  - przycisk start-stop x? szt.  - zasilacz przeciwpożarowy Merawex 1 szt.  - zasilanie podstawowe i awaryjne 1 kpl.  - system wczesnej detekcji dymu Wagner  Titanus Top Sens 1 szt.  - elektrozawór 1 szt.  - klapa odciążająca/odcinająca x? szt.  - zbiorniki z gazem x? szt. |
| 7. | | SSP pomieszczenie archiwum i UPS | | - centralka Polon 4100 1 szt.  - czujka DUR4043 25 szt.  - przycisk ROP4001M 1 szt.  - sygnalizator akustycznySAL4001 1 szt. |
| **ZPW Miedwie - Nieznań** | | | | |
| 8. | | SSP filtry węglowe | | - centralka /8 stref/ Siemens FC123-ZA 1 szt.  - czujka opytczno-termiczna OH 320C 24 szt.  - przycisk ROB DM1131/MTE320C 3 szt.  - sygnalizator akustyczny SA-K5 1 szt. |
| **Zaplecze techniczne ul. Golisza 8** | | | | |
| 9. | | | SO klatka A | - centralka RZN4404K 1 szt.  - czujka DOR40 1 szt.  - przycisk oddymiania RT45 2 szt.  - przycisk przewietrzania PP 1 szt.  - klapa z siłownikiem 1 szt. |
| 10. | | | SO klatka B1 | - centralka RZN4404K 1 szt.  - czujka DOR40 1 szt.  - przycisk oddymiania RT45 2 szt.  - przycisk przewietrzania PP 1 szt.  - klapa z siłownikiem 1 szt. |
| 11. | | | SO klatka B2 | - centralka RZN4404K 1 szt.  - czujka DOR40 1 szt.  - przycisk oddymiania RT45 2 szt.  - przycisk przewietrzania PP 1 szt.  - klapa z siłownikiem 1 szt. |
| 12. | | | SO klatka C | - centralka RZN4404K 1 szt.  - czujka DOR40 1 szt.  - przycisk oddymiania RT45 2 szt.  - przycisk przewietrzania PP 1 szt.  - klapa z siłownikiem 1 szt. |
| **ZPW Pomorzany ul. Szczawiowa 9-14** | | | | |
| 13. | SO | | | - centralka Mercor MCR9705-S 1 szt.  - czujka DOR40 2 szt.  - przycisk oddymiania RPO 1 3 szt.  - przycisk przewietrzania PP 1 szt.  - klapa z siłownikiem Mercor 1 szt. |
| **Oczyszczalnia Ścieków Komunalnych Zdroje ul. Wspólna 43** | | | | |
| 14. | SG silos osadu | | | - termostat RT123/017-5220 2 szt.  - termostat RT108/017-5060 6 szt.  - elektrozawór 1 szt.  - przewody rurowe, zawiesia , zraszacze 1 kpl. |
| 15. | | SG suszarnia osadu | | - elektrozawór 1 szt.  - termostat RT108/017-5060 2 szt.  - butle z azotem 8 szt.  - manometry 3 szt.  - przewody rurowe 1 kpl. |

**Zamawiający Wykonawca**