Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

**RC Tech-Timer Strzelecki Gen. 2M1A2+** to zaawansowany timer strzelecki , który emituje dźwiękowy

sygnał startowy , reaguje na dźwięk strzałów i rejstruje czas ich oddania. Jest idealny do treningów

strzeleckich dla służb mudurowych i wojska , a także do zawodów takich jak IPSC , IDPA 2GUN

oraz strzelectwo myśliwskie. Timer M1A2+ został zaprojektowany , aby pomóc użytkownikom

w doskonaleniu umiejętności strzeleckich , niezależnie od tego , czy są funkcjonariuszami organów

ścigania , wojskowymi , czy strzelcami sportowymi.

Urządzenie jest szeroko stosowane na całym świecie w treningach strzeleckich oraz profesjonalnych   
zawodach sporotwych.

KLUCZOWE FUNKCJE

Podświetlany ekran – po wykryciu strzałów ekran automatycznie się podświetla , co zapewnia czytelność danych nawet w intensywnym świetle słonecznym.

Filtracja dźwieku – w zamkniętych pomieszczeniach eliminuje zakłócenia dźwiękowe , takie jak echa , zapewniając precyzyjny pomiar czasu.

Automatyczne wyłączanie – możliwość dostosowania czasu automatycznego wyłączania w trybie eko , co pozwala oszczędzać energię.

Łączność Bluetooth – możliwość przesyłania danych do aplikacji PractiScore oraz oprogramowania ESS. Timer można także połączyć z chronografem oraz kamerą strzelecką , aby zsynchronizować dane.

Pojemna bateria – wbudowana bateria 1000 mAh , zapewniająca do 50 godzin ciągłej pracy.

Różne tryby sygnału dźwiękowego – szeroki zakres dźwiękowy o różnej częstotliwości , dostosowany do większości strzelców , w tym osób z niedosłuchem.

Obsługa wielu języków – interfejs dostępny w języku angielskim , portugalskim , hiszpańskim , rosyjskim , niemieckim , włoskim , japońskim oraz chińskim.

Kolor czarny.