Monitor

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Typ urządzenia | Monitor | Proszę podać model zaoferowanego sprzętu |
| 2. Ekran | Wielkość: 23,8’’  Proporcje: 16:9  Matryca IPS o rozdzielczości min FHD, matowa  Bezramkowy  Częstotliwość odświeżania min 60 Hz  Jasność ekranu min 250 cd/m2  Czas reakcji matrycy: max 5 ms  sRGB—95%  Kontrast statyczny: min 1000:1  Kąt widzenia: min 178 stopni  Technologia ochrony oczu: redukcja światła niebieskiego | Prosimy podać podkreślone parametry oraz potwierdzić spełnienie pozostałych wymogów |
| 3. Złącza | min. 1 x DisplayPort  min. 1 x HDMI  min. 1 x. USB Typu A min. 3.0  min. 1 x. USB Typu C min. 3.0  Wyjście audio - 1 szt. | Proszę potwierdzić |
| 4. Mocowanie i podstawa | Podstawa regulowana  Standard VESA  Możliwość regulacji kąta pochylenia  Pivot (90 stopni w lewo i prawo) | Prosimy potwierdzić |
| 5. Dodatkowe wymagania | Możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock)  Utwardzana powłoka antyodblaskowa 3H | Prosimy potwierdzić |
| 6. Klasa energetyczna | Klasa energetyczna min D (zużycie energii SDR max 14 kWh/1000H)  Pobór mocy podczas pracy: max 14 W | Prosimy podać |
| 7. **Wymagania oraz certyfikaty ochrony środowiska** | Funkcja oszczędzania prądu: która przyciemnia ekran lub przełącza go w tryb uśpienia, gdy monitor nie jest używany.  Zgodność produktu z normami: Energy Star® | Prosimy potwierdzić |
| **8. Gwarancja i serwis:** | Minimum 3 lata gwarancji on-site (naprawa u klienta) | **Proszę podać czas oferowanej gwarancji** |
| **9. Zawartość opakowania:** | Standardowe wyposażenie oferowane przez producenta sprzętu w zestawie: podstawa monitora, kabel DisplayPort, Kabel USB-C - USB-A, Kabel zasilający | Prosimy potwierdzić |