**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**Sekcja Administracyjno – Gospodarcza**

*komórka wnioskująca*

**216/2025**

*numer postępowania*

1. **Zamawiający: Szkoła Policji w Pile, Plac Staszica 7, 64-920 Piła**

**II. Opis przedmiotu zamówienia**

***Konserwacja i przegląd urządzeń klimatyzacyjnych na terenie Szkoły Policji w Pile,***

***splity: 63 sztuki***

***stacje zewnętrzne: 28 sztuk***

**1. Zakres przeglądu i konserwacji** urządzeń klimatyzacyjnych obejmuje:

Czyszczenie i odgrzybianie jednostek wewnętrznych, czyszczenie jednostek zewnętrznych, kontrola szczelności układów, pomiar parametrów pracy, płukanie instalacji odpływu skroplin, kontrola pracy wentylatorów, uzupełnienie czynnika w przypadku jego braku, uzupełnienia lub ewentualnej wymiany izolacji przewodów klimatyzacyjnych:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **l.p** | **UMIEJSCOWIENIE JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ (SPLIT)/ ilość splitów** | **NAZWA KLIMATYZATORA**  **I MODEL** | **UMIEJSCOWIENIE JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ** | **CENTRALNY REJESTR OPERATORÓW** |
| 1 | KOMENDANT SZKOŁY pomieszczenie  **nr** **100c**  **1 split naścienny** | HISENSE  TG50XAOAW  **1 szt.** | **dziedziniec 1** | Nie podlega |
| 2 | KOMENDANT SZKOŁY  Pomieszczenie  **nr** **100a**  **1 split naścienny** | SHARP  AE-X12LSR  **1 szt.** | **dziedziniec 2** | Nie podlega |
| 3 | **ZASTĘPCA KOMENDANTA SZKOŁY pomieszczenie**  **nr 136a**  **1 split naścienny** | **HISENSE**  **AST-12UW4RVETG00A** | **dziedziniec 2** | Nie podlega |
| 4 | **ZASTĘPCA KOMENDANTA SZKOŁY pomieszczenie**  **nr 136b**  **1 split naścienny** | **HISENSE**  **AST-12UW4RVETG00A** | **dziedziniec 2** | Nie podlega |
| 5 | DYŻURNY SZKOŁY  **1 split naścienny** | HYUDAI  HR12XP5AS  **1 szt.** | **dziedziniec 1** | Nie podlega |
| 6 | TELEINFORMATYKA  Pomieszczenie  **nr 79a**  **1 split naścienny** | FUJITSU  AOYRO7LGC  **1 szt.** | Ściana od Informatyki – **dziedziniec 2** | Nie podlega |
| 7 | TELEINFORMATYKA  pomieszczenie  **nr** **80a**  **2 splity naścienne** | FUJITSU AOYRO9LGC  SAMSUNG AR18JSFNCWKX  **2 szt.** | Ściana pod arkadami od strony marketu Decathlon | Nie podlega |
| 8 | ZAKŁAD KRYMINALNY  pomieszczenia  **nr** **od** **355-368**  **14 splitów naściennych** | **4 szt.**  MVD  M40B-36HFN8-Q | Wieża kuchnia WOSiD | Nie podlega |
| 9 | SALA ODPRAW  pomieszczenie  **nr** **153**  **1 split naścienny** | SAMSUNG  AR18NSFH8WKX  **1 szt.** | Ściana od magazynu uzbrojenia  **dziedziniec 2** | Nie podlega |
| 10 | IDF 2  pomieszczenie  **nr** **162**  **1 split naścienny** | GREE  GWH09KF-K3DNA6G/0  **1 szt.** | Ściana Pod oknem informatyki – **dziedziniec 2** | Nie podlega |
| **11** | SALA DYDAKTYCZNA pomieszczenie  **nr** **164**  **1 split naścienny** | SAMSUNG  AR18NSFH8WKX | Pod oknem biblioteki – **dziedziniec 1** | Nie podlega |
| 12 | SALA DYDAKTYCZNA  pomieszczenie  **nr 165**  **1 split naścienny** | HYUNDAI HX18HP5V1 | Przy kotłowni zaopatrzenia - **dziedziniec 2** | Nie podlega |
| 13 | SALA DYDAKTYCZNA pomieszczenie  **nr** **166**  **2 splity naścienne** | FUJITSU AOY24UNBNL  FUJITSU AOY24UNBNL | Pod oknem biblioteki – dziedziniec 1  Nad bramą magazynu zaopatrzenia- dziedziniec 2 | Nie podlega |
| 14 | SALA DYDAKTYCZNA  pomieszczenie  **nr** **167**  **1 split naścienny** | FUJIDSU AOX24UNBNL | Pod oknem SOIN – dziedziniec 2 | Nie podlega |
| 15 | IDF 1  pomieszczenie  **nr** **168**  **1 split naścienny** | HISENSE TG35VEOAW  **2 szt.** | Pod oknem biblioteki – **dziedziniec 1** | Nie podlega |
| 16 | SALA DYDAKTYCZNA  pomieszczenie  **nr** **169**  **1 split naścienny** | SAMSUNG  AQ24UGAX | Pod oknem SOIN – dziedziniec 2 | Nie podlega |
| 17 | SALA DYDAKTYCZNA  pomieszczenie  **nr 170**  **1 split naścienny** | SHARP AE-X12LSR | Pod oknem biblioteki – dziedziniec 1 | Nie podlega |
| 18 | SALA DYDAKTYCZNA  pomieszczenie  **nr** **280**  **2 splity naścienne** | **2 szt.**  SAMSUNG  AQ18TSBX | Ściana przy oknach Sali 165 – dziedziniec 2 | Nie podlega |
| 19 | **AKADEMIK AULA**  **5 splitów kasetonowych/sufitowych** | **CHIGO**  **CWV-V280W/ZR1-C**  **1 szt.** | **Dach akademika** | **podlega CRO** |
| 20 | **AKADEMIK**  **PODDASZE**  **23 splity naścienne** | **MDV**  **MV5-E335WV2GN1**  **MV6-i615WV2GN1-E**  **2 szt.** | **Dach akademika** | **podlega CRO** |
| 21 | BURSA POKÓJ **nr 105**  **1 split naścienny** | HISENSE  AS-09UR4YDDJ01 | Dziedziniec bursa | Nie podlega |
| **RAZEM** | **SPLITY : 63 sztuk** | **Stacje zewnętrzne :**  **28 sztuk** |  |  |

**III . Termin realizacji usługi :** 14 dni od dnia zamówienia

**IV. Kryterium oceny ofert:**

Kryterium wyboru oferty będzie cena ofertowa (100%).

**V**. **Inne istotne warunki zamówienia** :

* podstawą do złożenia oferty jest przeprowadzenie wizji lokalnej z której zostanie sporządzony protokół;
* Możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej: od poniedziałku do piątku, w godzinach

8:00 - 14:00

* Prace konserwacyjne można wykonywać od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:00;
* Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu zadania lub nie wybrania żadnej oferty bez podania przyczyny

**VI.** Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy przygotować w formie pisemnej, w języku polskim.

**VII**. Miejsce i termin złożenia oferty: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej OpenNexus **do dnia 30.05.2024 r. godz. 12:00.**

**VIII. Opis wymagań stawianych wykonawcy:**

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
2. posiadają prawo do wykonania określonej działalności lub czynności w zakresie przedmiotu zamówienia,
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia.
4. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.
5. posiadają certyfikat UDT dla przedsiębiorstwa na instalowanie oraz konserwację lub serwisowanie urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła.
6. podstawą do złożenia oferty jest przeprowadzenie wizji lokalnej.

f) na urządzenia będące w Centralnym Rejestrze Operatorów z wykonanych czynności należy wystawić dodatkowe dokumenty z przeglądu urządzeń w postaci :

* **PROTOKÓŁU SERWISOWO – KONSERWACYJNEGO,**
* **PROTOKOŁU Z KONTROLI SZCZELNOŚCI URZĄDZEŃ**
* **ATESTU HIGIENICZNEGO,**
* **PROTOKÓŁU KONTROLI PRZENOŚNEGO WYKRYWACZA NIESZCZELNOŚCI.**

2. Zamawiający nie dopuszcza powierzenia zamówienia podwykonawcą Wykonawcy.

**IX. Warunki płatności :**

1. Po zakończeniu prac Zamawiający dokona odbioru wykonanej usługi oraz sporządzi protokół odbioru, który będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę.
2. Podstawą do wystawienia faktury jest pozytywny wynik odbioru prac przez Zamawiającego. Wykonawca dostarczy prawidłowo wystawioną fakturę VAT

do siedziby Zamawiającego.

1. Termin płatności: 30 dni, przelew.
2. Zamawiający nie dopuszcza przedpłat.

**X. Dodatkowe informacje:**

Dodatkowych informacji udziela: Pan asp.szt. Paweł Małecki tel. 884 997 617 lub Pani Magdalena Gawlicka tel. +48477742261 w godzinach 7:30 – 15:00