**Załącznik nr 2**

**…………………….**

**(ZATWIERDZAM)**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Zadanie 1 – Niszczarki przybiurkowe P-4**

* DIN 66399: P-4/T-4/E-3/F-1
* szer. szczeliny wejściowej: min. 230mm
* ilość jednorazowo niszczonych kart A4 (80g): min 10
* możliwość niszczenia dokumentów papierowych, kart plastikowych, zszywek, spinaczy
* pojemność kosza: min. 20 litrów
* moc silnika: min. 280W
* urządzenie przystosowane do pracy ciągłej przez min. 10 minut
* zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
* kółka transportowe
* 36 miesięcy gwarancji na urządzenie

**Zadanie 2 – Niszczarki biurowe P-4**

* DIN 66399: P-4/T-4/E-3/F-1/O-3
* szer. szczeliny wejściowej: min. 310mm
* ilość jednorazowo niszczonych kart A4 (80g): min. 22
* możliwość niszczenia dokumentów papierowych, płyt CD, kart plastikowych, zszywek   
  i spinaczy
* pojemność kosza: min.100 litrów
* moc silnika: min. 640W
* czujnik wejścia (fotokomórka)
* automatyczne cofanie papieru w przypadku zacięcia/blokady
* automatyczne włączanie, funkcja start/stop
* wielofunkcyjny panel dotykowy lub przełącznik ze zintegrowanymi wskaźnikami świetlnymi oraz graficznymi wskazującymi aktualny stan pracy urządzenia
* system tnący bez plastikowych elementów w tym jednoelementowe wałki tnące wraz z metalowymi separatorami
* urządzenie przystosowane do pracy ciągłej przez min. 4 godziny
* dożywotnia gwarancja na wałki tnące
* 36 miesięcy gwarancji na urządzenie
* 2 opakowania oleju do konserwacji niszczarki o pojemności min 200ml

**Zadanie 3 – Niszczarki biurowe P-5**

* DIN 66399: P-5/T-5/E-4/F-2
* szer. szczeliny wejściowej: min. 310mm
* ilość jednorazowo niszczonych kart A4 (80g): min. 13
* możliwość niszczenia dokumentów papierowych, kart plastikowych, zszywek   
  i spinaczy
* pojemność kosza: min. 100 litrów
* moc silnika: min. 640W
* czujnik wejścia (fotokomórka)
* automatyczne cofanie papieru w przypadku zacięcia/blokady
* automatyczne włączanie, funkcja start/stop
* wielofunkcyjny panel dotykowy lub przełącznik ze zintegrowanymi wskaźnikami świetlnymi oraz graficznymi wskazującymi aktualny stan pracy urządzenia
* system tnący bez plastikowych elementów w tym jednoelementowe wałki tnące wraz   
  z metalowymi separatorami
* urządzenie przystosowane do pracy ciągłej przez min. 4 godziny
* dożywotnia gwarancja na wałki tnące
* 36 miesięcy gwarancji na urządzenie
* 2 opakowania oleju do konserwacji niszczarki o pojemności min 200ml

**Zadanie 4 – Niszczarki biurowe P-7**

* DIN 66399: P-7/F-3
* szer. szczeliny wejściowej: min. 310mm
* ilość jednorazowo niszczonych kart A4 (80g): min. 5
* możliwość niszczenia dokumentów papierowych
* pojemność kosza: min. 100 litrów
* moc silnika: min. 640W
* czujnik wejścia (fotokomórka)
* automatyczne cofanie papieru w przypadku zacięcia/blokady
* automatyczne włączanie, funkcja start/stop
* wielofunkcyjny panel dotykowy lub przełącznik ze zintegrowanymi wskaźnikami świetlnymi oraz graficznymi wskazującymi aktualny stan pracy urządzenia
* system tnący bez plastikowych elementów w tym jednoelementowe wałki tnące wraz z metalowymi separatorami
* urządzenie przystosowane do pracy ciągłej przez min. 4 godziny
* dożywotnia gwarancja na wałki tnące
* 36 miesięcy gwarancji na urządzenie
* 2 opakowania oleju do konserwacji niszczarki o pojemności min 200ml

**Zadanie 5 – Niszczarka przemysłowa**

* DIN 66399: P2 do P7
* szer. szczeliny wejściowej: 352x220
* niszczy ogromne ilości papieru, tektury kartonu, dyskietek, płyt CD, a nawet puszek aluminiowych
* pojemność kosza: min. 400 litrów
* wymiary 800x2120x2200 mm
* brak konieczności specjalnej konserwacji i oliwienia noży tnących
* wydajność cięcia 420 kg papieru na godzinę
* czujnik wejścia (fotokomórka)
* automatyczne cofanie papieru w przypadku zacięcia/blokady
* automatyczne włączanie, funkcja start/stop
* wielofunkcyjny panel dotykowy lub przełącznik ze zintegrowanymi wskaźnikami świetlnymi oraz graficznymi wskazującymi aktualny stan pracy urządzenia
* system tnący bez plastikowych elementów w tym jednoelementowe wałki tnące wraz z metalowymi separatorami
* urządzenie przystosowane do pracy ciągłej
* dożywotnia gwarancja na wałki tnące
* optymalny wskaźnik napełniania kosza
* pięć wymiennych sit
* worki filtrowe
* worki ścinki

Cobra Compaktor C – 500

* Urządzenie współpracujące z niszczarką Cobra Cyclone
* Kompresja ścinki papieru
* Redukcja objętości ścinek papieru 4-5 razy
* Łatwa instalacja i prosta obsługa
* Skompresowany ścinki mogą być gtomadzone we wszelkiego typu pojemnikach lub workach plastikowych