|  |
| --- |
| **Resektoskop bipolarny** |
| Optyka do resektoskopu bipolarnego, śr. 4.0 mm, dł. 30 cm, kąt patrzenia 12°, autoklawowalna  – 2 szt. |
| Element pracujący resektoskopu bipolarnego, typ bierny, wykorzystujący elektrody bipolarne - 2 szt. |
| Płaszcz resektoskopowy rozmiar 26 Fr., obrotowy, przepływowy, składający się z płaszcza zewnętrznego i wewnętrznego– 2 szt. |
| Obturator standardowy, do zast. z płaszczami resektoskopu 24/26 Fr. – 2szt. |
| Pętla tnąca, bipolarna, 26 Fr., op 6 szt. – 2 op. |
| Elektroda koagulacyjna, bipolarna, 26Fr, - op 6 szt. – 2 op. |
| Mostek optyki z kanałem roboczym – 2 szt. |
| Kleszcze chwytająco – biopsyjne, 5 fr – 2szt. |
| Nożyczki 5Fr – 2sz.t |
| Przewód bipolarny HF, dł. 400 cm,– 2 szt. |
| Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania oferowanego zestawu resektoskopowego, - 2 szt. |